2-қосымша
Техникалық ерекшелік
1. Қызметтің атауы
[bookmark: _GoBack]2016 жылы шығарылған Skoda Rapid автокөлігіне мотор майын, сүзгілерді, автомобиль шамдарын және электрлік шлейфті ауыстыру арқылы техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.
2. Автокөлік туралы мәліметтер
· Маркасы, моделі: Skoda Rapid.
· Шығарылған жылы: 2016 жыл.
· VIN: XWWAC2NH9GD100166.
· Автокөліктер саны: 1 бірлік.
3. Қызметтердің тізбесі мен көлемі
Орындаушы келесі қызметтерді көрсетуге міндетті:
1. Пайдаланылған мотор майын ағызып, оны автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес келетін жаңа мотор майымен ауыстыру.
2. Қозғалтқыштың май сүзгісін ауыстыру.
3. Қозғалтқыштың ауа сүзгісін ауыстыру.
4. Желдету және ауаны баптау жүйесінің салон сүзгісін ауыстыру.
5. Істен шыққан автомобиль жарықтандыру шамдарын ауыстыру, оның ішінде тиісті жарықтандыру құрылғыларының жұмысқа жарамдылығын тексеру.
6. Руль дөңгелегінің спираль тәрізді электрлік шлейфін (контактілік сақинасын) автокөлікке орнатылған бөлшекке сәйкес ауыстыру.
7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ауыстырылған бөлшектер мен тораптардың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
4. Қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарына қойылатын талаптар
4.1. Мотор майы жаңа болуы және қозғалтқыш өндірушісінің рұқсат беру талаптарына, тұтқырлық көрсеткіштеріне және пайдалану сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.
4.2. Май, ауа және салон сүзгілері жаңа болуы және 2016 жылы шығарылған Skoda Rapid автокөлігімен үйлесімді болуы тиіс.
4.3. Автомобиль шамдары автокөліктің штаттық жарықтандыру құрылғыларының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс.
4.4. Руль дөңгелегінің электрлік шлейфі автокөліктің жинақталымына және белгіленген VIN нөміріне сәйкес келуі тиіс.
4.5. Орнатылатын барлық бөлшектер мен шығыс материалдары жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданбаған және өндірістік ақаулары жоқ болуы тиіс.
4.6. Мотор майын, сүзгілерді, шамдарды және электрлік шлейфті таңдау автокөліктің нақты жинақталымын және өндірушінің ұсынымдарын ескере отырып жүзеге асырылады.
5. Жұмыстардың сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
5.1. Жұмыстар қажетті жабдықтар мен құралдарды пайдалана отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.
5.2. Мотор майы мен сүзгілерді ауыстыру автокөлікке техникалық қызмет көрсету технологиясын сақтай отырып жүргізілуі тиіс.
5.3. Руль дөңгелегінің шлейфін ауыстыру автокөліктің электр жүйелерімен және қауіпсіздік жастықтары жүйесімен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.
5.4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы мотор майының ағып кетуінің жоқтығын, бөлшектердің дұрыс орнатылғанын және ауыстырылған элементтердің жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті.
6. Қызметтердің құны
Қызмет құны көрсетілген компоненттерді ауыстыру жөніндегі жұмыстардың құнын, сондай-ақ мотор майының, сүзгілердің, шамдардың, электрлік шлейфтің және көзделген жұмыстарды орындау үшін қажет болған жағдайда өзге де шығыс материалдарының құнын қамтуы тиіс.
Қосымша жұмыстарды орындауға және өзге бөлшектерді ауыстыруға тек Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жол беріледі.
7. Қызмет көрсету орны мен мерзімі
Орындаушы жұмыстардың Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша орындалуын қамтамасыз етуі тиіс.
8. Қызметтерді қабылдау тәртібі
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге нақты орындалған операциялар мен орнатылған қосалқы бөлшектер көрсетілген орындалған жұмыстар актісін ұсынады.
Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтердің сапасы мен техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін оларды қабылдайды.















Приложение 2

Техническая спецификация 
1. Наименование услуги
Услуги по техническому обслуживанию автомобиля Skoda Rapid 2016 года выпуска с заменой моторного масла, фильтров, автомобильных ламп и электрического шлейфа.
2. Сведения об автомобиле
· Марка, модель: Skoda Rapid.
· Год выпуска: 2016.
· VIN: XWWAC2NH9GD100166.
· Количество автомобилей: 1 единица.
3. Перечень и объем услуг
Исполнитель должен оказать следующие услуги:
1. Слив отработанного моторного масла и замена на новое моторное масло, соответствующее требованиям производителя автомобиля.
2. Замена масляного фильтра двигателя.
3. Замена воздушного фильтра двигателя.
4. Замена салонного фильтра системы вентиляции и кондиционирования.
5. Замена автомобильных ламп освещения, вышедших из строя, включая проверку работоспособности соответствующих световых приборов.
6. Замена спирального электрического шлейфа рулевого колеса (контактного кольца) в соответствии с установленной деталью автомобиля.
7. Проверка работоспособности замененных деталей и узлов после выполнения работ.
4. Требования к запасным частям и расходным материалам
4.1. Моторное масло должно быть новым, соответствовать требованиям производителя двигателя по допускам, вязкости и эксплуатационным характеристикам.
4.2. Масляный, воздушный и салонный фильтры должны быть новыми и совместимыми с автомобилем Skoda Rapid 2016 года выпуска.
4.3. Автомобильные лампы должны соответствовать штатным характеристикам осветительных приборов автомобиля.
4.4. Электрический шлейф рулевого колеса должен соответствовать комплектации автомобиля и установленному VIN.
4.5. Все устанавливаемые детали и расходные материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений и производственных дефектов.
4.6. Подбор моторного масла, фильтров, ламп и электрического шлейфа осуществляется с учетом фактической комплектации автомобиля и рекомендаций производителя.
5. Требования к качеству и безопасности работ
5.1. Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием необходимого оборудования и инструмента.
5.2. Замена моторного масла и фильтров должна производиться с соблюдением технологии обслуживания автомобиля.
5.3. Замена шлейфа рулевого колеса должна выполняться с соблюдением требований безопасности при работе с электрическими системами и системой подушек безопасности автомобиля.
5.4. После выполнения работ исполнитель обязан проверить отсутствие утечек моторного масла, правильность установки деталей и работоспособность замененных элементов.
6. Стоимость услуг
Стоимость услуги должна включать работы по замене указанных компонентов, а также стоимость моторного масла, фильтров, ламп, электрического шлейфа и иных необходимых расходных материалов, если они требуются для выполнения предусмотренных работ.
Дополнительные работы и замена иных деталей допускаются только после согласования с заказчиком.
7. Место и срок оказания услуг
Исполнитель должен обеспечить выполнение работ по месту нахождения Заказчика. 	
8. Порядок приемки услуг
После завершения работ исполнитель предоставляет заказчику акт выполненных работ с указанием фактически выполненных операций и установленных запасных частей.
Заказчик осуществляет приемку после проверки качества и соответствия оказанных услуг требованиям технической спецификации.

