                                                           ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ                                                                                                                                                                                                   На демонтаж неработающей и монтаж новой газовой горелки                                               Выполнение работ по демонтажу неработающей газовой горелки, поставленной на технологической установке, и монтажу новой газовой горелки  взамен демонтированной.  Отключение установки от газовой и электрической сетей. Демонтаж неработающей газовой горелки.  Демонтаж необходимых элементов крепления и Подключения Очистка и подготовка посадочного места. Проверка соответствия новой горелки существующим присоединительным размерам. Монтаж новой газовой горелки.  Подключение горелки к газовой линии. Подключение электрического питания и системы управления. Подключение автоматики и защитных устройств. Проверка герметичности газовых соединений.  Проверка правильности электрических подключений.  Проведение пусконаладочных работ.  Настройка параметров подачи газа и воздуха.  Проверка розжига и устойчивости пламени. Проверка работы защит, блокировок и автоматического отключения газа. Пробный запуск установки.  Проверка работы горелки в рабочем режиме. Передача оборудования Заказчику после завершения работ. Требования Демонтаж и монтаж выполнить с соблюдением требований безопасности и в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации газовой горелки. После монтажа обеспечить герметичность газовых соединений, правильность подключения автоматики и работоспособность всех предусмотренных защитных устройств.  Неработающая газовая горелка демонтирована, новая газовая горелка  установлена взамен демонтированной, подключена, настроена и проверена в рабочем режиме. Перед поставки обязательно согласовать с заказчиком! По всем вопросам можете обращатьяс по номеру 87082703389















                                                                   ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК                                                                  Жұмыс істемейтін газ жанарғысын бөлшектеуге және жаңа газ жанарғысын монтаждауға арналған
Технологиялық қондырғыда қойылған жұмыс істемейтін газ жанарғысын бөлшектеу және бөлшектелген жанарғының орнына жаңа газ жанарғысын монтаждау бойынша жұмыстарды орындау. Қондырғыны газ және электр желілерінен ажырату. Жұмыс істемейтін газ оттығын бөлшектеу. Бекіту мен Қосудың қажетті элементтерін бөлшектеу, Отырғызу орнын тазалау және дайындау. Жаңа жанарғының қолданыстағы қосылу өлшемдеріне сәйкестігін тексеру. Жаңа газ жанарғысын монтаждау. Жанарғыны газ желісіне қосу. Электрмен қоректендіру және басқару жүйесін қосу. Автоматика мен қорғаныс құрылғыларын қосу. Газ қосылыстарының герметикалығын тексеру. Электр қосылуларының дұрыстығын тексеру. Іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу. Газ бен ауаны беру параметрлерін баптау. Жалынның тұтануы мен орнықтылығын тексеру. Газды қорғау, блоктау және автоматты ажырату жұмысын тексеру. Орнатуды сынақтан өткізу. Жанарғының жұмысын жұмыс режимінде тексеру. Жұмыс аяқталғаннан кейін жабдықты Тапсырыс берушіге беру. Талаптар Бөлшектеу және монтаждау қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып және паспорт пен газ жанарғысын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес орындалады. Монтаждаудан кейін газ қосылыстарының герметикалығын, автоматиканы қосудың дұрыстығын және барлық көзделген қорғаныс құрылғыларының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету қажет. Жұмыс істемейтін газ оттығы бөлшектенді, жаңа газ оттығы бөлшектелген оттықтың орнына орнатылды, іске қосылды, бапталды және жұмыс режимінде тексерілді. Жеткізу алдында міндетті түрде тапсырыс берушімен келісу керек! Барлық сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласуға болады 87082703389



