Техническая спецификация по техническому контролю (осмотру) автотранспортных средств на 2026 год

1. Получение качественного технического осмотра автотранспорта,  
в целях  поддержания  автотранспорта в рабочем состоянии.
2.Технический осмотр автотранспортных средств должен осуществляться на стационарных либо мобильных линиях операторов технического осмотра. При осуществлении обязательного технического осмотра, применять контрольно-диагностическое оборудование, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и обеспечения единства измерений. В целях рационального использования рабочего времени и бесперебойной работы автотранспортных средств Заказчика.  Транспортировку транспортных средств к месту проведения технического контроля  Поставщик осуществляет за свой счет, учитывая  рациональное использование рабочего времени и бесперебойной работы автотранспортных средств Заказчика.
3. Прохождение технического осмотра осуществляется по заявке Заказчика. Время прохождения технического осмотра одного автотранспортного средства не должно превышать 40 минут.
4. Диагностика и проверка автотранспортного средства должна охватить:
- проверка тормозной системы;
- проверка внешних световых приборов;
- проверка содержания вредных веществ в выхлопах;
-проверка составления и функционирования креплений узлов и агрегатов к шасси;
-проверка обзорности стекл;
-проверка состояния подвески;
-проверка колес, шин;
-проверка состояния и функционирования прочего оборудования (ремни безопасности, спидометр, аптечка, огнетушитель и т.д.)
5. По итогам прохождения технического осмотра оператором технического осмотра на каждое автотранспортное средство выдается свидетельство о прохождении технического осмотра с указанием срока его действия не менее 1 года.
6. Поставщик обязуется внести результаты техосмотра в единую информационную систему технического осмотра.
7. После подписания договора в течении 3 (трех) рабочих дней Поставщик должен предоставить детализацию стоимости услуг по количеству и маркам автотранспортных средств согласно предоставленному списку к технической спецификации в рамках суммы договора.
8. Согласно ст 46 закона РК от 16.05.2014 «О разрешениях и уведомлениях» поставщик должен быть включен в реестр центра технического осмотра и иметь «Уведомление о начале или прекращении деятельности операторов технического осмотра».
9. Технический осмотр автотранспорта в количестве 7 единиц.	
Автокөлік құралдарын техникалық бақылау (тексеру) бойынша 2026 жылға арналған техникалық ерекшелік
	1. Автокөліктерді жұмыс жағдайында ұстау үшін көлік құралдарын сапалы техникалық байқаудан өткізу.
          2. Көлік құралдарын техникалық байқауды техникалық байқау операторларының стационарлық немесе жылжымалы желілерінде жүргізу керек. Міндетті техникалық қарап-тексеруді жүргізген кезде Қазақстан Республикасының техникалық реттеу және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін бақылау-диагностикалық жабдықты пайдаланады. Жұмыс уақытын ұтымды пайдалану және Тапсырыс берушінің көліктерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында. Техникалық бақылау орнына көлік құралдарын тасымалдауды Жұмыс уақытын ұтымды пайдалануды және Тапсырыс берушінің көлік құралдарының үздіксіз жұмысын ескере отырып, Өнім беруші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
	3. Техникалық байқаудан өту Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүзеге асырылады. Бір автокөлік құралының техникалық байқаудан өту уақыты 40 минуттан аспауы тиіс.
          4. Автокөлік құралын диагностикалау және тексеру мыналарды қамтуы керек:
- тежегіш жүйесін тексеру;
- сыртқы жарықтандыру құрылғыларын тексеру;
- сорудағы зиянды заттардың құрамын тексеру;
- агрегаттар мен тораптардың шассиге бекіткіштерінің құрамы мен жұмысын тексеру;
- Көру әйнегін тексеру;
- суспензия жағдайын тексеру;
- дөңгелектерді, шиналарды тексеру;
-басқа жабдықтардың (қауіпсіздік белдіктері, спидометр, алғашқы медициналық көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш және т.б.) күйін және жұмысын тексеру.
          5. Техникалық қарап тексеруден өту қорытындысы бойынша техникалық қарап тексеру операторы әрбір автокөлік құралына оның қолданылу мерзімі 1 жылдан кем емес көрсете отырып, техникалық қарап тексеруден өткені туралы куәлік береді.
          6.  Өнім беруші техникалық байқау нәтижелерін техникалық байқаудың бірыңғай ақпараттық жүйесіне енгізуге міндеттенеді.
	7. Шартқа қол қойылғаннан кейін Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде шарт сомасы шеңберінде техникалық ерекшелікке ұсынылған тізімге сәйкес автокөлік құралдарының саны мен маркалары бойынша қызметтер құнының егжей-тегжейін ұсынуы тиіс.
              8. «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 46-бабына сәйкес өнім беруші техникалық байқау орталығының тізіліміне енгізілуі және «Қызметінің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламасы» болуы тиіс. техникалық байқау операторларының»
             9. 7 бірлік көлемінде көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу.
Список автотранспортных средств на технический осмотр/Техникалық тексеруге автокөлік құралдарының тізімі
	№ п/п
	Марка
	Тип ТС
	Год выпуска

	1
	JAC T6 МЛПК
	Легковые
	2026

	2
	JAC T6 МЛПК 
	Легковые
	2026

	3
	JAC T6 МЛПК
	Легковые
	2026

	4
	JAC T6 МЛПК
	Легковые
	2026

	5
	Toyota Avensis
	Легковые
	2010

	6
	Ssangyong Nomad
	Легковые
	2014

	7
	Lada-21214
	Легковые
	2013





