ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по дефектоскопии и техническому освидетельствованию автомобильных шин с выдачей акта технического заключения
1. Предмет оказания услуг
Проведение дефектоскопического контроля, инструментального обследования и оценки технического состояния автомобильных шин в количестве 27 (двадцати семи) единиц с целью определения их пригодности/непригодности к дальнейшей эксплуатации и выдачей актов технического заключения для последующего списания.
2. Цель оказания услуг
Определение скрытых и явных дефектов шин, выявление эксплуатационного или производственного брака, установление факта исключения возможности дальнейшего безопасного использования автошин на транспортных средствах в соответствии с нормативными требованиями безопасности дорожного движения, а также документальное обоснование списания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с баланса Заказчика.
3. Объем и состав работ (27 единиц шин)
• Визуально-оптический контроль (ВОК) всей поверхности шины на наличие внешних повреждений (проколы, сквозные порезы, грыжи, отслоения протектора или боковины).
• Дефектоскопический контроль конструкции шины для выявления скрытых внутренних дефектов (разрушение, усталость, деформация или расслоение нитей корда, внутренние трещины и повреждения бортовой зоны).
• Инструментальный замер остаточной высоты рисунка протектора в нескольких точках по окружности колеса.
• Оценка соответствия технического состояния шин требованиям нормативно-технической документации и правилам эксплуатации колесных транспортных средств.
• Оформление официальных результатов дефектоскопии по каждой единице автошины.
5. Требования к отчетной документации
[bookmark: _GoBack]По результатам дефектоскопического обследования Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
1. Акт технического обследования (дефектоскопии) / экспертное заключение на каждую из 27 автошин (либо единый сводный акт с детальной спецификацией по каждой единице).
В акте в обязательном порядке должны быть указаны:
  - Идентификационные данные шины (модель, производитель, типоразмер, заводской/серийный номер при наличии);
  - Фактическая остаточная глубина протектора;
  - Перечень выявленных дефектов, повреждений и следов износа (с описанием характера повреждений корда и структуры шины);
  - Однозначный вывод эксперта о техническом состоянии шины (непригодна к эксплуатации, восстановлению не подлежит, рекомендуется к списанию и утилизации).
2. Все документы должны быть заверены подписями уполномоченных лиц  и скреплены печатью организации Исполнителя.

