ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет закупки

Изготовление, поставка, доставка и сборка офисной мебели для доукомплектования офисного помещения Заказчика в соответствии с настоящей технической спецификацией.

2. Перечень и технические характеристики товара

	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Шкаф-антресоль
	Размер: 1000×800×400 мм. Материал изготовления — ЛДСП. Цвет — по выбору Заказчика и предварительному согласованию с Поставщиком. Конструкция — с двумя дверцами. Внутри две полки. Горизонтальные и вертикальные детали — из ЛДСП с кромкой ПВХ толщиной 1,36 мм. Фурнитура — качественная и надежная. Ручки — металлические.
	шт.
	3

	2
	Шкаф-антресоль
	Размер: 1000×1000×400 мм. Материал изготовления — ЛДСП. Цвет — по выбору Заказчика и предварительному согласованию с Поставщиком. Конструкция — с двумя дверцами. Внутри две полки. Горизонтальные и вертикальные детали — из ЛДСП с кромкой ПВХ толщиной 1,36 мм. Фурнитура — качественная и надежная. Ручки — металлические.
	шт.
	1

	3
	Шкаф-антресоль
	Размер: 1000×800×550 мм. Материал изготовления — ЛДСП. Цвет — по выбору Заказчика и предварительному согласованию с Поставщиком. Конструкция — с двумя дверцами. Внутри две полки. Горизонтальные и вертикальные детали — из ЛДСП с кромкой ПВХ толщиной 1,36 мм. Фурнитура — качественная и надежная. Ручки — металлические.
	шт.
	1

	4
	Шкаф для документов (стеклянный)
	Размер: 800×400×2080 мм. Материал изготовления — ЛДСП и стекло. Нижняя часть — с двумя дверцами. Верхняя часть — с двумя стеклянными дверцами. Внутри — 5 полок. Задняя стенка — ХДФ. Вертикальная деталь (стойка) — из ЛДСП с кромкой ПВХ толщиной 1,36 мм. Фурнитура — качественная и надежная. Ручки — металлические.
	шт.
	1


Общее количество: 6 (шесть) штук.
3. Требования к изготовлению и качеству

3.1. Мебель должна быть новой, ранее не использованной, изготовленной из качественных материалов и комплектующих.

3.2. Материалы и комплектующие не должны иметь видимых дефектов, сколов, трещин, повреждений и иных недостатков, влияющих на внешний вид, прочность и эксплуатационные характеристики изделий.

3.3. Поверхности и торцевые части деталей должны быть качественно обработаны. Кромки деталей должны быть надежно закрыты кромочным материалом.

3.4. Дверцы должны открываться и закрываться плавно, без перекосов, заеданий и посторонних звуков.

3.5. Фурнитура должна быть исправной, надежной и обеспечивать нормальную эксплуатацию мебели.

3.6. После сборки мебель должна быть устойчивой, без перекосов и иных конструктивных недостатков.

4. Согласование эскиза и цветового решения

4.1. После определения победителя закупки Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком эскиз, конструктивное исполнение и цветовое решение мебели.

4.2. Цвет, внешний вид и дизайн мебели должны соответствовать имеющейся у Заказчика офисной мебели и гармонично сочетаться с интерьером помещения.

4.3. Изготовление мебели осуществляется после согласования с Заказчиком соответствующего эскиза и цветового решения.

5. Срок изготовления

5.1. Срок изготовления мебели — в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения договора и согласования эскиза и цветового решения с Заказчиком.

6. Доставка, сборка и установка

6.1. Доставка мебели до места нахождения Заказчика осуществляется Поставщиком за свой счет.

6.2. Разгрузка, подъем, сборка и установка мебели осуществляются Поставщиком за свой счет.

6.3. Мебель должна быть доставлена в надлежащем состоянии, без повреждений, полученных в процессе транспортировки.

6.4. Поставщик несет ответственность за сохранность товара до момента его передачи Заказчику.

7. Стоимость и предоставление ценовой информации

7.1. После заключения договора Поставщик обязан предоставить Заказчику таблицу с указанием стоимости каждой позиции мебели отдельно.

7.2. В таблице должна быть указана стоимость каждой позиции с учетом количества, доставки, разгрузки, сборки и установки, если иное не предусмотрено условиями договора.

8. Итоговые требования

8.1. Поставляемая мебель должна полностью соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

8.2. Все изделия должны быть полностью укомплектованы необходимой фурнитурой и готовы к эксплуатации после завершения сборки.

8.3. Все расходы, связанные с изготовлением, упаковкой, транспортировкой, доставкой, разгрузкой, сборкой и установкой мебели, несет Поставщик, если иное не установлено договором.

8.4. При обнаружении несоответствий требованиям технической спецификации Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в порядке и сроки, установленные договором.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1. Сатып алу заты

Осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің офистік үй-жайын толықтыру үшін офистік жиһазды дайындау, ЖЕТКІЗУ, Жеткізу және құрастыру.

2. Тауардың тізбесі және техникалық сипаттамалары

	№
	Тауардың атауы
	Техникалық сипаттамалары
	Бірлік
	Саны

	1
	Шкаф-антресоль
	Өлшемі: 1000×800×400 мм. өндіріс материалы-ДСП. Түсі-Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша және жеткізушімен алдын ала келісу бойынша. Дизайн-екі есікпен. Ішінде екі сөре бар. Көлденең және тік бөлшектер-қалыңдығы 1,36 мм ПВХ жиегі бар ДСП — дан. Тұтқалар металл.
	шт.
	3

	2
	Шкаф-антресоль
	Өлшемі: 1000×1000×400 мм. өндіріс материалы-ДСП. Түсі-Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша және жеткізушімен алдын ала келісу бойынша. Дизайн-екі есікпен. Ішінде екі сөре бар. Көлденең және тік бөлшектер-қалыңдығы 1,36 мм ПВХ жиегі бар ДСП — дан. Тұтқалар металл.
	шт.
	1

	3
	Шкаф-антресоль
	Өлшемі: 1000×800×550 мм. өндіріс материалы-ДСП. Түсі-Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша және жеткізушімен алдын ала келісу бойынша. Дизайн-екі есікпен. Ішінде екі сөре бар. Көлденең және тік бөлшектер-қалыңдығы 1,36 мм ПВХ жиегі бар ДСП — дан. Тұтқалар металл.
	шт.
	1

	4
	Құжаттарға арналған Шкаф (шыны)
	Өлшемі: 800×400×2080 ММ. өндіріс материалы-ДСП және шыны. Төменгі бөлігі екі есікпен. Жоғарғы бөлігі екі шыны есікпен. Ішінде-5 сөре. Артқы қабырға-ХДФ. Тік бөлік (тірек) — қалыңдығы 1,36 мм ПВХ жиегі бар ДСП — дан. Тұтқалар металл.
	шт.
	1


Жалпы саны: 6 (алты) дана.
3. Өндіріс пен сапаға қойылатын талаптар

3.1. Жиһаз жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған болуы керек.

3.2. Материалдар мен жинақтауыштарда бұйымдардың сыртқы түріне, беріктігіне және пайдалану сипаттамаларына әсер ететін көрінетін ақаулар, чиптер, жарықтар, зақымданулар және өзге де кемшіліктер болмауы тиіс.

3.3. Бөлшектердің беттері мен соңғы бөліктері сапалы өңделуі керек. Бөлшектердің шеттері жиек материалымен мықтап жабылуы керек.

3.4. Есіктер біркелкі ашылуы және жабылуы керек, бұрмаланусыз, кептеліссіз және бөгде дыбыстарсыз.

3.5. Арматура жарамды, сенімді және жиһаздың қалыпты жұмысын қамтамасыз етуі керек.

3.6. Құрастырудан кейін жиһаз тұрақты, қисаюсыз және басқа да құрылымдық кемшіліктерсіз болуы керек.

4. Эскизді және түс шешімін келісу

4.1. Сатып алу жеңімпазы анықталғаннан кейін жеткізуші жиһаздың эскизін, конструктивті орындалуын және түс шешімін Тапсырыс берушімен алдын ала келісуге міндетті.

4.2. Жиһаздың түсі, сыртқы түрі мен дизайны тапсырыс берушіде бар кеңсе жиһазына сәйкес келуі және бөлменің интерьерімен үйлесімді үйлесуі керек.

4.3. Жиһазды дайындау Тапсырыс берушімен тиісті эскиз мен түс шешімімен келісілгеннен кейін жүзеге асырылады.

5. Дайындау мерзімі

5.1. Жиһазды дайындау мерзімі-шарт жасасқан және эскиз мен түс шешімін Тапсырыс берушімен келіскен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде.

6. Жеткізу, құрастыру және орнату

6.1. Жиһазды тапсырыс берушінің орналасқан жеріне жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады.

6.2. Жиһазды Түсіру, көтеру, құрастыру және орнатуды жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады.

6.3. Жиһаз тиісті жағдайда жеткізілуі керек, тасымалдау процесінде ешқандай зақым келтірілмейді.

6.4. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге берген сәтке дейін оның сақталуына жауапты болады.

7. Құны және баға туралы ақпарат беру

7.1. Шарт жасалғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге жиһаздың әр позициясының құнын бөлек көрсететін кесте ұсынуға міндетті.

7.2. Кестеде, егер Шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе, саны, жеткізілуі, түсірілуі, құрастырылуы және орнатылуы ескеріле отырып, әрбір позицияның құны көрсетілуі тиіс.

8. Қорытынды талаптар

8.1. Жеткізілетін жиһаз осы техникалық ерекшеліктің талаптарына толық сәйкес келуі тиіс.

8.2. Барлық өнімдер қажетті фитингтермен толық жабдықталуы керек және құрастыру аяқталғаннан кейін пайдалануға дайын болуы керек.

8.3. Жиһазды дайындауға, буып-түюге, тасымалдауға, жеткізуге, түсіруге, жинауға және орнатуға байланысты барлық шығындарды, егер шартта өзгеше белгіленбесе, өнім беруші көтереді.

8.4. Техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде Өнім беруші шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.

