Техническая спецификация на работу «Работы по установке автоматической пожарной сигнализации  

Наименование закупки: Работа по приобретению, поставке, пуско-наладке и установка систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании - Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №41" отдела образования города Уральск управления образования акимата Западно-Казахстанской области" находящегося по адресу Западно-Казахстанская область, г.Уральск, МИКРОРАЙОН 4, 15/1.

	
	№ п/п



	
	Наименование



	
	Кол-во




	1
	
	 С2000-М Пульт контроля и управления 



	1 шт

	2
	
	 С2000-ИП Извещатель пожарный тепловой 



	26 шт

	3
	
	 ДИП-34ПА-03, Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный 



	81 шт

	4
	
	Извещатель пожарный ручной адресный 513-3 АМ 



	12 шт

	5
	
	Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 



	10 шт

	6
	
	 Табло световое 12В "Шыгу/Выход" 



	14 шт

	7
	
	 Прибор приемно-контрольный адресный 



	1 шт

	8
	
	 Резервированный источник питания РИП-12 исп.100 



	1 шт

	9
	
	 12В 7А/ч аккумуляторная батарея 



	5 шт

	10
	
	КСВВнг- 4х0,5 мм кабель 



	1700м

	11
	
	КСВВнг 2х0,50 кабель 



	1000м

	12
	
	 Автомат 6А+бокс 



	1 шт

	13
	
	 Кабель ВВГнгLs



	20 м

	14
	
	Оповещатель маяк 



	1 шт

	15
	
	 Расходные материалы (АКБ, саморезы, кабельканал, итд) 



	комплект

	16
	
	 Речевое оповещение микрофонная панель и с выводом колонки на улицу 



	комплект

	17
	
	 Демонтаж 



	работа

	18
	
	 Монтажные и пусконаладочные работы, оформление исполнительной документации 



	работа

	19
	
	 Машины и механизмы (подъемник/леса/) 



	услуга

	20
	Проектные работы
	работа



Поставщик обязан обеспечить интеграцию устанавливаемой автоматической пожарной сигнализацией (АПС)  с существующей системой контроля и управления доступом (турникеты). Установка АПС должна проводиться строго в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан
Требования к поставщику:

1) Иметь необходимые материальные ресурсы и инструменты, специалистов необходимых для производства демонтажа, монтажа и пуско-наладочных работ системы автоматической пожарной сигнализации;
2) Провести демонтаж ранее установленного оборудования с сдачей оборудования заказчику;
3) Провести монтаж и установку системы автоматической пожарной сигнализации в строгом соответствии действующими НПА, а также по вышеуказанным оборудованиям для обеспечения выполнения договорных обязательств;
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Все сопутствующие затраты по демонтажу и монтажу систем пожарной сигнализации за счет поставщика.
Обращаем внимание, что указанный перечень и объем оборудования носят предварительный характер и могут быть скорректированы в сторону увеличения или уменьшения по мере разработки проектной документации. 








