Курс бойынша оқыту қызметтерін сатып алуға арналған
техникалық ерекшелік
«Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer бағдарламаларын пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалау кезінде ақпараттық модельдеу (BIM-технологиялар)» тақырыбы бойынша консультациялық қызметтер
	Сатып алу:
	«Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» АҚ мамандарына арналған «Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer бағдарламаларын пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалау кезінде ақпараттық модельдеу (BIM-технологиялар)».

	Саны:
	1 (бір)

	Өлшем бірлігі:
	қызмет

	Қызмет көрсету орны:
	ҚР, Астана қ., Жекебатыр көшесі, 35

	Қызмет көрсету мерзімі:
	Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде

	Оқыту нысаны:
	Күндізгі, Тапсырыс берушінің аумағында

	Курстың ұзақтығы:
	104 академиялық немесе 78 астрономиялық сағат, 13 күн

	Сатып алудың мақсаты:
	Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer бағдарламаларын пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалау кезінде ақпараттық модельдеу (BIM-технологиялар).

	Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:
Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer оқыту курсының бағдарламасы мыналарды қамтуы тиіс:
	Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer бағдарламаларын пайдалана отырып, автомобиль жолдарын жобалау кезінде ақпараттық модельдеу (BIM-технологиялар).
Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer жүйесі автомобиль жолын жобалау жұмыстарының толық циклін орындауға мүмкіндік береді: инженерлік ізденістер деректерін енгізуден бастап жұмыс көлемдерін есептеуге, қолданыстағы нормативтерге сәйкес жобалау құжаттамасын әзірлеуге және сараптама талаптарына сәйкес жобаның BIM-моделін қалыптастыруға дейін. Курс тыңдаушылары автомобиль жолын жобалауға арналған жүйе құралдарын меңгеріп, Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer бағдарламаларында BIM-модель қалыптастырудың ерекшеліктерімен танысады.
КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ
1. AutoCAD бағдарламасындағы топографиялық түсірілім негізінде бетті құру.
2. Беттерді LandXML форматы арқылы беру.
3. Полисызықтан трасса құру.
4. Трасса геометриясын өңдеу.
5. Жоспарда трассаның бұрылу бұрыштарын белгілеу.
6. Профиль көрінісін құру.
7. Жобалық профиль құру.
8. Жобалық профиль геометриясын өңдеу.
9. Профиль көрінісінің деректерін толтыру.
10. Профиль көрінісінің тақырыптық бөлігін ауыстыру.
11. Конструкция құру.
12. Құралдар палитрасымен және базалық элементтермен жұмыс істеу.
13. Дәліз құру.
14. Дәліз еңістерін штрихтау.
15. Дәліз беттерін құру.
16. Көлденең қималарды құру.
17. Көлденең қималардың деректерін толтыру.
18. Материалдарды есептеу.
19. Жер жұмыстарының көлемдерін кесте түрінде шығару.
20. Көлденең қималарға жер жұмыстарының аудандарын қосу.
21. Вираж құру.
22. Виражды кеңейту.
23. Кюветтерді құру.
24. Бойлық профильде кюветтердің биіктік белгілерін басқару.
25. Дәліз аймақтарымен жұмыс істеу.
Subassembly Composer:
26. Қойындылар мен терезелер.
27. Кіріс параметрлерінің қойындысы.
28. Нысаналы параметрлер қойындысы.
29. Вираж қойындысы.
30. Негізгі геометрия: нүкте, буын, пішін.
31. Кеңейтілген геометрия: қиылысу нүктесі, бет бойынша буын, радиус, доға, нысаналы нүкте.
32. Қосалқы геометрия: қосалқы нүкте, қосалқы буын.
33. Жұмыс кеңістігінің элементтері: workflow, sequence, switch, decision.
34. Айнымалы мәндер.
Нүктелер геометриясының түрлері:
35. X және Y бойынша ығысу.
36. X бойынша бетке дейін ығысу.
37. Еңістік және X бойынша ығысу.
38. Еңіс және Y бойынша ығысу.
39. Бұрыш және қашықтық бойынша ығысу.
40. Еңіс бойынша бетке дейін ығысу.
Кіріс параметрлерінің түрлері:
41. Сандық мәндер.
42. Еңістік.
43. Еңіс.
44. Мәтіндік жол.
45. Иә/Жоқ шарты.
46. Жеке кіріс параметрлерін құру.
Практикалық құру жұмыстары:
47. Жолдың жүру бөлігі (кеңейту, жиектердің нысаналы биіктік белгілері, вираж).
48. Жол жиегі (кеңейту, жиек қасының нысаналы биіктік белгілері, вираж).
49. Еңістер (ойық/үйінді шарты, қиғаш беткейді ескере отырып, биіктік бойынша шарт).
50. Кювет.
51. Тротуар.
Тапсырыс берушінің конструкцияларын құру.

Білім алушылар саны – 6


	Өнім берушіге қойылатын талаптар
Қызмет көрсету шарттары мен сапасы
	Өнім беруші оқыту басталғанға дейін әрбір қатысушыға курс өткізілетін бүкіл кезеңде лицензиялық Autodesk Civil 3D және Subassembly Composer бағдарламалық қамтамасыз етуіне қолжетімділік берудің заңды негіздері бар екенін растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс. Растайтын құжаттар ретінде лицензиялық келісімдер, жазылымдарды сатып алу туралы құжаттар, құқық иеленушінің немесе оның уәкілетті өкілінің хаттары не тиісті құқықты растайтын өзге де құжаттар ұсынылуы мүмкін. Берілетін қолжетімділік құқық иеленушінің лицензиялау шарттарына сәйкес келуі және курс бағдарламасында көзделген практикалық тапсырмаларды орындауды қамтамасыз етуі тиіс. Шет тіліндегі құжаттар мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасымен ұсынылады.
Өнім беруші мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
1. Автомобиль жолдары бойынша әзірленген BIM-модельдердің мысалдарын ұсыну.
2. Тапсырыс берушінің жобалары бойынша консультациялық қызметтер көрсету.
3. Үлгілерді Тапсырыс берушінің талаптарына бейімдеу.
4. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін үш ай бойы интернет желісі арқылы жобаны сүйемелдеуді қамтамасыз ету.
Курс форматы Тапсырыс берушінің аумағында жұмыс істеуді көздейді.
Тыңдаушыларға және кәсіпорынға атаулы сертификаттар беріледі.
Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындар жалпы сомаға енгізілуі тиіс.
Көрсетілген қызметтер бойынша тиісті түрде ресімделген барлық құжаттар ұсынылуы тиіс.






Техническая спецификация
на закуп услуг обучения по курсу 
Консультационные услуги по теме: «Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer»

	Закупки:  
	«Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer» для специалистов АО «Казахстанский дорожный научно - исследовательский институт». 

	Количество:  
	1 (одна) 

	Единица измерения:
	услуга 

	Место поставки:  
	РК. г.Астана. ул.Жекебатыр, 35

	Срок поставки:
	Срок поставки услуг: в течение 5 (пять) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика 

	Вариант обучения:
	Очное, территория Заказчика

	Продолжительность курса: 
	104 академических или 78 астрономических часов, 13 дней

	Цели, ради которых осуществляется закупка:
	Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer. 

	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:
	Программа курса обучения Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer должна включать в себя:
Информационное моделирование (BIM-технологии) при проектировании автомобильных дорог с использованием Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer.
Система Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer позволяет выполнить весь цикл работ по проектированию автомобильной дороги: от ввода данных об инженерных изысканиях до подсчёта объёмов работ, формирования проектной документации по действующим нормативам и формирования BIM-модели проекта в соответствии с требованиями экспертиз. Слушатели этого курса освоят инструменты системы, предназначенные для проектирования автомобильной дороги, и узнают тонкости формирования BIM-модели в Autodesk Civil 3D+ Subassembly Composer.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Построение поверхности по топосъемке AutoCAD.
2. Передача поверхностей через формат LandXML.
3. Построение трассы из полилинии.
4. Редактирование геометрии трассы.
5. Подпись углов трассы в плане.
6. Построение вида профиля.
7. Построение проектного профиля.
8. Редактирование геометрии проектного профиля.
9. Заполнение данных вида профиля.
10. Замена шапки вида профиля.
11. Создание конструкции.
12. Работа с инструментальной палитрой и базовыми элементами.
13. Построение коридора.
14. Штриховка откосов коридора.
15. Построение поверхностей коридора.
16. Построение поперечников.
17. Заполнение данных поперечников.
18. Расчет материалов.
19. Вывод земработ в табличном виде.
20. Добавление площадей земработ на поперечники.
21. Построение виража.
22. Уширение виража.
23. Построение кюветов.
24. Управление отметками кюветов на продольном профиле.
25. Работа с областями коридора.

Subassembly Composer:
1.Вкладки и окна.
2.Вкладка вводных параметров.
3.Вкладка целевых параметров.
4.Вкладка виража.
5.Основная геометрия: точка, звено, форма.
6.Продвинутая геометрия: точка пересечения, звено по поверхности, радиус, дуга, целевая точка.
7.Вспомогательная геометрия: вспомогательная точка, вспомогательное звено.
8.Элементы пространства: workflow, sequence, switch, decision.
9.Переменные значения.
Типы геометрии точек:
1.Смещение по Х и У.
2.Смещение по Х на поверхность.
3.Смешение по уклону и Х.
4.Смещение по откосу и У.
5.Смещение по углу и расстоянию.
6.Смещение по откосу к поверхности.
Типы вводных параметров:
1.Числовые значения.
2.Уклон.
3.Откос.
4.Строковый текст.
5.Условие Да/Нет.
6.Создание собственных параметров ввода.
Практические построения:
1.Проезжая часть (уширения, целевые отметки для кромок, вираж).
2.Обочина (уширения, целевые отметки для бровки, вираж).
3.Откосы (условие выемки/насыпи, условие по высоте с учетом косогора).
4.Кювет.
5.Тротуар.
Построение конструкций заказчика.

Количество обучающихся - 6

	Требования к поставщику 
Условия и качество услуг
	Поставщик до начала обучения должен предоставить документы, подтверждающие наличие законных оснований для предоставления каждому участнику доступа к лицензионному программному обеспечению Autodesk Civil 3D и Subassembly Composer на весь период проведения курса. Подтверждающими документами могут являться лицензионные соглашения, документы о приобретении подписок, письма правообладателя или его уполномоченного представителя либо иные документы, подтверждающие соответствующее право. Предоставляемый доступ должен соответствовать условиям лицензирования правообладателя и обеспечивать выполнение практических заданий, предусмотренных программой курса. Документы на иностранном языке предоставляются с переводом на государственный или русский язык.
Поставщик должен соответствовать следующим условиям:
1. Предоставить примеры выполненных BIM моделей по автомобильным дорогам.
2. Выполнение консультационных услуг на проектах Заказчика.
3. Адаптировать шаблоны под требования Заказчика.
4. Обеспечить сопровождение проекта после оказания услуг по средствам сети интернет в течение трех месяцев с окончания Услуг
Формат курса предполагает работу на территории Заказчика.

Слушателям и предприятию выписываются именные сертификаты.

Сумма должна включать все расходы, связанные с поставкой услуг. 
Предоставлять по поставленным услугам все надлежаще оформленные документы.



