Техническая спецификация
услуги пообработке огнезащитным составом деревянных поверхностей

обработка деревянных конструкций  огнезащитным  составом  чердака 1000м2. 
Лабораторные испытания древесины на соответствие качеству обработки 1000Кв.м.
Обязательно предоставление следующих документов: 
- сертификата;
- Лабораторные испытаний образца стружки после обработки. 



Техническая спецификация
услуги по обработке деревянных поверхностей огнезащитным составом
шатырдың 1000м2 отқа төзімді құрамы бар ағаш конструкцияларды өңдеу.
Ағаштың өңдеу сапасына сәйкестігіне зертханалық сынақтар 1000ш.м.
Міндетті түрде келесі құжаттарды тапсыру:
- сертификат;
- Өңдеуден кейін чип үлгілерін зертханалық тексеру.
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