Қосымша №2

Техникалық сипаттама
2026 жылға арналған метрологиялық жұмыстар

Өлшеу құралдары мен жабдықтарын тексеру:
1. Электрондық таразы – 1 д.
2. Тауар таразылары  – 1 д.
3. Медициналық элекрондық таразы ВЭМ-150-«Масса-К» - 1 д.
4. Бойды өлшегіш – 1 д.
5. Тоңазытқыштар:
                                 Samsung- 1д.
                                 DAWEOO - 1д.
                                 INDESIT - 1д.
                                 Свияг - 1 д.
6. Мұздатқыш Бирюса - 1 д.
                         SNOWCAP – 1 д.
7. Психрометриялық гигрометр  ВИТ-Ш-2 - 2 д.
8. Тонометр – 1 д.

Тексеруді аккредиттелген заңды тұлғалар (дара кәсіпкерлер) жүргізеді.
Өлшем құралдарын тексеру «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандартының талаптарын сақтау мақсатында жүргізілуге ​​тиіс. Қазақстан Республикасы.
Жұмыстарды немесе қызметтерді көрсетуді аяқтағаннан кейін жеткізуші орындауы керек: салмақты өлшеу; оптикалық-физикалық шамаларды өлшеу; радиотехникалық өлшеу құралдарын өлшеу; уақыт пен жиілікті өлшеу; геометриялық шамаларды өлшеу; қысымды өлшеу; иондаушы сәулеленуді өлшеу, магниттік шамаларды өлшеу; қозғалыс параметрлерін өлшеу; тығыздық пен тұтқырлықты өлшеу; сұйық пен газдың шығынын өлшеу; беріктік пен қаттылықты өлшеу; термофизикалық және температуралық шамаларды өлшеу; кедергі мен оқшаулау құралдарын өлшеу; электрлік шамаларды өлшеу; физикалық және химиялық шамаларды өлшеу.
Орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар: Өлшеу құралдарын тексеру ҚР СТ 2.4 «ҚР МСҚК. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі»
1) Өлшем құралдарын тексеру өлшем құралдарының белгіленген техникалық және метрологиялық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау, сондай-ақ олардың пайдалануға жарамдылығын белгілеу мақсатында жүргізіледі.
2)  Өлшеу құралдарын тексеруді жүргізу;
- осы өлшем құралдарын тексеру әдістемесінің талаптарына сәйкес
- бекітілген және келісілген тексеру кестелеріне сәйкес.
3) Салыстырып тексерудің оң нәтижелері салыстыру куәлігін беру және өлшем құралына немесе салыстырып тексеру сертификатына өздігінен жабысатын заттаңбаны қолдану арқылы куәландырылуы тиіс.







Приложение 2

Техническая спецификация 
метрологических работ на 2026 год

Поверка средств измерений и оборудования:
1. Весы электронные -1 шт.
2. Весы товарные - 1шт.
3. Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» – 1 шт.
4. Ростомер-1 шт.
4.Холодильники:
                                 Samsung- 1 шт.
                                 DAWEOO – 1шт.
                                 INDESIT -1шт.
                                 Свияг - 1 шт.
[bookmark: _GoBack]6. Морозильник Бирюса -1шт.
                            SNOWCAP – 1 шт.
7. Гигрометр психрометрический ВИТ-Ш-2 – 2 шт.
8. Тонометр   - 1 шт.

       Поверку производят аккредитованные юридические лица (индивидуальные предприниматели). 
       Поверку средств измерений необходимо проводить в целях соблюдения требований Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании», Государственного стандарта Республики Казахстан.
       По выполнению работ, оказанию услуг поставщик должен выполнить: измерение массы; измерение оптическо-физических величин; измерение радиотехнических средств измерении; измерение времени и частоты; измерение геометрических величин; измерения давления; измерение ионизирующих излучений, измерение магнитных величин; измерение параметров движения; измерения плотности и вязкости; измерение расхода количества жидкости и газа; измерение силы и твердости; измерение теплофизических и температурных величин; измерение средств сопротивления и изоляции; измерение электрических величин; измерение физико-химических величин.  
      Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам: Поверка средств измерений должна выполняться в соответствии с требованиями Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2,4 «ГСП РК. Организация и порядок проведения»
      1) Поверку средств измерений провести с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим и метрологическим требованиям, а также для установления их пригодности к применению.
       2) Поверку средств измерений проводить;
- в соответствии с требованиями методики поверки на данные средства измерений
- согласно утвержденных и согласованнных графиков поверки.
      3) Положительные результаты поверки должны удостоверяться выдачей сертификата о поверке и нанесением самоклеющегося лейбла на средство измерения  или на сертификат о поверке.
