    ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Электр трансформаторынтехникалықзерттеп-қараужәнезертханалықталдаужүргізуқызметтерінсатыпалу
1. Сатыпалынатынқызметтіңатауы
Электр трансформаторынтехникалықзерттеп-қарау, диагностикалаужәнезертханалықталдаужүргізуқызметтері.
2. Қызмет көрсетудің мақсаты
Электр трансформаторының техникалық жай-күйін бағалау, оныңқауіпсізәрісенімдіжұмысістеумүмкіндігінанықтау, қажеттізертханалықталдауларжүргізужәнезерттеунәтижелерібойыншаресмиқұжаттардыұсыну.
3. Қызмет көрсетугеқойылатынтехникалықталаптар
3.1. Өнімберушіэлектртрансформаторынасыртқы және техникалық зерттеп-қараужүргізуге, оныңнегізгітораптары мен элементтерініңжай-күйінбағалауғаміндетті.
3.2. Трансформатордың техникалықжай-күйінбағалаубарысындақолжетімдіжабдықтар мен элементтердің сыртқы жағдайы, майдың ағуы, оқшаулағыштардың, жалғау орындарының жәнебасқа да негізгібөліктердіңжай-күйітексерілуітиіс.
3.3. Трансформатор майментолтырылғанжағдайда, техникалық қажеттілікке және трансформатордың түрінесәйкес трансформатор майынансынамаалынып, зертханалықталдаужүргізілуітиіс.
3.4. Зертханалықталдау трансформатор майыныңсапалықкөрсеткіштерінжәнеэлектржабдығыныңтехникалықжай-күйінбағалауғақажеттіпараметрлердіанықтаумақсатындақолданыстағынормативтікқұжаттар мен тиістізерттеуәдістемелерінесәйкесжүргізіледі.
3.5. Қажеттілігінеқарайтрансформатордыңэлектрлікпараметрлерінөлшеужәне диагностикалық сынақтар жүргізу көзделеді. Сынақтардың нақтытүрлерітрансформатордыңтипіне, техникалықсипаттамаларынажәнеқолданылатыннормативтікталаптарғасәйкесайқындалады.
3.6. Өнімберушізерттеубарысындақолданылатын өлшеу құралдары мен жабдықтарыныңтиістітехникалықталаптарғасәйкестігінқамтамасызетугетиіс.
3.7. Зерттеужәнезертханалықталдау нәтижелері нақты өлшеулер мен сынақтардыңнәтижелеріненегізделуітиіс.
4. Қызмет көрсету нәтижесінде ұсынылатын құжаттарҚызметкөрсетуаяқталғаннанкейінөнімберушітапсырысберушігеміндеттітүрдемынадайқұжаттардыұсынуытиіс:
Электр трансформаторынтехникалықзерттеп-қараужәнедиагностикалаунәтижелерібойыншахаттама (протокол).
1. Зертханалықталдаунәтижелерібойыншазертханалықсынақхаттамасы (протокол), егерзертханалықталдаужүргізілсе.
2. Жүргізілген өлшеулер мен сынақтардың нәтижелері көрсетілген қорытынды.
3. Трансформатордыңтехникалықжай-күйітуралықорытындыжәнеанықталғанақаулар мен сәйкессіздіктертуралымәліметтер (анықталғанжағдайда).
4. Ұсынылатынхаттамалардазерттеуобъектісініңатауы, трансформатордыңсәйкестендірудеректері (маркасы, типі, зауыттықнөміріболғанжағдайда), зерттеукүні, жүргізілгенжұмыстардың түрлері, өлшеужәнезертханалықталдаунәтижелері, қолданылғанәдістер, қорытынды, жауаптымаманныңдеректеріжәнеқолыкөрсетілуітиіс.
Хаттамаларқағазжәне/немесеэлектрондықформаттаұсыныладыжәнетиістітәртіппенресімделуітиіс.
5. Қызметкөрсетусапасынақойылатынталаптар
5.1. Қызметтер Қазақстан Республикасыныңқолданыстағызаңнамасына, электрқондырғыларынпайдаланужәнеқауіпсіздікталаптарына, сондай-ақтиістінормативтік-техникалыққұжаттарғасәйкесорындалуытиіс.
5.2. Өнімберушізерттеунәтижелерініңобъективтілігін, дұрыстығын жәнетолықтығынқамтамасызетугеміндетті.
5.3. Зертханалықзерттеулертиістізерттеутүрін жүргізуге қажетті техникалықмүмкіндіктері бар зертханадаорындалуытиіс.
5.4. Өнімберушіанықталғанақаулар мен сәйкессіздіктертуралытапсырысберушігехабарлауғаміндетті.
6. Қызметкөрсетумерзімі мен тәртібі
Қызметкөрсетумерзімі мен тәртібімемлекеттіксатыпалутуралышартқасәйкесбелгіленеді. Қызметкөрсетутрансформатордызерттеп-қарауды, қажеттіөлшеулер мен зертханалықталдаулардыжүргізудіжәнеолардыңнәтижелерібойыншатиістіхаттамалардытапсырысберушігеұсынудықамтиды.
7. Қызметті қабылдау тәртібі
Тапсырысберушіқызметтіжүргізілгенжұмыстардыңкөлемі мен сапасытексерілгеннен, техникалықзерттеп-қараунәтижелеріжәнезертханалықталдаухаттамаларыұсынылғаннанкейін қабылдайды.
Зерттеужәнезертханалықталдаунәтижелерібойыншатиістіхаттамаларұсынылмаған жағдайда, қызмет көрсету нәтижесітолықұсынылмағанболыпесептеледі.
Қызметтерге ақы төлеу шарттары: қызметке ақы төлеу шот - фактура және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген орындалған жұмыстар актісі негізінде 15 банктік күн ішінде көрсетілген қызметтер фактісі бойынша жүргізіледі.
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасасқан сәттен бастап қызмет көрсету мерзімі 
Ескертпе: қызмет Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өтінім берілген сәттен бастап 3 күннен кешіктірілмей көрсетіледі.
[bookmark: _GoBack]- Бұл қызмет Қылмыстық-атқаружүйесідепартаментінің (ҚАЖД) қарамағындағы мекемеге, нақтырақ айтқанда, Шымкент қаласы жәнеТүркістан облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментінебағыныстыбір (1) мекемеге (№ 55 мекеме) арналған. Мекенжайы: Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Жастар көшесі, 70.
Телефон: 87759770288


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На приобретение услуг по техническому обследованию электрического трансформатора и проведению лабораторного анализа
1. Наименование закупаемой услуги
Услуги по техническому обследованию, диагностике электрического трансформатора и проведению лабораторного анализа.
2. Цель оказания услуг
Оценка технического состояния электрического трансформатора, определение возможности его безопасной и надежной эксплуатации, проведение необходимых лабораторных анализов и предоставление официальных документов по результатам проведенных исследований.
3. Технические требования к оказанию услуг
3.1. Поставщик обязан провести внешний осмотр и техническое обследование электрического трансформатора, а также оценить состояние его основных узлов и элементов.
3.2. В ходе технического обследования необходимо проверить доступные для осмотра элементы оборудования, наличие утечек масла, состояние изоляторов, контактных соединений и других основных элементов трансформатора.
3.3. При наличии трансформаторного масла, с учетом типа трансформатора и технической необходимости, должен быть произведен отбор проб трансформаторного масла с последующим проведением лабораторного анализа.
3.4. Лабораторный анализ проводится с целью определения качественных показателей трансформаторного масла и параметров, необходимых для оценки технического состояния электрооборудования, в соответствии с действующими нормативными документами и установленными методиками исследований.
3.5. При необходимости предусматривается проведение измерений электрических параметров трансформатора и диагностических испытаний. Конкретный перечень испытаний определяется с учетом типа трансформатора, его технических характеристик и применимых нормативных требований.
3.6. Поставщик обязан обеспечить соответствие используемых измерительных приборов и оборудования установленным техническим требованиям.
3.7. Результаты обследования и лабораторных анализов должны основываться на фактически проведенных измерениях, исследованиях и испытаниях.
4. Документы, предоставляемые по результатам оказания услуг
По завершении оказания услуг Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:
1. Протокол технического обследования и диагностики электрического трансформатора.
2. Протокол лабораторных испытаний трансформаторного масла или иных исследуемых материалов — в случае проведения соответствующего лабораторного анализа.
3. Заключение с указанием результатов проведенных измерений и испытаний.
4. Заключение о техническом состоянии трансформатора с указанием выявленных дефектов и несоответствий (при наличии).
В предоставляемых протоколах должны быть указаны наименование объекта исследования, идентификационные данные трансформатора (марка, тип, заводской номер — при наличии), дата проведения обследования, перечень выполненных работ, результаты измерений и лабораторных анализов, примененные методы исследования, выводы, данные и подпись ответственного специалиста.
Протоколы предоставляются на бумажном и/или электронном носителе и должны быть оформлены в установленном порядке.
5. Требования к качеству оказания услуг
5.1. Услуги должны оказываться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, требованиями безопасности при эксплуатации электроустановок, а также применимыми нормативными и техническими документами.
5.2. Поставщик обязан обеспечить объективность, достоверность и полноту результатов обследования и лабораторных исследований.
5.3. Лабораторные исследования должны проводиться в лаборатории, располагающей необходимыми техническими возможностями для выполнения соответствующего вида исследований.
5.4. При выявлении дефектов и несоответствий Поставщик обязан уведомить об этом Заказчика и отразить соответствующие сведения в результатах обследования.
6. Сроки и порядок оказания услуг
Сроки и порядок оказания услуг устанавливаются договором о государственных закупках.
Услуги включают техническое обследование трансформатора, проведение необходимых измерений и лабораторных анализов, а также предоставление Заказчику соответствующих протоколов по результатам выполненных работ.
7. Порядок приемки услуг
Заказчик принимает оказанные услуги после проверки объема и качества выполненных работ, получения результатов технического обследования и соответствующих протоколов лабораторных анализов.
В случае непредоставления соответствующих протоколов по результатам технического обследования и лабораторных анализов результат оказания услуг считается представленным не в полном объеме.
Условия оплаты услуг: Оплата за услугу производится по факту оказанных услуг в течение 15 банковских дней на основании счет - фактуры и акта выполненных работ, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республика Казахстан.
Срок оказания услуг с момента заключение договора по заявке Заказчика 
Примечание: Услуга оказывается по заявке Заказчика не позднее 3-х  дней с момента Заявки.
- Данная услуга предназначена учреждениям ДУИС, то есть 1 (один) учреждению, подведомственным Департаменту УИС по городу Шымкент и Туркестанской области  (№55).Адрес: Толебийский район, город Ленгер, ул.Жастар 70
Телефон: 87759770288

