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1. Габариттік өлшемдері: Қабырғаға орнатылатын ақпараттық стендтің бекітілген бірыңғай өлшемі 1200 × 1400 мм (көлденең орналасуы) болуы тиіс.

2. Негіз материалы: Қалыңдығы кемінде 5 мм көбіктендірілген ПВХ. Негізі қатты, деформацияға төзімді, шеттері тегіс, сынықтар мен кетіктерсіз болуы тиіс.

3. Кескінді басып шығару (фон және графика): Айқындығы кемінде 720 dpi болатын өздігінен жабысатын жылтыр пленкаға толық түсті интерьерлік басып шығару. Пленка негізге ауа көпіршіктерінсіз, қыртыстарсыз және ажырауларсыз жапсырылуы тиіс.

4. Фирмалық логотип: «Астана орманы» логотипі стендтің жоғарғы сол жақ бұрышында көлемді форматта орындалуы тиіс. Орындау материалы (акрил/ПВХ) және соңғы үлгі өндіріс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге жатады.
5. Ақпараттық материалдар мен қалташалар:
5.1. Жалпақ қалташалар: А4 форматындағы 8 (сегіз) дана. Материалы — қалыңдығы кемінде 1,5 мм мөлдір органикалық шыны (акрил). Бекіту үшін макет түсіне сәйкес түсті жиегі бар, жоғары беріктікті екіжақты жабысқақ таспа қолданылуы тиіс.
5.2. Тілдік талаптар: Барлық тұрақты мәтіндік жазбалар, тақырыптар және интерфейс элементтері ұсынылған дизайн-макетке толық сәйкес қазақ және орыс тілдерінде қатаң түрде орындалуы тиіс.
5.3. Дизайнды келісу: Ақпараттық стендтің дизайны Тапсырыс берушімен келісуге жатады.
5.4. Жеткізу жиынтығы және монтаждау: Жеткізу жиынтығына бекіту элементтері (дюбельдер, бұрандалар, сәндік бітеуіштер) кіруі тиіс. Стендтің артқы жағында жасырын монтаждау ілмектері қарастырылуы тиіс.
5.5. Қабылдау талаптары (фотоесеп): Жеткізуші дайын бұйымды түпкілікті тапсыруға немесе жөнелтуге дейін сапасын растау үшін бұйымның толық фотоесебін ұсынуға міндетті (жалпы көрініс, логотиптің, қалташалардың, түйіспелердің және жәшіктің жақыннан түсірілген фотосуреттері).
5.6. Саны: 4 (төрт) дана ақпараттық стенд.
5.7	Орындаушы жұмыстарды Тапсырыс берушінің жыл бойы берілетін жазбаша немесе электронды түрде (ресми-портал арқылы) жіберілетін өтінімінде көрсетілген көлемде және мерзімде, ал өтінім болмаған жағдайда 2026 жылдың 31 желтоқсанынан кеш емес мерзімде орындауы тиіс.




Техническая спецификация: Работы по изготовлению информационных стендов
1. Габаритные размеры: Настенный информационный стенд должен иметь единый фиксированный размер 1200 × 1400 мм (горизонтальное исполнение).
2. Материал основы: Вспененный ПВХ толщиной не менее 5 мм. Основа должна быть жесткой, устойчивой к деформации, с ровными краями без сколов.
3. Нанесение изображения (фон и графика): Полноцветная интерьерная печать на самоклеящейся глянцевой пленке с разрешением не менее 720 dpi. Пленка должна быть накатана на основу без пузырей, заломов и отслоений.
4. Фирменный логотип: Логотип «Астана орманы» в левом верхнем углу должен быть выполнен в объемном формате. Материал исполнения (акрил/ПВХ) и финальный образец подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до начала производства.
5. Наполнение и карманы:
5.1 Плоские карманы: 8 (восемь) штук формата А4, материал — прозрачное оргстекло (акрил) толщиной не менее 1.5 мм. Крепление на двусторонний скотч повышенной фиксации с цветным кантом в цвет макета.
5.2 Языковые требования: Все постоянные текстовые надписи, заголовки и элементы интерфейса должны быть выполнены строго на двух языках (казахском и русском) в полном соответствии с предоставленным дизайн-макетом.
5.3 Дизайн информационного стенда согласовать с заказчиком.
5.4 Комплект поставки и монтаж: В комплект поставки должны входить крепежные элементы (дюбели, шурупы, декоративные заглушки). На задней стенке стенда должны быть предусмотрены скрытые монтажные петли.
5.5 Требования к приемке (Фотоотчет): Поставщик обязан предоставить детальный фотоотчет готового изделия (общий план, крупные планы логотипа, карманов, стыков и ящика) до окончательной передачи или отгрузки изделия для подтверждения качества.
5.6 Количество: Информационных стендов 4 шт. 
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