Приложение 2 к Договору 
[bookmark: _GoBack] от «___» _______ 2026 года № ___


Техническая спецификация закупаемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	
	Услуги по техническому обслуживанию систем газовых установок и газопроводов
	Техническое обслуживание включает в себя:
1.Проверку соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента.
2.Проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию
3.Проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкций зданий
4.Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией
5.Проверку целостности и укомплектованности газового оборудования
6.Проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах
7.Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
8.Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования
9.Проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку
10.Очистку горелок от загрязнений, процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования
11.Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования
12.Проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания и дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования
13.Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту.
Требование поставщику;
14.В случае аварий время реагирования до 1 часа. В случае не реагирование после получения письменной и телефонной заявки от Заказчика или его представителей Заказчик вправе обратиться в суд о расторжении договора.
15.Поставщик услуг в рамках работ по техническому обслуживанию обеспечивает присутствие не менее двух квалифицированных специалиста ежемесячно проведения планово-профилактических. При этом на объекте необходимо фиксировать при осмотре записи о проведенных работах в журнале по техническому обслуживанию и  в рабочие дни с 08.30 ч по 13.00 и с 14.00 по 17.30 ч.
16. Поставщик должен иметь соответствующие разрешение деятельности оказание услуг

Срок оказание услуг: со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года
Место оказания услуг:  Каракиянский район1) с.Курык ,Мангистау 21, строение 300
                                                                             2)с.Курык, станция Ералиево Казах аул 97 






Келісімге 2-қосымша
 2026  жылғы "_" ___ № _
Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

	№
	Қызметтер тізімі
	Қызметтердің техникалық сипаттамасы, сипаттамалары

	
	Газ қондырғыларға және газ құбырларына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер
	Қызмет мыналарды қамтиды:
1. Газ жабдықтары мен газ құбырларының қондырғысын газбен жабдықтау жобасы мен абоненттік карточкамен сәйкестігіне тексеру.
2. Газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қолжетімділіктің болуын тексеру
3. Газ құбырының түсі мен бекітілуін, газ құбырларын ғимараттардың сыртқы және ішкі құрылымдары арқылы орналастыратын жерлердегі қабықтардың болуы және тұтастығын тексеру
4. Газ құбырлары мен фитингтердің, үй шаруашылық газ жабдықтарын аспаптық әдіспен немесе сабын эмульсиясымен тығыздығын тексеру
5. Газ жабдығының тұтастығы мен толықтығын тексеру
6. Газ құбырларында орнатылған клапандарды функционалды тексеру және майлау
7. Түтік пен желдеткіш құбырлардағы тартылудың бар-жоғын, түтін құбырымен жабдықталған газ жабдығының күйін, жанудың ауа ағынының болуын тексеру.
8. Тұрмыстық газ жабдықтарын крандарды бөлшектеу және майлау
9. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздігін тексеру, оны түзету және түзету
10. Оттықтарды ластанудан тазарту, жабдықты пайдаланудың барлық режимдерінде газды жану үрдісі
11. Жеке қондырғылар мен газ жабдығының бөліктерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау
12. Газды қыздырғыштарға арналған арнайы пластинкалардың қол жетімділігін тексеру, жабдықтың тұтануына дейін және одан кейін тартылудың болуын міндетті түрде тексеру туралы пайдаланылған газдар мен құбырлар туралы куәліктер
13. Күнделікті өмірде газды қауіпсіз пайдалану ережесі бойынша тұтынушыларға нұсқау беру.
Жеткізушіге қойылатын талаптар;
14.	Апат болған жағдайда ден қою уақыты 1 сағатқа дейін. Жауап бермеген жағдайда Тапсырыс берушіден немесе оның өкілдерінен жазбаша және телефон өтінімін алғаннан кейін Тапсырыс беруші шартты бұзу туралы сотқа жүгінуге құқылы.
15.	Қызмет көрсетуші техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар шеңберінде ай сайын кемінде екі білікті маманның болуын қамтамасыз етеді. Бұл ретте объектіде тексеру кезінде техникалық қызмет көрсету жөніндегі журналда жүргізілген жұмыстар туралы жазбаны тіркеу қажет және жұмыс күндері сағат 08.30-дан 13.00-ге дейін және сағат 14.00-ден 17.30-ға дейін жүргізілуі тиіс.
16. Қызмет көрсетуге тиісті рұқсаты болуы тиіс
Қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Қызмет көрсету орны: Қарақия ауданы  1)с.Курык ,Мангистау 21, 300 ғимарат
                                                                     2) с.Курык, станция Ералиево Казах аул 97




