Техническая спецификация
Услуга по заправке 75 картриджей по заявке Заказчика (разных моделей) тонером, заправочный материал оригинал, заправляемый объем не менее 155 гр., обязательна чистка картриджей. Заправленные картриджи должны обеспечивать качественную работу до полного израсходования тонера (краски) в соответствии с техническими характеристиками производителя. Услуги в течение 2026 года, с выездом исполнителя, по адресу Заказчика.
Замена фотобарабана (По необходимости)

Замена ролика заряда (По необходимости)

Замена ракеля (По необходимости)

Замена магнитного вала (По необходимости)

Ремонт картриджа (По необходимости)

ТО картриджа (По необходимости)

Обнуление картриджа (По необходимости)

Услуги выполняются только с использованием оригинальных расходных материалов. Заправка согласно заявке заказчика в течение 2026 года. Срок выполнения услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. В стоимость услуги должны быть включены все сопутствующие услуги. Заправка картриджа должна производиться в течении 24 часов. В связи со спецификой работы (не прерывная печать документаций, работа в выходные дни). При необходимости замена ЧИПа после каждой заправки, нанесение специальной маркировки с датой заправки картриджа. После заправки, картридж при печати должен выдавать должную контрастность. На листе должны отсутствовать полосы и любой фон. В случае поломки оргтехники (связанной с неправильной заправкой или сборкой картриджа) поставщик несет материальную ответственность в размере стоимости принтера и осуществляет ремонт за свой счет. Одной заправки картриджа печатного устройства А4 должно хватать не менее чем на 1000 печатаемых страниц при 5% заполнения листа черным цветом.
Техникалық сипаттама

Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 75 картриджді (әр түрлі модельдерді) тонермен толтыру қызметі, жанармай құю материалы түпнұсқа, жанармай құю көлемі кемінде 155 гр., картридждерді тазалау қажет. Толтырылған картридждер өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес тонерді (бояуды) толық қолданғанға дейін сапалы жұмысты қамтамасыз етуі керек. Қызметтер 2026 жыл ішінде, Орындаушының кетуімен, Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша.

Фото барабанды ауыстыру (қажет болған жағдайда)

Заряд ролигін ауыстыру (қажет болған жағдайда)

Сыпырғышты ауыстыру (қажет болған жағдайда)

Магниттік білікті ауыстыру (қажет болған жағдайда)

Картриджді жөндеу (қажет болған жағдайда)

The картридж (қажет болған жағдайда)

Картриджді нөлдеу (қажет болған жағдайда)

Қызметтер тек түпнұсқа шығын материалдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. 2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жанармай құю. Қызметтерді орындау мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Қызмет құнына барлық ілеспе қызметтер қосылуы тиіс. Картриджді толтыру 24 сағат ішінде жүргізілуі керек. Жұмыстың ерекшелігіне байланысты (құжаттаманы үзіліссіз басып шығару емес, демалыс күндері жұмыс істеу). Қажет болса, әр толтырудан кейін чипті ауыстыру, картриджді толтыру күні бар арнайы таңбалау. Толтырғаннан кейін картридж басып шығарылған кезде тиісті контрастты беруі керек. Парақта жолақтар мен кез-келген фон болмауы керек. Ұйымдастыру техникасы бұзылған жағдайда (картриджді дұрыс толтырмауға немесе құрастыруға байланысты) өнім беруші принтердің құны мөлшерінде материалдық жауаптылықта болады және жөндеуді өз есебінен жүзеге асырады. А4 баспа құрылғысының картриджінің бір толтыруы парақты 5% қара түспен толтырған кезде кемінде 1000 басып шығарылатын бетке жетуі керек.

