Ремонт холодильного шкафа "Ариада Рапсодия R700V"
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ:
Мотор электрический EBMPAPST 5Вт 1300 об/мин,230VAC) (Обдув испарителя)   1штука;
ТЭН Подогрева дренажа (L2m250VAC8W) 1 штука;
Полиэтлен защитный (с клейкой лентой) 4 метра;
Салфетка хлопок, 35х40 см 4 штуки;
Фреон R-404А   0,7 кг;
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ:
Техническое обслуживание согласно специфике холодильного оборудования; 
Замена электродвигателя обдува конденсатора; 
Дозаправка системы фреоном; 
Пусконаладочные работы (проверка производительности) ;
Гарантия на оборудование: Электродвигатель EBMPAPS 5Вт (NET4), двенадцать месяцев.
ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 12 МЕСЯЦЕВ с даты подписания акта выполненных работ


«Ariada Rapsodia R700V» тоңазытқыш шкафын жөндеу
МАТЕРИАЛДАР ТІЗІМІ:
EBMPAPST электр қозғалтқышы (5 Вт, 1300 айн/мин, 230 В айнымалы ток) (буландырғыш желдеткішіне арналған) — 1 дана;
Дренажды жылыту элементі (ұзындығы 2 м, 250 В айнымалы ток, 8 Вт) — 1 дана;
Қорғаныш полиэтилен үлдірі (жабысқақ таспасы бар) — 4 метр;
Тазалауға арналған мақта мата, 35x40 см — 4 дана;
R-404A хладагенті — 0,7 кг;
Орындалатын жұмыстар тізімі:
Осы тоңазытқыш жабдығына арналған техникалық сипаттамаларға сәйкес техникалық қызмет көрсету;
Конденсатор желдеткішінің қозғалтқышын ауыстыру;
Жүйені хладагентпен толтыру;
Пайдалануға беру (жұмысқа қабілеттілігін тексеру);
Жабдыққа кепілдік: EBMPAPST электр қозғалтқышы (5 Вт, NET4) — он екі ай.
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