Техническая спецификация
Места выполнения работ: г. Темиртау, 70 квартал, строение 4А
Работа: срок выполнения работ: со дня подписания договора в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора
комплекс ремонтных работ кухонного оборудования сферы питания.
Все необходимые инструменты и запчасти для ремонта за счет Поставщика.
Состав необходимых работ:
1. В комплекс ремонтных работ кухонного оборудования сферы питания входит: 
1) Ремонт котла пищеварочного промышленного типа с заменой блок-ТЭНа 9кВт.

2.Обеспечить безопасное функционирование оборудования.
3.После окончания работы необходимо протестировать работу, состояние оборудования и всех соединений.

4. Предоставление гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев. 
5. Предусмотреть производство работ по согласованию с Заказчиком в рабочее время.

6. Обеспечить соблюдение чистоты оборудования, мебели, инвентаря и помещений в здании во время проведения работ, и по завершению  работ.

7. При нанесении материального ущерба по вине Поставщика компенсировать за свой счет убытки, причинённые Заказчику.

8. Соблюдать, выполнять и нести ответственность за все требования действующих норм и правил в области пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда во время выполнения работ на объекте Заказчика. 

9.Работы должны проводиться в присутствии представителя Заказчика.

10.Все необходимые для работы материалы (включая блок-ТЭН 9кВт) и зап.части за счет поставщика, входят в стоимость. 

