«№2 арнаулы әлеуметтік қызметтер                                             көрсету орталығы» КММ 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алу нысанасы: мекеме ғимаратында ақпараттық, бағыттаушы және тактильді құралдарды дайындау, жеткізу және орнату жұмыстары.
	№
	Тауардың/жұмыстың атауы
	Техникалық сипаттамасы және қойылатын талаптар
	Саны

	1
	Тактильді мнемосұлба
	Мекеме ғимаратының ішкі орналасу жоспарын көрсететін тактильді мнемосұлба. Көру қабілеті бұзылған адамдардың бағдарлануына арналған тактильді және көрнекі элементтері болуы тиіс. Мазмұны мен өлшемдері Тапсырыс берушімен келісіліп анықталады. Дайындау, жеткізу және арнайы тұғырға орнатып, бекіту жұмыстары құнына енгізіледі.
	3 дана

	2
	Тактильді мнемосұлбаға арналған едендік арнайы тұғыр (стойка)
	Мнемосұлбаны еденге орналастыруға арналған берік әрі тұрақты металл конструкция. Жеткізу, жинақтау, орнату және бекіту жұмыстары Орындаушының міндетіне кіреді.
	 1 дана

	3
	Бағыттаушы белгі (жебе)
	Мекеме ішінде қозғалыс бағытын көрсетуге арналған анық көрінетін бағыттаушы белгі. Дайындау, жеткізу және орнату жұмыстары орындалады.
	5 дана

	4
	Мүгедектігі бар адамдарға арналған қолжетімділік белгісі
	Мүгедектер арбасы бейнеленген анық көрінетін ақпараттық белгі. Дайындау, жеткізу және орнату жұмыстары орындалады.
	5 дана

	5
	«Жұмыс уақытының графигі» ақпараттық тақтайшасы
	Мекеменің жұмыс уақытын көрсетуге арналған тақтайша. Мәтіні Тапсырыс берушімен келісіліп, дайындау, жеткізу және орнату жұмыстары орындалады.
	2 дана

	6
	Мекеме атауы көрсетілген ақпараттық тақтайша
	Мекеме атауы және қажетті ақпараттық мәліметтері көрсетіледі. Дизайны, мәтіні және орны Тапсырыс берушімен келісіледі. Дайындау, жеткізу және орнату құнына енгізіледі.
	2 дана

	7
	Мекемеде бар сары түсті тактильді бағыттаушы жолақты орнату
	Сары тактильді жолақтың материалы Тапсырыс беруші тарапынан беріледі. Орындаушы оны қажетті бағыттар бойынша төсеуге, орналастыруға, бекітуге және монтаждауға міндетті. Материал сатып алынбайды, тек орнату жұмыстары орындалады.
	1 жұмыс







ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
1. Орындаушы барлық бұйымдарды дайындауды, жеткізуді, жинақтауды, орнатуды және берік бекітуді толық көлемде жүзеге асырады.
2. Орнату орындары Тапсырыс берушімен алдын ала келісіліп, объектідегі нақты өлшемдер мен орналасу ерекшеліктері ескеріледі.
3. Барлық бұйымдар мен материалдар жаңа, пайдаланылмаған, сапалы және қоғамдық ғимарат ішінде пайдалануға жарамды болуы тиіс.
4. Монтаж жұмыстары адамдардың қауіпсіз қозғалысына кедергі келтірмеуі тиіс.
5. Барлық жеткізу, монтаждау және орнату шығындары жалпы ұсынылатын бағаға енгізіледі.
6. Мекемеде бар сары түсті тактильді жолақтың материалы сатып алу нысанасына кірмейді; Орындаушы тек оны төсеу, орнату және бекіту жұмыстарын орындайды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет закупки: изготовление, поставка и установка информационных, направляющих и тактильных средств в здании учреждения.
	№
	Наименование товара/работы
	Техническая характеристика и требования
	Количество

	1
	Тактильная мнемосхема
	Мнемосхема с планом внутреннего расположения помещений учреждения. Должна содержать тактильные и визуальные элементы для ориентирования лиц с нарушением зрения. Содержание и размеры согласовываются с Заказчиком. Изготовление, доставка и установка с креплением на специальной стойке входят в стоимость.
	3 шт.

	2
	Напольная специальная стойка для тактильной мнемосхемы
	Прочная и устойчивая металлическая конструкция для размещения мнемосхемы на полу. Доставка, сборка, установка и крепление входят в обязанности Исполнителя.
	1 шт.

	3
	Направляющий знак (стрелка)
	Хорошо видимый знак для обозначения направления движения внутри здания. Изготовление, доставка и установка выполняются Исполнителем.
	5 шт.

	4
	Знак доступности для лиц с инвалидностью
	Хорошо видимый знак с изображением человека в инвалидной коляске. Изготовление, доставка и установка выполняются Исполнителем.
	7 шт.

	5
	Информационная табличка «График работы»
	Табличка с режимом работы учреждения. Текст согласовывается с Заказчиком. Изготовление, доставка и установка входят в стоимость.
	2 шт.

	6
	Информационная табличка с наименованием учреждения
	Табличка с наименованием учреждения и необходимыми информационными сведениями. Дизайн, текст и место установки согласовываются. Изготовление, доставка и установка входят в стоимость.
	2 шт.

	7
	Установка имеющейся у Заказчика желтой тактильной направляющей полосы
	Материал желтой тактильной полосы предоставляет Заказчик. Исполнитель выполняет укладку, размещение, крепление и монтаж по необходимым направлениям. Материал не приобретается, выполняются только монтажные работы.
	1 работа



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Исполнитель обязан в полном объеме осуществить изготовление, доставку, сборку, установку и надежное крепление всех изделий.
2. Места установки предварительно согласовываются с Заказчиком с учетом фактических размеров и особенностей объекта.
3. Все изделия и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, качественными и пригодными для эксплуатации внутри общественного здания.
4. Монтажные работы не должны создавать препятствий для безопасного передвижения людей.
5. Все расходы на доставку, монтаж и установку должны быть включены в общую предлагаемую стоимость.
6. Материал желтой тактильной направляющей полосы, имеющийся у учреждения, не входит в предмет закупки; Исполнитель выполняет только работы по ее укладке, установке и креплению.

