2026 жылғы өртке қарсы жұмыстар мен қызметтерді жүргізуге арналған тапсырыс.

Шымкент қаласы.  Чапаевака елді мекені. Ғ.Әлібеков (Лермантова)172 ғимарат.

Ағаш конструкциялардың өртке қарсы жабынының сапасына сынақ актісін бере отырып, шатырдың ағаш конструкцияларын өңдеу
Мердігердің лицензиясы сертификаты болуы қажет. 
Иметь квалифицированных специалистов в области обслуживания и монтажа -  предоставить (дипломы, сертификаты).  


1. Жеткізуші өрт қауіпсіздігі қағидаларының 2-30, 2-31 және
2-44-тармақтарының талаптарына сәйкес бекітілді
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9
қазандағы № 1077 бұйрығымен бекітілген, ҚР СТ 615-1-2011
(1-бөлім) "оттан қорғайтын заттар құрамы" талаптарына
қатаң сәйкестікте оттан қорғайтын өңдеу сапасын анықтау
бойынша зертханалық сынаумен ағаштан жасалған
конструкцияларды оттан қорғайтын құраммен өңдеу
бойынша қызметті жүзеге асырады, сүрек пен оның
негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғайтын
құралдар.

2. Ағаш конструкцияларды өңдеу, сіңдіру үшін
қорғаныстың 2-тобы бойынша (тұтануы қиын) отбиоздан
қорғау құрамын қолдану қажет.

3. Композицияны бетіне
қолдану әдісі: орнында - ағаш конструкцияларды бөлшектеу
қажеттілігінсіз тікелей ғимараттың өзінде отқа төзімді
қосылыстармен өңдеу керек.

4. Ұйым орындайтын өңдеуді
ағаш конструкцияларын беруге тиіс жиынтығы
куәландыратын құжаттардың, бұл работы по огнезащите
орындалды. Олар мыналарды қамтиды: оттан қорғау
объектісін оттан қорғау өңдеуін пайдалануға тапсыру -
қабылдау актісі және әрбір объектіге оттан қорғау
объектісін оттан қорғау өңдеуінің сапасын айқындау
жөніндегі сынақ хаттамасы. Жұмыстың толық көлемін
орындағаннан кейін орындалған жұмыстың жалпы актісін
беріңіз.

5. Жұмыс / қызмет көлемі: ағаш конструкцияларды оттан
қорғау құрамымен оттан қорғау – 2732 м2., ағаш
конструкцияларды оттан қорғау өңдеуінің сапасын анықтау
бойынша зертханалық сынақ - 2732 м2.

Қызмет(жұмыс) қол қойған күннен бастап тапсырыс берушінің өтініші негізінде 31.12.2026 жылға дейін көрсетілуі тиіс.



Заказ на противопожарные работы и услуги в 2026 году

Обработка деревянных конструкций кровли , с выдачей протокола испытания качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций

г Шымкент Енбекшинский район  мкр. Чапаевка. Ул. Г. Алибекова (Лермантова)172 здание
Иметь квалифицированных специалистов в области обслуживания и монтажа -  предоставить (дипломы, сертификаты).  

1. Поставщик согласно требованиям пунктов 2-30, 2-31 и
2-44 Правил пожарной безопасности Утверждены
[bookmark: _GoBack]постановлением Правительства Республики Казахстан от 9
октября 2014 года № 1077, осуществляет услугу по
обработке огнезащитным составом деревянных
конструкций с лабораторным испытанием по определению
качества огнезащитной обработки в строгом соответствии
требованиям СТ РК 615-1-2011 (часть-1) «Составы вещества
огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и
материалов на её основе. 

2. Для обработки, пропитки
деревянных конструкций применить огнебиозащитный
состав по 2-ой группе защиты (трудновоспламеняемая). 

3.Способ нанесения состава на поверхность: на месте -
деревянные конструкций нужно обработать огнезащитными
составами непосредственно в самом здании без
необходимости демонтажа. 

4. Организация, выполняющая
обработку деревянных конструкций, должна предоставить
комплект документов удостоверяющих, что работы по
огнезащите были выполнены. Они включают: Акт сдачи -
приемки работ в эксплуатацию огнезащитной обработки
объекта огнезащиты и протокол испытаний по определению
качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты на
каждый объект. После выполнения полного объёма работ
предоставить общий Акт выполненных работ. 

5. Объём работ/услуги: Огнезащитная обработка деревянных конструкций
огнезащитным составом – 2732 м2., лабораторное
испытание по определению качества огнезащитной
обработки деревянных конструкций – 2732 м2.
Срок оказания услуги(работ)  по заявке заказчика до 31.12.2026г.
