ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по техническому обслуживанию служебного автотранспорта (LADA Granta) способом запроса ценовых предложений (ЗЦП)
1. Наименование и объем оказываемых услуг
• Предмет закупок: Услуги по техническому обслуживанию автомобиля LADA Granta.
• Срок оказания услуг: В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора.
2. Подробный перечень и описание выполняемых работ
Поставщик обязуется  произвести следующие работы на базе своего автосервиса (СТО):
1. Колеса и шины (Установка в зимний период):
• Поставка зимних шипованных шин: 4 единицы. Шины должны быть новыми (текущего года выпуска), сертифицированными, радиальными, с направленным рисунком протектора и заводской шиповкой, соответствующими заводским параметрам LADA Granta.
• Комплекс работ: Разбортовка, демонтаж старых колес, монтаж новых зимних шипованных шин, качественная балансировка всех 4-х колес на откалиброванном стенде и установка готовых колес на автомобиль в зимний период.
2. Замена бампера:
• Поставка бампера: 1 единица. Бампер должен быть новым, оригинальным (или сертифицированным аналогом), полностью готовым к монтажу, окрашенным на специализированном оборудовании строго в цвет кузова автомобиля Заказчика.
• Комплекс работ: Демонтаж поврежденного бампера, подготовка посадочных мест, подгонка по зазорам, надежная фиксация и установка нового бампера с сохранением штатных креплений.
3. Техническое обслуживание (Замена масла и фильтров):
• Замена моторного масла: Полный слив отработанного масла на прогретом двигателе. Поставка и залив нового высококачественного всесезонного моторного масла (синтетика/полусинтетика) до требуемого уровня.
• Замена масляного фильтра: Поставка и установка нового масляного фильтра, предварительная смазка уплотнительного кольца.
• Замена воздушного фильтра: Поставка и установка нового воздушного фильтра двигателя в штатное посадочное место со снятием и очисткой корпуса фильтра.
• Замена салонного фильтра: Поставка и установка нового салонного фильтра для обеспечения штатной вентиляции салона.
3. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика (Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Гусаковка). В случае необходимости проведения работ в стационарных условиях автосервиса, транспортировка (доставка) автомобиля на СТО Поставщика и обратно к Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика (включая расходы на эвакуатор/трал). Риск случайной гибели или повреждения автотранспорта в период транспортировки несет Поставщик.
4. Качество, гарантия и безопасность
• Качество товаров: Все поставляемые запасные части (шины, бампер, фильтры) и расходные материалы (масло) должны быть абсолютно новыми, не бывшими в употреблении (не б/у), без дефектов, трещин и иметь сертификаты соответствия.
• Квалификация персонала: Работы должны выполняться квалифицированными автомеханиками на специализированном откалиброванном оборудовании.
• Гарантийный срок: Поставщик предоставляет официальную гарантию:
  - На выполненные работы по замене и установке — не менее 6 месяцев;
  - На поставленные автокомпоненты (бампер, шины, масло, фильтры) — не менее 12 месяцев.























                                            ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қызметтік автокөлікке (LADA Granta) техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге
1. Көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі-  Сатып алу тақырыбы: Lada Granta автокөлігіне техникалық қызмет көрсету қызметтері. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде. 
2. Орындалатын жұмыстардың толық тізбесі мен сипаттамасы Өнім беруші өзінің автосервисі (ТҚҚ)негізінде мынадай жұмыстарды жүргізуге міндеттенеді: 
       1. Дөңгелектер мен шиналар (қыста орнату): - Қысқы шиналарды жеткізу: 4 бірлік. Шиналар Lada Granta зауыттық параметрлеріне сәйкес келетін жаңа (ағымдағы жылы), сертификатталған, радиалды, бағытталған протектор үлгісі және зауыттық шыбық болуы керек. -Жұмыс кешені: ескі дөңгелектерді бөлшектеу, бөлшектеу, жаңа қысқы шиналарды монтаждау, калибрленген стендтегі барлық 4 дөңгелекті сапалы теңестіру және қыста автомобильге дайын дөңгелектерді орнату.
       2. Бамперді ауыстыру: - Бамперді жеткізу: 1 бірлік. Бампер жаңа, түпнұсқа (немесе сертификатталған аналог) болуы керек, орнатуға толығымен дайын, мамандандырылған жабдықта Тапсырыс берушінің автомобиль корпусының түсіне боялған. -Жұмыс кешені: зақымдалған бамперді бөлшектеу, отырғызу орындарын дайындау, саңылаулар бойынша сәйкестендіру, штаттық бекітпелерді сақтай отырып, жаңа бамперді сенімді бекіту және орнату. 
       3. Техникалық қызмет көрсету (май мен сүзгілерді ауыстыру):  -Қозғалтқыш майын ауыстыру: қыздырылған қозғалтқыштағы қалдық майды толық төгу. Жаңа жоғары сапалы барлық маусымдық мотор майын (синтетика/жартылай синтетика) қажетті деңгейге жеткізу және құю. - Май сүзгісін ауыстыру: жаңа май сүзгісін жеткізу және орнату, сақинаны алдын ала майлау. - Ауа сүзгісін ауыстыру: Қозғалтқыштың жаңа ауа сүзгісін сүзгі корпусын алып тастау және тазалау арқылы тұрақты отырғызу орнына жеткізу және орнату. - Салон сүзгісін ауыстыру: салонның стандартты желдетілуін қамтамасыз ету үшін жаңа салон сүзгісін жеткізу және орнату. 
3. Қызметтер Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша көрсетіледі (Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Гусаковка ауылы). Автосервистің стационарлық жағдайларында жұмыстар жүргізу қажет болған жағдайда, автомобильді жеткізушінің жүзіне және Тапсырыс берушіге кері тасымалдау (жеткізу) күштермен, құралдармен және жеткізушінің есебінен (эвакуаторға/тралға арналған шығыстарды қоса алғанда) жүзеге асырылады. Тасымалдау кезеңінде автокөліктің кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупін жеткізуші көтереді. 
4. Сапа, кепілдік және қауіпсіздік - Тауарлардың сапасы: жеткізілетін барлық қосалқы бөлшектер (шиналар, бампер, сүзгілер) және шығын материалдары (май) мүлдем жаңа, пайдаланылмаған (пайдаланылмаған), ақаулары, жарықтары жоқ және сәйкестік сертификаттары болуы керек.
 -Қызметкерлердің біліктілігі: жұмысты білікті автомеханиктер арнайы калибрленген жабдықта орындауы керек. - Кепілдік мерзімі: жеткізуші ресми кепілдік береді: - Ауыстыру және орнату бойынша орындалған жұмыстарға-кемінде 6 ай; - Жеткізілген автокомпоненттерге (бампер, шиналар, май, сүзгілер) - кемінде 12 ай.

