
ADM P50 45 навигациялық терминалдарды қосу, баптау және техникалық қолдау қызметтері

Жеткізуші ADM P50 45 навигациялық терминалдардың қосылуын және баптауын, навигациялық деректердің берілуін және жерсеріктік бақылау мониторингісінің жүйесінде нысандардың орналасқан жерін көрсетуді, сонымен қатар жабдықты диагностикалауды, IMEI бойынша терминалды сәйкестендіруді және деректерді беру параметрлерін баптауды қамтамасыз етуге міндетті. 
Жеткізуші Тапсырыс берушінің қолданыстағы жерсеріктік бақылау мониторингісінің жүйесіне немесе қажетті техникалық шарттарымен және қолжетімділікпен келісілген платформаға барлық терминалдарды қосуды қамтамасыз етуге міндетті. 
Жеткізуші Шартқа қол қойылған күннен кейінгі күннен бастап есептелетін 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде ADM P50 навигациялық терминалдарды қосу мен баптауды қамтамасыз етуге міндетті. 
Жеткізуші олар қосылған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанынды қоса алған күнге дейін ADM P50 навигациялық терминалдарын сүйемелдеуді қамтамасыз етуге міндетті. 
Жеткізуші әрбір терминалдың жұмыс істеу қабілетін, координаттардың берілуін, тіркеу күні мен уақытын, қозғалыс жылдамдығы мен бағытын, сондай-ақ мониторинг жүйесінде орналасқан жерінің нақты көрсетілуін тексеруге міндетті. 
Жеткізуші Тапсырыс берушінің деректері мен техникалық ақпаратының құпиялылығын қамтамасыз етуге, сондай ақ мониторинг жүйесіне қолжетімділікті Тапсырыс берушінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге жол бермеуге міндетті. 
Жеткізуші ай сайын мемлекеттік сатып алудың ресми-порталы арқылы техникалық қолдау бойынша көрсетілген қызметтер актісін айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуға міндетті.
[bookmark: _GoBack]Шарт жасалғаннан кейін, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге ADM P50 45 навигациялық терминалдарын қосу, баптау және техникалық қолдау бойынша қызмет түрлеріне келісілді бағаның тізімдемесін ұсынуы тиіс.





Услуга по подключению, настройке и техническому сопровождению 45 навигационных терминалов ADM Р50
Поставщик обязан обеспечить подключение и настройку 45 навигационных терминалов ADM Р50, передачу навигационных данных и отображение местоположения объектов в системе спутникового мониторинга, включая диагностику оборудования, идентификацию терминалов по IMEI и настройку параметров передачи данных.
Поставщик обязан обеспечить подключение всех терминалов к действующей системе спутникового мониторинга Заказчика либо к согласованной платформе при наличии необходимых технических условий и доступа.
Поставщик обязан обеспечить подключение и настройку навигационных терминалов ADM Р50 в течение 16 (шестнадцати) календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днём подписания Договора.
Поставщик обязан обеспечить сопровождение подключённых навигационных терминалов ADM Р50 со дня их подключения и до 31 декабря 2026 года включительно.
Поставщик должен проверить работоспособность каждого терминала, передачу координат, даты и времени фиксации, скорости и направления движения, а также корректность отображения местоположения в системе мониторинга.
Поставщик обязан обеспечивать конфиденциальность учетных данных и технической информации Заказчика, а также не допускать передачи доступа к системе мониторинга третьим лицам без согласия Заказчика.
Поставщик обязан направлять ежемесячно, посредством веб-портала государственных закупок, акт оказанных услуг по техническому сопровождению не позднее последнего рабочего дня месяца.
После заключения договора в течении 5 (пяти) календарных дней Поставщик должен предоставить Заказчику ведомость договорной цены на виды услуг  по подключению, настройке и техническому сопровождению 45 навигационных терминалов ADM Р50.
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