ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование работ: Работы по изготовлению и установке металлических мусорных контейнеров с крышкой в количестве 2 шт
1. Место выполнения: Мангистауская область, г Актау, 31б микрорайон, 35 зд, ДГД
2. Срок выполнения:
Срок выполнения работ: В течении 20 календарных дней после подписания договора обеими сторонами.
После выполнения работ предоставить Акт выполненных работ бумажном виде.
3. Объем работ:
Изготовление и установка металлических мусорных контейнеров с крышкой в количестве 2  штуки. Контейнер металлический для сбора твердых бытовых отходов (ТБО).Предназначен для сбора, временного хранения и механизированной выгрузки ТБО в мусоровоз с задней или боковой загрузкой. Объем контейнера: 1100 литров (1.1 м³).Материал корпуса: Листовой металл (сталь) толщиной не менее 2 мм. Конструкция корпуса: Полностью проваренные стыковочные швы. Верхний край контейнера должен быть усилен профильной трубой или горячекатаным уголком для защиты от деформации захватами мусоровоза. Комплектация: Наличие крышки с ручкой для открывания (толщина металла крышки не менее 1,0–1,2 мм).Наличие металлических ручек/захватов по бокам для перемещения бака. Наличие 4-х поворотных обрезиненных колес диаметром не менее 160 мм (минимум 2 колеса должны быть оснащены тормозным механизмом). Покрытие: Антикоррозийная обработка (грунтование внутренних и внешних поверхностей с последующей окраской эмалью) ИЛИ горячее оцинкование. Цвет серый. Условия поставки: Доставка до территории организации силами, средствами и за счет Поставщика. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без вмятин и дефектов покраски. Поставляемый товар должен строго соответствовать характеристикам, указанным в технической спецификации. Согласование с заказчиком!!!
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Жұмыс атауы: Қақпағы бар 2 дана металл қоқыс контейнерлерін дайындау және орнату жөніндегі жұмыстары.

1. Орындалу орны: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 31 шағын аудан, 35 ғимарат МКД 
2. Орындау мерзімі: Жұмыстарды орындау мерзімі: екі тарап шартқа қол қойғаннан кейін күнтізбелік 20 күн ішінде. Жұмыстарды орындағаннан кейін қағаз түрінде орындалған жұмыстардың актісін ұсыну.
3. Жұмыс көлемі: 2(екі) дана металл қоқыс контейнерлерін қақпағымен бірге дайындау және орнату.
Қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚҚҚ) жинауға арналған металл контейнер. Артқы немесе бүйірлік қоқыс тиейтін көліктерге SMW жинауға, уақытша сақтауға және механикаландырылған түсіруге арналған. Контейнердің көлемі: 1100 литр (1,1 м³). Корпус материалы: Қалыңдығы кемінде 2 мм қаңылтыр (болат). Дене құрылысы: Толығымен дәнекерленген тігістер. Контейнердің үстіңгі шеті қоқыс көтергіш механизмдер әсерінен болатын деформацияның алдын алу үшін қуыс құрылымдық бөлікпен немесе ыстықтай илектелген бұрыштық үтікпен күшейтілуі керек. Техникалық сипаттамалар: Ашылатын тұтқасы бар қақпақты қамтиды (қақпақ металлының қалыңдығы: кемінде 1,0–1,2 мм). Қоқыс жәшігін жылжытуға арналған металл бүйірлік тұтқаларды/тұтқаларды қамтиды. Диаметрі кемінде 160 мм (кемінде екі доңғалақ тежеу ​​механизмімен жабдықталуы керек) төрт айналмалы резеңке дөңгелекті қамтиды. Аяқтау: коррозияға қарсы өңдеу (ішкі және сыртқы беттерді сырлау, содан кейін эмальмен бояу) НЕМЕСЕ ыстық мырышпен қаптау. Түсі: сұр. Жеткізу шарттары: Ұйымның үй-жайына жеткізуді Жеткізуші өз ресурстарын пайдалана отырып және өз есебінен жүзеге асырады. Тауарлар жаңа, пайдаланылмаған және ойықтар мен бояу ақауларынан таза болуы керек. Жеткізілетін тауарлар техникалық сипаттамаларда көрсетілген сипаттамаларға қатаң сәйкес келуі керек. Тапсырыс берішімен келісу!!!
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