

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
к государственным закупкам «по испытанию внутренних пожарных кранов в количестве 4-х штук с перекатыванием пожарных рукавов (осенний сезон) на 2026 год» у объекта КГП на ПХВ «городская поликлиника №5», расположенного по адресу г. Атырау, ул. Айтеке би, 24Б

Внимательно читать техническую спецификацию!!!

Наименование заказчика:   КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5»

Потенциальный Поставщик до начала работ должен предоставить следующее:
1. Необходимое оборудование для выполнения данной услуги (гидротестер с дежурным пожарным рукавом) Заказчику.
2. Сертификат соответствия на используемое оборудование.
3. Инструменты и средства индивидуальной защиты для выполнения данной услуги.
4. Исполнитель должен иметь Аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населённых пунктах и на объектах.
5. Не допускается передача Поставщиком ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств.
Потенциальный Поставщик обязан:
1. Произвести визуальный осмотр испытываемых внутренних пожарных кранов на наличие трещин, исправность вентиля на герметичность и т.д.
2. Нести полную ответственность за строгое соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности во время выполнения работ.
3. Применить способ испытания спуск воды не менее 2-х минут с каждого крана.
4. Перекатка пожарных рукавов на новую скатку.
5. Работы производить в рабочее время с 9:00 до 18:00 часов.
6. Все работы выполнить в течение 3-х календарных дня со дня подписания договора.
7. После завершения работ предоставить Заказчику Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность, Протокол испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу, Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность, согласно Правил осуществления деятельности исследовательских испытательных пожарных лабораторий, утверждённых приказом Министра Внутренних Дел Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №510 в  2-х экземплярах (Поставщику и Заказчику), который подписываются всеми членами представителей Исполнителя(Поставщика) – 2 человека и Заказчика – 1 человек.
8. После завершения всех работ предоставить Заказчику акт выполненных работ (АВР) в 2-х экземплярах.
9. Оплата производится только после подписания АВР в бумажном виде!









Атырау қ., Әйтеке би көш., 24Б мекен жайында орналасқан ШЖҚ КМК «№5 қалалық емханасы» нысанындағы «2026 жылға арналған (күзгі мезгілі) өрт жеңдерін айналдыру арқылы 4 дана ішкі өрт крандарын сынау бойынша» мемлекеттік сатып алуға


ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШІЛІГІ

Техникалық сипаттаманы мұқият оқып шығыңыз!!!

Тапсырыс берушінің атауы:   ШЖҚ КМК «№5 Атырау қалалық емханасы»

Әлеуетті  Жеткізуші жұмысты бастамас бұрын мыналарды ұсынуы керек:
1. Осы қызметті орындау үшін Тапсырыс берушіге қажетті жабдық (кезекші өрт жеңімен гидротестер).
2. Қолданылатын жабдыққа сәйкестік сертификаты.
3. Осы қызметті орындау үшін жеке қорғаныс құралдары мен аспаптары.
4. Орындаушының ұйымдарда, елді мекендер мен объектілерде өрттердің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына Аттестаты болуы тиіс.
5. Жеткізушіге өз міндеттемелерін толық немесе ішінара ешкімге беруге рұқсат етілмейді.
Әлеуетті  Жеткізуші міндетті:
1. Сыналатын ішкі өрт крандарында  жарықтардың болуына, винтельдің жарамдылығына, герметикалығына және т.б. көзбен шолып тексеру жүргізуге.
2. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау үшін толық жауап беруге.
3. Әр краннан 2 минуттан кем емес суды ағызу үшін сынақ әдісін қолдануға.
4. Өрт жеңдерін қайтадан орауға.
5. Жұмысты жұмыс уақытында сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жүргізуге.
6. Барлық жұмыстарды шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде орындауға.
7. Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмысқа жарамдылығына сынау Актісін, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтаудың су жоғалуына сынау Хаттамасын, іс-шараларды жүзеге асыру Қағидаларына сәйкес өрт сөндіру крандарының клапандарының жұмысқа жарамдылығына сынау Хаттамасын, Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрінің бекітілген ғылыми-зерттеу өрт сынау зертханаларының 2017 жылғы 27 шілдедегі №510 бұйрығына байланысты 2 данада қамтамасыз етуге (Жеткізушіге және Тапсырыс берушіге), оған 2 адам Орындаушының(Жеткізушінің) және 1 адам Тапсырыс берушінің өкілдерінің барлық мүшелері қол қояды.
8. Жұмыс аяқталған соң Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісін (ОЖА) 2 данада ұсынуға.
9. Төлем ОЖА-нің қағаз түріне қол қойғаннан кейін жүргізіледі!




