Жұмыстың техникалық сипаттамасы.
Toyota Corolla, 2005 ж.ш. VIN NMTBZ28E90R103214 
        Автокөліктің жүріс бөлігін диагностикалау. ол көтергіште немесе қарау шұңқырында визуалды тексеру, ойнауды тексеру және элементтерді тербету арқылы жүзеге асырылады.

        Диагностика нәтижелері бойынша диагностикалық Парақ ұсынылады. 

        Жұмыстарды орындау орны: Өскемен қ. 

 Орындалу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.
Техническая спецификация работ. 
Toyota Corolla, 2005 г.в. VIN NMTBZ28E90R103214
        Диагностика ходовой части автомобиля. проводится на подъемнике или смотровой яме путем визуального осмотра, проверки люфтов и раскачки элементов.

        По результатам диагностики предоставляется диагностический лист. 
 Место выполнения работ: г.Усть-Каменогорск. 
 Сроки выполнения: 15 календарных дней с момента подписания договора.
