ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на разработку проектно-сметной документации (ПСД)
	Заказчик
	ТОО «Қазақ газеттері»

	Объект
	Территория ТОО «Қазақ газеттері»

	Адрес объекта
	г. Астана, ул. Егемен Казахстан, 5/13

	Срок выполнения
	15 календарных дней с даты подписания договора

	Контактные телефоны
	7 705 660 91 57; 8 771 666 19 98



1. Наименование работ
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на ремонтно-восстановительные работы по благоустройству территории ТОО «Қазақ газеттері» по адресу: г. Астана, ул. Егемен Казахстан, 5/13.
2. Состав и содержание ПСД
	№
	Требование

	1
	Обследование территории и уточнение фактических объемов работ на основании акта осмотра и фотоматериалов.

	2
	Разработка проектных решений по восстановлению и ремонту брусчатого покрытия, включая разборку поврежденных участков, подготовку и выравнивание основания и восстановление покрытия.

	3
	Разработка решений по восстановлению колодцев, устранению просадок и перепадов, а также установке отсутствующих канализационных люков.

	4
	Разработка решений по ремонту, выправлению и переустановке бордюров.

	5
	Разработка решений по ремонту и восстановлению существующего ограждения, выправлению наклоненных секций и столбов, а также устройству отсутствующего ограждения с левой стороны фасадной части.

	6
	Разработка решений по устройству необходимых ворот, включая дополнительные ворота с левой стороны фасадной части для аварийного заезда специальной и ремонтной техники и выполнения ремонтных и эксплуатационных работ.

	7
	[bookmark: _GoBack]Разработка решений по восстановлению отмостки зданий.

	8
	Разработка решений по планировке территории и формированию необходимых уклонов вокруг зданий.

	9
	Разработка решений по подготовке металлических элементов ограждения и их окраске.

	10
	Разработка решений по устройству дополнительного освещения территории.

	11
	Разработка решений по ремонту и восстановлению работоспособности шлагбаума.

	12
	При необходимости предусмотреть ремонт детской площадки и иные работы, выявленные при обследовании территории.

	13
	Составление локальных сметных расчетов и сводных расчетных материалов в соответствии с действующими требованиями Республики Казахстан.

	14
	Формирование полного комплекта ПСД с необходимыми чертежами, ведомостями объемов работ, спецификациями материалов и сметной документацией.



3. Требования к результату
ПСД должна быть разработана на основании фактического состояния объекта, акта осмотра территории и предоставленных фотоматериалов.
Проектные решения должны обеспечивать возможность последующего выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Документация должна содержать необходимые чертежи, ведомости объемов работ, спецификации и сметные расчеты.
При разработке ПСД учитывать требования действующих строительных, технических, санитарных и иных обязательных нормативных документов Республики Казахстан, применимых к соответствующим видам работ.
Все объемы и решения подлежат согласованию с Заказчиком.
4. Срок выполнения
Срок разработки и передачи Заказчику полного комплекта ПСД — 15 календарных дней с даты подписания договора.
5. Место выполнения и передача документации
Объект: территория ТОО «Қазақ газеттері», г. Астана, ул. Егемен Казахстан, 5/13. Готовая документация передается Заказчику в согласованном формате. Количество экземпляров и электронный формат согласовываются с Заказчиком.
6. Контактная информация
ТОО «Қазақ газеттері»
Адрес: г. Астана, ул. Егемен Казахстан, 5/13
Телефоны: 7 705 660 91 57; 8 771 666 19 98


ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ
жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге
	Тапсырыс беруші
	«Қазақ газеттері» ЖШС

	Объект
	«Қазақ газеттері» ЖШС аумағы

	Объектінің мекенжайы
	Астана қ., Егемен Қазақстан көшесі, 5/13

	Орындау мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

	Байланыс телефондары
	7 705 660 91 57; 8 771 666 19 98



1. Жұмыстардың атауы
Астана қаласы, Егемен Қазақстан көшесі, 5/13 мекенжайындағы «Қазақ газеттері» ЖШС аумағын жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу.
2. ЖСҚ құрамы мен мазмұны
	№
	Талап

	1
	Аумақты тексеру және тексеру актісі мен фотоматериалдар негізінде жұмыстардың нақты көлемдерін анықтау.

	2
	Брусчатка жабындысын қалпына келтіру және жөндеу бойынша жобалық шешімдер әзірлеу, зақымдалған учаскелерді бөлшектеу, негізін дайындау және тегістеу, жабындыны қалпына келтіру.

	3
	Құдықтарды қалпына келтіру, шөгу мен деңгей айырмаларын жою және жоқ кәріз люктерін орнату бойынша шешімдер әзірлеу.

	4
	Бордюрлерді жөндеу, түзету және қайта орнату бойынша шешімдер әзірлеу.

	5
	Қолданыстағы қоршауды жөндеу және қалпына келтіру, қисайған бөліктері мен тіректерін түзету, сондай-ақ қасбет жағынан сол жақтағы жоқ қоршауды орнату бойынша шешімдер әзірлеу.

	6
	Қажетті қақпаларды, оның ішінде арнайы және жөндеу техникасының апатты жағдайда кіруі және жөндеу-пайдалану жұмыстарын орындау үшін қасбет жағынан сол жақтағы қосымша қақпаны орнату бойынша шешімдер әзірлеу.

	7
	Ғимараттардың отмосткасын қалпына келтіру бойынша шешімдер әзірлеу.

	8
	Аумақты жоспарлау және ғимараттар айналасында қажетті еңістерді қалыптастыру бойынша шешімдер әзірлеу.

	9
	Қоршаудың металл элементтерін дайындау және бояу бойынша шешімдер әзірлеу.

	10
	Аумаққа қосымша жарықтандыру орнату бойынша шешімдер әзірлеу.

	11
	Шлагбаумды жөндеу және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шешімдер әзірлеу.

	12
	Қажет болған жағдайда балалар алаңын жөндеуді және аумақты тексеру барысында анықталған өзге де жұмыстарды қарастыру.

	13
	Қазақстан Республикасының қолданыстағы талаптарына сәйкес жергілікті сметалық есептерді және жиынтық есептік материалдарды әзірлеу.

	14
	Қажетті сызбалар, жұмыс көлемдерінің ведомостары, материалдардың спецификациялары және сметалық құжаттамасы бар толық ЖСҚ топтамасын қалыптастыру.



3. Нәтижеге қойылатын талаптар
ЖСҚ объектінің нақты жағдайы, аумақты тексеру актісі және ұсынылған фотоматериалдар негізінде әзірленуі тиіс.
Жобалық шешімдер кейінгі жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын орындау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Құжаттамада қажетті сызбалар, жұмыс көлемдерінің ведомостары, спецификациялар және сметалық есептер болуы тиіс.
ЖСҚ әзірлеу кезінде тиісті жұмыс түрлеріне қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс, техникалық, санитариялық және басқа да міндетті нормативтік құжаттарының талаптары ескерілуі тиіс.
Барлық көлемдер мен шешімдер Тапсырыс берушімен келісіледі.
4. Орындау мерзімі
ЖСҚ толық топтамасын әзірлеу және Тапсырыс берушіге тапсыру мерзімі — шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
5. Орындау орны және құжаттаманы тапсыру
Объект: «Қазақ газеттері» ЖШС аумағы, Астана қ., Егемен Қазақстан көшесі, 5/13. Дайын құжаттама Тапсырыс берушімен келісілген форматта тапсырылады. Дана саны және электрондық формат Тапсырыс берушімен келісіледі.
6. Байланыс ақпараты
«Қазақ газеттері» ЖШС
Мекенжайы: Астана қ., Егемен Қазақстан көшесі, 5/13
Телефондар: 7 705 660 91 57; 8 771 666 19 98
