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Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей из материала Поставщика.
Характеристика закупаемых услуг работ
Заказчик закупает услуги или работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта с заменой запчасти согласно дефектным актам. В комплекте мероприятий по техническому обслуживанию и текущиму ремонту автомобилей, ремонт автомобилей их агрегатов и узлов.
В стоимость услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта должны входить:
· Диагностика двигателя
· Демонтаж и разборка двигателя
· Дефектовка деталей
· Замена выхлопной системы (замена глушителя) УАЗ
· Замена сцепления (корзина+диск+выжимной) УАЗ
· Замена шрус левый правый УАЗ
· Замена тормозные колодки зад/перед УАЗ
· Замена ступица передняя УАЗ
· Замена диск тормозной передний УАЗ
· Замена кардан задний УАЗ
· Замена кардан передний УАЗ
· Замена подшипники ступицы задние  УАЗ
· Замена подшипники ступицы передние (широкие) УАЗ
· Замена раздаточная коробки УАЗ
 - Замена Рулевая тяга передняя поперечная,
продольная УАЗ
  -   Замена амортизаторы перед, зад УАЗ
     -   Замена масло трансмиссионный  УАЗ
[bookmark: _GoBack]     -  Тестирование и запуск 
Все расходные материалы ( запасные части, масла, тех.жидкости) согласовывается с Заказчиком. Замена и установка запчастей производиться только после одобрения Заказчиком модели, тип марки изпользуемых запчастей. Все расходные материалы включен стоимость услуги и работы.
Выполнения услуги и работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспорта должны быть направлено на поддержание служебных автомобилей Заказчика в исправном состоянии для обеспечения безопасности движения.
Все расходы связанные с оказанием услуги и работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту  автотранспортных средств входят в стоимость услуг и работ.
Поставщик должен производить обслуживание в специализированных постах для технического обслуживания и ремонтв оснащенные необходимым оборудованием 
Поставщик предоставляет гарантию на каждый вид работы и заменяемый при выполнении работ материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем на 60 дней (или не менее 4000км) с момента выполнения работы.
Время работы в течение 7 дней в неделю  (круглосутосно). Техническое обслуживание и ремонт автомашин Заказчика производить вне очереди.
Поставщик обязан начать работу после заяки Заказчика в течение 1 дня и должен завершить в максимально короткие сроки но не более 7 рабочих дней. Место оказания услуг и работ Акжаикский район п. Чапаево или г.Уральск.

