[bookmark: _veae0yy34x1p]ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Услуги по ремонту / сервисному обслуживанию котельного или водоочистного оборудования (или эквивалент)
[bookmark: _7f6gloq5ls3g]1. Общие требования к оказанию услуг
1.1. Исполнитель должен выполнить комплекс сервисных, ремонтно-восстановительных работ и поставить необходимые комплектующие для оборудования Комплектно-Блочной Модульной котельной / водоочистной станции в с. Новоукраинка
1.2. Все используемые материалы, запасные части и расходные элементы должны быть новыми (не ранее 2026 года выпуска), оригинальными или их качественными эквивалентами, не бывшими в употреблении.
1.3. Оказание услуг должно осуществляться с соблюдением всех норм техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
[bookmark: _49chb7ifc97c]2. Перечень и объем выполняемых работ (услуг) и поставляемых материалов
Исполнитель должен выполнить следующий перечень работ и поставить необходимые комплектующие:

1. Замена корпусов мембран и мембранных элементов: поставка и замена корпусов в комплекте с мембранами формата 4040 — 4 комплекта 
2. Сервисное обслуживание системы механической фильтрации: комплексный сервис, ревизия и промывка фильтра «Механика» — 1 комплект 
3. Поставка сменных фильтрующих элементов: комплект сменных картриджей тонкой очистки — 1 комплект 
4. [bookmark: _ywkxlfg4i564]Технологические расходные материалы: поставка расходников, уплотнителей и сопутствующих элементов для запуска оборудования — 1 комплект.

 3. Требования к качеству и гарантии
3.1. Качество выполненных работ и установленных комплектующих должно соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям.
3.2. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные запасные части сроком не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
3.3. Наличие у Исполнителя возможности оперативного выезда ремонтной бригады на объект заказчика в Северо-Казахстанской области.




[bookmark: _GoBack]ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Қазандықты немесе су тазарту жабдығын жөндеу / сервистік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (немесе баламасы)
1. Қызмет көрсетуге қойылатын жалпы талаптар
1.1. Орындаушы сервистік, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының кешенін орындауы және Новоукраинка ауылындағы жиынтық-блокты модульдік қазандық / су тазарту станциясының жабдықтарына қажетті жиынтықтауыштарды жеткізуі тиіс
1.2. Пайдаланылған барлық материалдар, қосалқы бөлшектер мен шығын элементтері жаңа (2026 жылдан ерте емес), түпнұсқа немесе олардың пайдаланылмаған сапалы баламалары болуы тиіс.
1.3. Қызмет көрсету техника қауіпсіздігінің, еңбекті қорғаудың және өрт қауіпсіздігінің барлық нормаларын сақтай отырып жүзеге асырылуы тиіс.

2. Орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) және жеткізілетін материалдардың тізбесі мен көлемі
Орындаушы келесі жұмыс тізімін орындап, қажетті компоненттерді қоюы керек:

1. Мембраналар мен мембраналық элементтердің корпустарын ауыстыру: 4040 — 4 жиынтық мембраналармен жиынтықта корпустарды жеткізу және ауыстыру 
2. Механикалық сүзу жүйесіне сервистік қызмет көрсету: кешенді қызмет көрсету, "Механика" сүзгісін тексеру және жуу-1 жиынтық 
3. Ауыстырылатын сүзгі элементтерін жеткізу: ауыстырылатын жұқа тазалау картридждерінің жинағы-1 жинақ 
4. Технологиялық шығын материалдары: жабдықты іске қосу үшін шығын материалдарын, тығыздағыштарды және ілеспе элементтерді жеткізу-1 жиынтық.

3. Сапа және кепілдік талаптары
3.1. Орындалған жұмыстар мен белгіленген жиынтықтауыштардың сапасы қолданыстағы стандарттар мен техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.
3.2. Орындаушы орындалған жұмыстарға және белгіленген қосалқы бөлшектерге орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге кепілдік береді.
3.3. Орындаушының Солтүстік Қазақстан облысындағы Тапсырыс берушінің объектісіне жөндеу бригадасының жедел шығу мүмкіндігінің болуы.



