Техническое задание
Наименование закупки: Услуги по ремонту домофонной системы у ворот детского сада.
1. Цель закупки
Восстановление работоспособности домофонной системы у входных ворот детского сада в связи с повреждением (обрезанием) соединительного кабеля.
2. Перечень необходимых работ
Проведение осмотра домофонной системы и определение места и характера повреждения кабеля.
Восстановление электрического соединения либо замена повреждённого участка кабеля при необходимости.
Прокладка и закрепление кабеля с обеспечением защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных факторов.
Проверка целостности соединений и работоспособности домофонной системы.
Проверка передачи звукового сигнала и открытия ворот с домофона (при наличии соответствующей функции).
Устранение выявленных неисправностей, связанных с повреждением кабеля.
3. Требования к качеству работ
Работы должны выполняться с соблюдением требований электробезопасности и технических требований к установленному оборудованию.
Используемые материалы должны быть предназначены для соответствующих условий эксплуатации, в том числе наружной прокладки кабеля.
Соединения кабеля должны быть надёжными и защищёнными от влаги и механических повреждений.
После завершения работ домофонная система должна функционировать в штатном режиме.
4. Требования к исполнителю
Исполнитель обеспечивает необходимые инструменты, оборудование и материалы для выполнения ремонтных работ, если иное не предусмотрено условиями закупки.
Стоимость включает работы, материалы и проверку работоспособности.
5. Результат оказания услуг
Восстановленная работоспособность домофонной системы у ворот детского сада. По завершении работ исполнитель проводит проверку системы и передаёт заказчику результат выполненных работ.
6. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы и установленные материалы на срок, установленный договором.
7. Место оказания услуг: г.Атырау, ул. Мүхит Калимова,62
Территория детского сада, место установки домофонной системы у входных ворот.
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Техникалық сипаттамалар

Сатып алу мақсаты: Балабақша қақпасындағы домофон жүйесін жөндеу қызметтері.
1. Сатып алу мақсаты
Балабақшаның кіреберіс қақпасындағы қосылатын кабельдің зақымдалуына (кесуіне) байланысты домофон жүйесін қалпына келтіру.
2. Қажетті жұмыстардың тізімі
Домофон жүйесін тексеру және кабельдің зақымдану орны мен сипатын анықтау.
Қажет болған жағдайда электр қосылымын қалпына келтіру немесе кабельдің зақымдалған бөлігін ауыстыру.
Кабельді бағыттау және бекіту, механикалық зақымданудан және атмосфералық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз ету.
Қосылымдардың тұтастығын және домофон жүйесінің жұмысын тексеру.
Дыбыстық сигналдың берілуін және домофоннан қақпаның ашылуын тексеру (егер бар болса).
Кабельдің зақымдалуына байланысты анықталған ақауларды жөндеу.
3. Сапа талаптары
Жұмыс электр қауіпсіздігі талаптарына және орнатылған жабдыққа қойылатын техникалық талаптарға сәйкес орындалуы керек.
Пайдаланылатын материалдар тиісті жұмыс жағдайларына, соның ішінде сыртқы кабельді орнатуға сәйкес келуі керек.
Кабель қосылымдары сенімді болуы және ылғал мен механикалық зақымданудан қорғалған болуы керек.
Жұмыс аяқталғаннан кейін домофон жүйесі қалыпты жұмыс істеуі керек.
4. Мердігердің талаптары
Мердігер, егер сатып алу шарттарында басқаша көрсетілмесе, жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті құралдарды, жабдықтарды және материалдарды ұсынады.
Бағаға жұмыс күші, материалдар және функционалдық сынақ кіреді.
5. Қызмет көрсету нәтижелері
Балабақша қақпасындағы домофон жүйесі жұмыс жағдайына келтіріледі. Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер жүйені тексеріп, аяқталған жұмысты тапсырыс берушіге тапсырады.
6. Кепілдік міндеттемелері
Мердігер орындалған жұмысқа және орнатылған материалдарға келісімшартта көрсетілген мерзімге кепілдік береді.
7. Қызмет көрсету орны: Атырау, Мұхит Қалимова көшесі, 62
Балабақша аумағы, кіреберіс қақпасындағы домофон жүйесін орнату орны.
