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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и оснащению объекта средствами пожарной безопасности.

1. Наименование услуги
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию пожарно-охранной сигнализации и оснащению объекта средствами пожарной безопасности.

2. Цель закупки
	Обеспечение противопожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

3. Объем услуг
Исполнитель обязан выполнить следующие работы: 
- обследование места проведения работ, определенного по согласованию с Заказчиком с учетом безопасного выполнения монтажных работ; 
- ремонт и приведение в рабочее состояние пожарной сигнализации, пожарных извещателей и шлейфов, приемно-контрольного прибора, звуковых/световых оповещателей, электропитания и резервного питания, отключенных зон и имеющихся неисправностей путем замены или восстановления комплектующих изделий и технических средств; 
- проверка шлейфов с пожарными извещателями, штепсельных гнезд, коммутаторных ламп, сигнальных табло, акустических и световых сигналов;
- при необходимости - разработку решений по взаимодействию автоматической пожарной сигнализации с иными инженерными системами объекта;
- разработка проектной документации для пожарной сигнализации с выдачей акта ввода; 
- проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта ввода системы в эксплуатацию. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан и рекомендациями производителей оборудования;

- поставка и установка двух ручных огнетушителей с настенным креплением и размещением в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа), составление инструкций по эксплуатации установок;

4. Требования к материалам
- все материалы, комплектующие изделия и технические средства, используемые при ремонте, восстановлении и монтаже системы пожарной сигнализации, должны быть новыми, исправными и не бывшими в эксплуатации;
- применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техническим регламентам и действующим нормативным документам Республики Казахстан;
- пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, звуковые и световые оповещатели, кабельная продукция, элементы электропитания и резервного питания должны быть совместимыми с установленной системой пожарной сигнализации;
- кабельная продукция и электромонтажные материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и условиям эксплуатации на объекте;
- крепежные элементы, кронштейны и металлоконструкции, используемые при монтаже оборудования, должны быть новыми, надежными и обеспечивать прочное крепление. Металлические изделия должны иметь антикоррозионное покрытие;
- ручные огнетушители должны быть новыми, сертифицированными, соответствовать установленным требованиям пожарной безопасности, иметь необходимые документы и быть пригодными к эксплуатации;
- все используемые материалы и оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие установленным требованиям, при необходимости — сертификаты или декларации соответствия;
- исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество поставляемых материалов, оборудования и выполненных монтажных работ.

5. Требования к выполнению услуг
- обслуживающая компания должна иметь сертификат официального дистрибьютора либо сертификат сервисного центра от производителя, либо сертификат об обучении от официального дилера установленного оборудования на территории Костанайской области;
- обязательно наличие специализированного ремонтного и диагностического оборудования;
- наличие не менее трех человек с высшим инженерным образованием в области пожарной безопасности;
- наличие не менее трех сотрудников с удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума;
- наличие не менее трех сотрудников с квалификационными удостоверениями о допуске к работе с электроустановками напряжением до 1000 В;
- наличие не менее трех сотрудников с сертификатами об обучении по курсу «Безопасность и охрана труда»;
- обязательно наличие стажа работы в данной области не менее 5 (пяти) лет.
- услуги выполняются силами и средствами Исполнителя;
- при оказании услуги Исполнитель должен соблюдать нормативные требования по пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды, технике безопасности, санитарно-гигиенических норм, а также соблюдать иные обязательные требования действующего законодательства Республики Казахстан;
- исполнитель самостоятельно обеспечивает наличие необходимого инструмента, оборудования, и средств индивидуальной защиты;
- работы должны выполняться внутри здания без повреждения стен, потолков, напольных покрытий и инженерных коммуникаций; в случае причинения ущерба Исполнитель несет ответственность за его устранение и возмещение.
- после завершения Исполнитель обязан убрать строительный мусор и привести место проведения работ в надлежащее состояние;

6. Срок оказания услуг
	Срок выполнения – не более 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

7. Гарантийные обязательства
Гарантия на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

8. Результат оказания услуг
- подписанный сторонами акт оказанных услуг;
- оформление необходимой исполнительной и приемочной документации, предусмотренную законодательством РК и нормативными требованиями.




