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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сумен жабдықтау және кәріз желілеріне техникалық тексеру жүргізу қызметі туралы
1. Қызметтің атауы:
Мектепке дейінгі ұйым аумағындағы сумен жабдықтау және кәріз желілеріне техникалық тексеру жүргізу, септиктің қайта-қайта толып кету себептерін анықтау қызметі.
2. Қызмет көрсетудің мақсаты:
Балабақша ғимараты мен аумағындағы сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің техникалық жағдайын анықтау, септиктің қайта-қайта толып кету себептерін анықтау, құбырлардағы ықтимал ақауларды, бітелулерді, су ағуларын және кәріз жүйесінің жұмысындағы бұзушылықтарды анықтау.
3. Қызметтердің құрамы мен көлемі:
Орындаушы төмендегі жұмыстарды орындауға міндетті:
1. Балабақша ғимараты мен аумағындағы қолданыстағы сумен жабдықтау және кәріз желілеріне визуалды және техникалық тексеру жүргізу.
2. Су құбыры желілерін тексеріп, ықтимал су ағуларын, құбырлардың зақымдануын және өзге де ақауларды анықтау.
3. Кәріз құбырларын, бақылау құдықтарын және құбырлардың жалғанған жерлерін бітелу, зақымдану, құбырлардың еңісінің бұзылуы және су өткізу қабілетінің төмендеуі тұрғысынан тексеру.
4. Септикті және оған келетін кәріз желілерін тексеріп, септиктің қайта-қайта толып кету себептерін анықтау.
5. Кәріз жүйесінің жұмысын, соның ішінде ағынды сулардың септикке кедергісіз ағуын тексеру.
6. Қажет болған жағдайда кәріз құбырларының өткізу қабілетін және қолжетімді учаскелерінің техникалық жағдайын арнайы құралдармен тексеру.
7. Септиктің қайта-қайта толып кетуіне ықпал ететін ықтимал себептерді анықтау, оның ішінде кәріз желісіндегі ақауларды, судың шамадан тыс түсуін, құбырлардың бітелуін және жүйенің өткізу қабілетінің жеткіліксіздігін бағалау.
8. Тексеру нәтижелері бойынша анықталған ақауларды, олардың ықтимал себептерін және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды қамтитын техникалық қорытынды дайындау.
4. Қызмет көрсету нәтижесіне қойылатын талаптар:
Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:
· көрсетілген қызметтер актісі;
· сумен жабдықтау және кәріз желілерінің техникалық жағдайы туралы қорытынды;
· анықталған ақаулар мен бұзушылықтардың тізбесі;
· септиктің қайта-қайта толып кетуінің анықталған немесе ықтимал себептері туралы мәлімет;
· анықталған ақауларды жою және жүйенің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі ұсынымдар.
5. Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушы техникалық тексеру жұмыстарын орындау үшін қажетті мамандармен, арнайы жабдықтармен және құралдармен қамтамасыз етілуі тиіс.
Жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, қауіпсіздік талаптарының және санитариялық нормалардың талаптарына сәйкес орындалуы қажет.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На оказание услуг по техническому обследованию сетей водоснабжения и канализации
1. Наименование услуги:
Услуги по проведению технического обследования сетей водоснабжения и канализации на территории дошкольной организации, определению причин повторного переполнения септика.
2. Цель оказания услуг:
Определение технического состояния сетей водоснабжения и канализации в здании и на территории детского сада, выявление причин повторного переполнения септика, выявление возможных неисправностей трубопроводов, засоров, утечек воды и нарушений в работе канализационной системы.
3. Состав и объем услуг:
Исполнитель обязан выполнить следующие работы:
1. Провести визуальное и техническое обследование существующих сетей водоснабжения и канализации в здании и на территории детского сада.
2. Провести обследование сетей водоснабжения, выявить возможные утечки воды, повреждения трубопроводов и другие неисправности.
3. Провести обследование канализационных трубопроводов, смотровых колодцев и соединений труб на предмет засоров, повреждений, нарушения уклонов труб и снижения пропускной способности.
4. Провести обследование септика и подводящих к нему канализационных сетей с целью определения причин повторного переполнения септика.
5. Проверить работоспособность канализационной системы, в том числе беспрепятственный отвод сточных вод в септик.
6. При необходимости провести проверку пропускной способности канализационных трубопроводов и технического состояния доступных участков с использованием специальных инструментов.
7. Определить возможные причины, способствующие повторному переполнению септика, в том числе неисправности канализационной сети, чрезмерное поступление воды, засоры трубопроводов и недостаточную пропускную способность системы.
8. По результатам обследования подготовить техническое заключение с указанием выявленных дефектов, их возможных причин и рекомендаций по их устранению.
4. Требования к результатам оказания услуг:
После завершения оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы:
· акт оказанных услуг;
· заключение о техническом состоянии сетей водоснабжения и канализации;
· перечень выявленных дефектов и нарушений;
· сведения об установленных или возможных причинах повторного переполнения септика;
· рекомендации по устранению выявленных дефектов и обеспечению нормальной работы системы.
5. Требования к Исполнителю:
Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми специалистами, специальным оборудованием и инструментами для выполнения работ по техническому обследованию.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, требованиями безопасности и санитарными нормами.
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