Техникалық сипаттама/ Техническая спецификация

Брайль шрифті бар тақта жасау/ Изготовление табличка со шрифтом Брайля


Изготовление табличка со шрифтом Брайля: 
1) Тип табличка Вид указательный, Материал акрил Форма прямоугольная Длина 15 см Ширина 30 см Тактильная табличка с шрифтом Брайля из акрила Отображение информации должен быть указано надпись Кнопка вызова персонала, и рисунок инвалидной коляски с колокольни/ ГОСТ РК 52131 Особенности самоклеящаяся Набор Да Дополнительно (кнопка вызова + звонок беспроводной + табличка на языке Брайля RUS/KAZ, батарейки АА, 3 шт - 1 штук табличка

2) Табличка со шрифтом Брайля, 300х400x3 мм, тактильная /Тип табличка Вид указательный, Назначение для детского сада Материал акрил Форма прямоугольная Длина 40 см Ширина 30 см Тактильная табличка с шрифтом Брайля из акрила Отображение информации должно быть указано наименование организации на двух языках каз/рус, режим работы/ Текст перед поставкой товара предварительно согласовывается с заказчиком! ГОСТ РК 52131 1 штук 

Срок выполнение работ: 15 календарных дней
Место выполнения работ: Илийский район, п Боралдай, ул. Бостанова 1 К Ясли сад Балдаурен

Брайль шрифті бар тақта жасау: 
1) Түрі тақтайша түрі индекс, Материал акрил пішіні тікбұрышты ұзындығы 15 см ені 30 см акрилден жасалған Брайль шрифті тактильді тақтайша ақпаратты көрсету жазуы болуы керек қызметкерлерді шақыру түймесі, және қоңырау мұнарасынан мүгедектер арбасының суреті / ГОСТ ҚР 52131 ерекшеліктері өздігінен жабысатын теру Иә Қосымша (қоңырау шалу түймесі + сымсыз қоңырау + Rus/KAZ Брайль тіліндегі тақта, АА батареялары, 3 дана – 1 дана тақтайша
2) Брайль шрифті бар тақта, 300х400х3 мм, тактильді / Түрі тақта Түрі индекстік түрі, балабақшаға арналған мақсаты Материал акрил пішін тікбұрышты Ұзындығы 40 см ені 30 см акрилден жасалған Брайль шрифті бар тактильді тақта ақпаратты көрсету ұйымның атауы екі тілде көрсетілуі тиіс каз / рус, жұмыс режимі / Мәтін тауарды жеткізер алдында Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі! МЕМ СТ РК 52131 -  1 дана
Жұмыстарды орындау мерзімі: 15 күнтізбелік күн
Жұмыстарды орындау орны: Іле ауданы, Боралдай кенті, Бостанов көшесі 1 К Балдаурен ясли сад
