Техникалық ерекшелік
Қызметтің атауы:
Газдану сигнализаторларын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер.
Қызметтің сипаттамасы:
2 (екі) дана газдану сигнализаторларын салыстырып тексеру қызметін көрсету.
Орындаушы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасына сәйкес өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша тиісті аккредиттеу саласына ие болуы тиіс. Орындаушы аккредиттеудің бар екенін растайтын құжатты ұсынуға міндетті.
Өлшем құралдарын қызмет көрсету орнына дейін және салыстырып тексеру аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушінің объектісіне кері тасымалдау Орындаушының өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Салыстырып тексеру нәтижесі бойынша әрбір өлшем құралына салыстырып тексеру жүргізілгенін растайтын белгі қойылуы тиіс. Белгіде салыстырып тексеру жүргізілген күні және келесі салыстырып тексеру күні көрсетілуі тиіс. Құралдың шағын өлшеміне немесе конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты белгі тікелей құралға қойылмаған жағдайда, оны салыстырып тексеру туралы сертификатқа қоюға жол беріледі.
Қызмет көрсетілгеннен кейін Орындаушы әрбір өлшем құралы бойынша салыстырып тексеру туралы сертификатты ұсынуға міндетті.
Қызмет Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы нормативтік талаптарына және:
· ҚР СТ 2.382-2016;
· ГОСТ 15614-70;
· өлшем құралының нақты түріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес көрсетілуі тиіс.
Саны: 1 қызмет.
Өлшем бірлігі: қызмет.
Салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының саны: 2 дана.
Қызмет көрсету орны:
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Халел Досмұхамедов көшесі, 32.
Қызмет көрсету мерзімі:
Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Қызметтің құны тасымалдау, салыстырып тексеру, қажетті жабдықтар мен материалдарды пайдалану, құжаттарды ресімдеу және қызметті толық көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги:
Услуги по поверке сигнализаторов загазованности.
Описание услуги:
Проведение поверки 2 (двух) сигнализаторов загазованности.
Исполнитель должен иметь соответствующую аккредитацию на осуществление деятельности по поверке средств измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Наличие соответствующей области аккредитации должно быть подтверждено документально.
Транспортировка измерительных приборов к месту оказания услуг и обратно на объект Заказчика осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
После проведения поверки на каждом измерительном приборе должна быть нанесена поверочная отметка (клеймо, наклейка или иной установленный знак), подтверждающая проведение поверки. На отметке должны быть указаны дата проведения поверки и дата следующей поверки.
В случае если вследствие малого размера или конструктивных особенностей прибора нанесение отметки непосредственно на прибор невозможно, допускается нанесение соответствующей отметки на сертификат о поверке в соответствии с установленными требованиями.
По результатам оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику на каждый измерительный прибор сертификат о поверке.
Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, а также:
· СТ РК 2.382-2016;
· ГОСТ 15614-70;
· действующей методикой поверки соответствующего типа средства измерений.
Количество: 1 услуга.
Единица измерения: услуга.
Количество средств измерений: 2 штуки.
Место оказания услуг:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Халела Досмухамбетова, 32.
Срок оказания услуг:
В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
Стоимость услуги должна включать все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги, включая транспортировку измерительных приборов, проведение поверки, использование необходимого оборудования и материалов, оформление результатов поверки и предоставление подтверждающих документов.
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