
Техническая спецификация
[bookmark: _GoBack]     Изготовление адресных, уличных табличек / аншлагов / с номерами домов / с названием улицы / с QR кодом в сельском округе. Материал: Пластик (ПВХ) толщиной - 0,8 см, устойчивый к солнцу, влаге, морозу и механическим повреждениям. Размер: длина 120 см, высота 25 см. Аншлаг должен состоять из 3 частей: 1 часть - название улицы, 2 часть - в кругу порядковый номер, 3 часть - "көшесі" деген сөз жазылады. В первой и третей части верх и низ обрамлены узорами в национальном стиле. Размер больших букв - 9 см, младшие буквы - 3 см. Пишется шрифтом Arial. Основной фон синий из светоотражающего покрытия синего цвета, буквы и узоры - белого цвета. В количестве 25 штук. Перечень улиц, подлежащих установке  аншлага:
с.Тарасовка ул.Жеңіс – 20 шт
с.Тарасовка ул.Береке – 5 шт
Согласовать с заказчиком номера домов и другое.
                                    Техникалық ерекшелік
Ауылдық округте мекенжай, көше тақтайшаларын/аншлагтарды/үйлердің нөмірлерімен/көше атауымен/QR кодымен дайындау. Материал: Қалыңдығы 0,8 см, күн, ылғал, аяз және механикалық зақымдануға төзімді пластик (ПВХ). Өлшемі: ұзындығы 120 см, биіктігі 25 см. Аншлаг 3 бөліктен тұруы тиіс: 1 бөлік - көше атауы, 2 бөлік - реттік нөмір шеңберінде, 3 бөлік - «көше» деген сөз жазылады. Бірінші және үшінші бөліктерде жоғарғы және төменгі жағы ұлттық стильдегі өрнектермен көмкерілген. Үлкен әріптердің өлшемі - 9 см, кіші әріптері - 3 см. Arial қарпімен жазылады. Негізгі аясы көк түсті жарық шағылыстырғыш жабыннан жасалған, әріптер мен өрнектер - ақ түсті. Саны 25 дана. Аншлаг орнатуға жататын көшелердің тізбесі:
Тарасовка ауылы, Жеңіс көшесі - 20 дана
Тарасовка ауылы, Береке көшесі - 5 дана
Тапсырыс берушімен үйлердің нөмірлерін және басқаларын келісу.
