1. Общий объем и место оказания услуг
· Общий объем услуг: 100 (сто) квадратных метров (м²).
· Зоны и поверхности для оформления: Должны обговариваться с Закупщиком.
· 2. Сроки оказания услуг и порядок согласования дизайна
· Общий срок оказания услуг: 16 (шестнадцать) календарных дней с даты вступления Договора в силу.
· Порядок предоставления и согласования дизайна:
1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления Договора в силу Поставщик обязан разработать и (или) предоставить эскизные проекты (включая редактируемые векторные исходные файлы), полностью согласованные и адаптированные под требования и размеры стен Заказчика (не менее чем в 3 вариантах визуализации).
2. Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней рассматривает предоставленные эскизы, вносит необходимые корректировки и письменно утверждает финальный макет.
3. В течение оставшихся 11 (одиннадцати) календарных дней Поставщик выполняет весь объем услуг по нанесению печати на стены и передает результат по Акту оказанных услуг.
4. Нанесение печати без предварительно согласованного и утвержденного Заказчиком эскизного проекта категорически не допускается. В стоимость услуг входит передача Заказчику утвержденных макетов и векторных исходников.
3. Технические требования к технологии печати и материалам
· Технология нанесения: Прямая бесшовная вертикальная ультрафиолетовая (УФ) печать непосредственно на поверхность стены при помощи специализированного вертикального настенного принтера.
· Разрешение печати: Не менее 1440х2880 dpi (высокая четкость HD).
· Цветовая схема: CMYK + W (обязательное наличие белого цвета для подложки и яркости на поверхностях любого оттенка). Допустимое цветовое отклонение от утвержденного макета — не более ±5–10%.
· Тип чернил: Специализированные УФ-отверждаемые чернила мгновенного высыхания. Применяемые материалы должны быть экологически безопасными, нетоксичными, без резкого запаха.
· Эксплуатационная стойкость: Устойчивость к влажной уборке, механическому истиранию и выцветанию под воздействием солнечных лучей.
4. Обязательства сторон и сопутствующие расходы
· Порядок подготовки поверхностей стен перед началом работ согласовывается с Заказчиком.
· Все сопутствующие расходы (транспортировка оборудования, расходные материалы, разработка и согласование макетов, уборка помещений от мусора после работ) включены в стоимость Договора и осуществляются силами Поставщика.
· Гарантийный срок: На нанесенные изображения внутри помещений устанавливается гарантийный срок не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта оказанных услуг.






























1. Қызметтердің жалпы көлемі және көрсетілетін орны
· Қызметтердің жалпы көлемі: 100 (жүз) шаршы метр (м²).
· Безендірілетін аймақтар мен беттер: Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
2. Қызметтерді көрсету мерзімдері және дизайнды келісу тәртібі
· Қызметтерді көрсетудің жалпы мерзімі: Шарт күшіне енген күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн.
· Дизайнды ұсыну және келісу тәртібі:
1. Шарт күшіне енген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші Тапсырыс берушінің талаптары мен қабырғаларының өлшемдеріне сәйкес толық келісілген және бейімделген эскиздік жобаларды (өңдеуге болатын векторлық бастапқы файлдарды қоса алғанда) әзірлеуге және (немесе) ұсынуға міндетті (визуализацияның кемінде 3 нұсқасы).
2. Тапсырыс беруші 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде ұсынылған эскиздерді қарайды, қажетті түзетулер енгізеді және түпкілікті макетті жазбаша түрде бекітеді.
3. Қалған 11 (он бір) күнтізбелік күн ішінде Өнім беруші қабырғаларға баспа түсіру бойынша қызметтердің бүкіл көлемін орындайды және нәтижені Көрсетілген қызметтер актісі бойынша тапсырады.
4. Тапсырыс берушімен алдын ала келісілген және бекітілген эскиздік жобасыз баспа түсіруге қатаң тыйым салынады. Қызметтердің құнына Тапсырыс берушіге бекітілген макеттер мен векторлық бастапқы файлдарды беру кіреді.
3. Баспа технологиясы мен материалдарға қойылатын техникалық талаптар
· Кескін түсіру технологиясы: Арнайы тік қабырға принтерінің көмегімен тікелей қабырға бетіне жіксіз тік ультракүлгін (УК) баспа түсіру.
· Баспа ажыратымдылығы: Кемінде 1440х2880 dpi (жоғары айқындықтағы HD).
· Түстік схема: CMYK + W (кез келген реңктегі беттерде астарлық қабат жасау және кескіннің ашықтығын қамтамасыз ету үшін ақ түстің болуы міндетті). Бекітілген макеттен түстің рұқсат етілетін ауытқуы — ±5–10%-дан аспауы тиіс.
· Сия түрі: Бірден кебетін, ультракүлгін сәулемен қатайтылатын арнайы сиялар. Қолданылатын материалдар экологиялық қауіпсіз, уытсыз және өткір иіссіз болуы тиіс.
· Пайдалану кезіндегі төзімділігі: Ылғалды тазалауға, механикалық қажалуға және күн сәулесінің әсерінен түсінің оңуына төзімді болуы тиіс.
4. Тараптардың міндеттемелері және қосымша шығындар
· Жұмыстар басталғанға дейін қабырға беттерін дайындау тәртібі Тапсырыс берушімен келісіледі.
· Барлық қосымша шығындар (жабдықты тасымалдау, шығыс материалдары, макеттерді әзірлеу және келісу, жұмыстар аяқталғаннан кейін үй-жайларды қоқыстан тазалау) Шарт құнына енгізілген және Өнім берушінің күшімен жүзеге асырылады.
· Кепілдік мерзімі: Үй-жайлардың ішіне түсірілген кескіндерге Көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 36 (отыз алты) ай кепілдік мерзімі белгіленеді.

