Техническая спецификация
	Заказчик
	[bookmark: _Hlk192837245] ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №1» акимата г. Астаны


	Место поставки
	город  Астана,  район Сарайшык, проспект  Ракымжан Кошкарбаева здание 66.


	Срок поставки товара
	15 дней со дня подписания договора.


	Предмет закупки
	Знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки.  Поставка и установка

	Количество
	1118 штук.   

	Цель проведение услуги
	Указание направлений эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

	 Основание проведения услуг
	Пункт 32, Приказа Министра МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55 «Правил пожарной безопасности РК» 


	Требования к поставщику услуг
	Материал изготовления: Самоклеящаяся ПВХ-пленка (водостойкая, устойчивая к УФ-лучам).
Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, без дефектов (трещин, сколов, вздутий пленки).
Используемые материалы должны быть экологически безопасными, не выделять токсичных веществ при стандартных условиях эксплуатации.
Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента установки на стойкость изображения и клеевого слоя.
Услуги проводить в соответствии с  СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения». 
Группа знака – эвакуационный, цвет знака зеленый – форма квадратная и прямоугольная.
Смысловое значение:
- на перекрестке коридоров, на повороте коридора, при изменении направления движения (И-03 – 100 шт.);
Размер знака  (квадрат) – 150*150 мм.
- перед лестницей/лестничной клеткой, на лестничном марше (И-15, И-16 – 60 шт.);
Размер знака  (квадрат) – 150*150 мм.
- Указатель выхода/запасной выход (И-24, И -25 – 112 шт.).
Размер знака (прямоугольник) – 100*250 мм.
Группа знака – знак пожарной безопасности, цвет красный -форма квадратная.
Смысловое значение:
- кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики (Ж-11 – 106 шт.)
Размер знака – 70*70 мм.
Самоклеящаяся табличка  с указанием номера ПК, номером 101, и телефонным номером ближайшей ПЧ.
Размер таблички- 150*150 мм., количество -170 шт.
Самоклеящаяся табличка с инструкцией по применению огнетушителя (фото и текстовая часть).
Размер таблички – 150*150 мм., количество – 170 шт.
Самоклеящаяся табличка об ответственном лице за электрохозяйство. Размер 50*100мм., количество – 50 шт.   
Самоклеящиеся знаки пожарной безопасности «Огнетушитель» и «Пожарный рукав» в пожарных шкафах. Размер 100*100 мм. Общее количество – 200 шт. (огнетушитель - 100 шт., пожарный рукав – 100 шт.). 
Самоклеящиеся контрольные наклейки для опечатывания пожарных шкафов. Размер 20*50мм. Красного цвета с глянцевой поверхностью, с черными надписями на лицевой стороне «МӨРЛЕНГЕН».  Общееколичество 150 шт.  

 


























                          


Техникалық ерекшелік
	Тапсырыс берушісі
	Астана қаласы әкімдігінің «№ 1 көпсалалы қалалық ауруханасы» ШЖҚ МКК 

	Қызмет көрсету орны
	Астана қаласы, Сарайшық ауданы, Рақымжан Қошқарбаев даңғылы, 66-ғимарат.

	Қызметтерді орындау мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 15 күн

	Сатып алу пәні
	Өрт қауіпсіздігі белгілері, эвакуациялық белгілер.  Жеткізу және орнату

	Саны 
	1118 дана

	Қызмет көрсетудi жүргiзудiң мақсаты
	Төтенше жағдайлар туындаған кезде эвакуациялау бағыттарын көрсету

	Қызмет көрсету негіздемесі
	«ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары» ҚР ТЖМ министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығының 32-тармағы

	Көрсетілетін қызметтерді берушіге қойылатын талаптар
	Өндіріс материалы: өздігінен жабысатын ПВХ пленкасы (суға төзімді, ультракүлгін сәулелерге төзімді).
Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған, ақауларсыз (жарықтар, жарықшақтар, үлдірлер) болуы керек.
Пайдаланылған материалдар экологиялық қауіпсіз болуы керек, стандартты пайдалану жағдайында улы заттар шығармауы керек.
Кепілдік мерзімі: кескін мен желім қабатының беріктігіне орнатылған сәттен бастап кемінде 12 ай.
Қызметтерді «Сигналдық түстер, қауіпсіздік белгілері және сигналдық таңбалау. Жалпы техникалық шарттар мен қолдану тәртібі» ҚР СТ МЕМСТ Р 12.4.026-2015 сәйкес жүргізу.. 
Белгі тобы – эвакуациялық, белгінің түсі жасыл-пішіні төртбұрышты және тікбұрышты.
Мағыналық мәні:
- дәліздердің қиылысында, дәліздің бұрылысында, қозғалыс бағыты өзгерген кезде (И-03-100 дана);
Таңба өлшемі (шаршы) - 150*150 мм.

- баспалдақ/баспалдақ алаңының алдында (И-15, И-16 – 60 дана);
Таңба өлшемі (шаршы) - 150*150 мм.
- Шығу көрсеткіші/қосалқы шығу (И-24, И -25 – 112 дана).
Таңба өлшемі (тікбұрыш) -100*250 мм.
Елгінің тобы - өрт қауіпсіздігі белгісі, қызыл түс - шаршы пішін.
Мағыналық мән:
- өрт автоматикасы қондырғыларын (жүйелерін) қосу түймесі (Ж-11 - 106 дана)
Белгінің көлемі - 70 * 70 мм.
ДК нөмірі, 101 нөмірі және жақын жердегі ӨБ телефон нөмірі көрсетілген өзі жабысатын тақтайша.
Тақтайшаның көлемі - 150 * 150 мм, саны - 170 дана.
Өрт сөндіргішті қолдану жөніндегі нұсқаулығы бар өзі жабысатын тақтайша (фото және мәтіндік бөлім).
Тақтайшаның көлемі - 150 * 150 мм, саны - 170 дана.
Электр шаруашылығына жауапты адам туралы өзі жабысатын тақтайша. Көлемі 50 * 100 мм., саны - 50 дана.
            Өрт сөндіру шкафтарына арналған, өздігінен жабысатын «Өрт сөндіргіш» және «Өрт сөндіру шлангісі» деген өрт қауіпсіздігі белгілері. Өлшемдері: 100 × 100 мм. Жалпы саны: 200 дана (100 «Өрт сөндіргіш» белгісі және 100 «Өрт сөндіру шлангісі» белгісі).
            Өрт сөндіру шкафтарына арналған өздігінен жабысатын қорғаныш пломбалары. Өлшемі: 20 × 50 мм. Түсі — қызыл, беті жылтыр; алдыңғы жағында қара түспен «МӨРЛЕНГЕН» деген жазуы бар. Жалпы саны: 150 дана.
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