Технические характеристики:Тип кабеля: UTP. Категория: Cat.6. Количество пар: не менее 4 пар. Конструкция проводника: одножильный (Solid). Материал проводника: медь. Диаметр жилы: не менее 0,57 мм (23 AWG). Частотный диапазон: не менее 250 МГц. Скорость передачи данных: * до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 м; * поддержка приложений до 10 Гбит/с на коротких дистанциях. Наличие центрального разделителя (крестовины) между парами: обязательно. Оболочка кабеля: PVC (поливинилхлорид).Назначение оболочки: для внутренней прокладки.Цвет оболочки: серый или эквивалент. Рабочее напряжение: не менее 30 В. Маркировка длины по всей протяженности кабеля: обязательна. Длина бухты: 305 м +- 5%. Соответствие стандартам: ISO/IEC 11801; ANSI/TIA/EIA-568 Category 6;IEC 61156 или эквивалент. Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан либо документа, подтверждающего соответствие требованиям технических регламентов. Кабель сетевой Cat.6 UTP - 1 бухта (305 м). Заводская упаковка. Документация производителя.Срок гарантии не менее 12 мес. ГОСТ Р 54429-2011 . Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8776 768 0706

Техникалық сипаттамалары: кабель түрі: UTP. Санат: Мысық.6. Жұптар саны: кем дегенде 4 жұп. Өткізгіштің дизайны: бір ядролы (қатты). Өткізгіш материалы: мыс. Тамыр диаметрі: кем дегенде 0,57 мм (23 AWG). Жиілік диапазоны: кем дегенде 250 МГц. Деректерді беру жылдамдығы: * 100 м дейінгі қашықтықта 1 Гбит/с дейін; * қысқа қашықтықта 10 Гбит/с дейінгі қосымшаларды қолдау. Жұптар арасында орталық бөлгіштің (кресттің) болуы: міндетті. Кабель қабығы: PVC (поливинилхлорид).Қабықтың мақсаты: ішкі тығыздағыш үшін.Қабықтың түсі: сұр немесе баламасы. Жұмыс кернеуі: кемінде 30 в. Кабельдің бүкіл ұзындығы бойынша ұзындықты белгілеу: міндетті. Шығанақтың ұзындығы: 305 м + - 5%. Стандарттарға сәйкестік: ISO/IEC 11801; ANSI/TIA / EIA-568 санаты 6;IEC 61156 немесе баламасы. Қазақстан Республикасының сәйкестік сертификатының не техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттың болуы. Cat желілік кабелі.6 UTP-1 шығанағы (305 м). Зауыттық қаптама. Өндірушінің құжаттамасы. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. МЕМСТ Р 54429-2011 . Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 8776 768 0706
