
Техническая спецификация
по изготовлению стендов

	№
	Наименование показателя
	Технические требования

	1
	Наименование товара
	Мобильный рекламный баннер «Roll-Up»

	2
	Количество
	2 штуки

	3
	Назначение
	Для проведения агитационных, информационно-разъяснительных и имиджевых мероприятий ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК»

	4
	Общая характеристика
	Мобильный рекламный баннер «Roll-Up» на алюминиевой конструкции, обеспечивающей быстрое разворачивание, установку и последующее складывание баннера

	5
	Размер печатного полотна
	80 × 200 см

	6
	Материал баннера
	Плотный матовый баннер плотностью 440–510 г/м² либо PET-фотобумага

	7
	Вид печати
	Широкоформатная УФ-печать

	8
	Качество печати
	Разрешение 720–1140 dpi

	9
	Конструкция
	Алюминиевый каркас, пластиковые опорные ножки

	10
	Способ установки
	Конструкция должна обеспечивать быстрое разворачивание баннера, его устойчивую фиксацию в вертикальном положении и последующее складывание в корпус

	11
	Срок гарантий
	12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ

	12
	Требования к готовому изделию
	Изображение и текст должны быть четкими, насыщенными, без искажений, полос, размытости и иных дефектов печати

	13
	Соответствие макету
	Печать осуществляется по макету, согласованному с Заказчиком


	Поставка и разгрузка осуществляется за счет средств Поставщика.
Место поставки: Костанайская область, г. Костанай, ул. Баймагамбетова 150.
Срок поставки: 16 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства.
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Стендтерді дайындау бойынша 
Техникалық сипаттама

	№
	Көрсеткіш
	Техникалық талаптар

	1
	Тауардың атауы
	«Roll-Up» мобильді жарнамалық баннері

	2
	Саны
	2 дана

	3
	Мақсаты
	ҚР ТЖМ Қостанай облысы Төтенше жағдайлар департаментінің үгіт-насихат, ақпараттық-түсіндіру және имидждік іс-шараларын өткізу үшін

	4
	Жалпы сипаттамасы
	Қажетті орынға жылдам орнатуға және жинауға мүмкіндік беретін алюминий конструкциядағы мобильді жарнамалық «Roll-Up» баннері

	5
	Баннер өлшемі
	80 × 200 см

	6
	Баннер материалы
	Тығыз күңгірт баннер, тығыздығы 440–510 г/м² немесе PET-фотоқағаз

	7
	Басып шығару түрі
	Кең форматты ультракүлгін (УФ) басып шығару

	8
	Басып шығару сапасы
	720–1140 dpi

	9
	Конструкциясы
	Алюминий қаңқа, пластикалық тіреу аяқтары

	10
	Орнату тәсілі
	Баннер конструкциядан жылдам шығарылып, тік қалыпта орнатылуы және пайдаланғаннан кейін конструкция ішіне қайта жиналуы тиіс

	11
	Пайдалану мерзімі
	Аяқталған жұмыстар туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 ай

	12
	Негізгі талаптар
	Конструкция берік, тұрақты, бірнеше рет жинап-жазуға жарамды және тасымалдауға ыңғайлы болуы тиіс

	13
	Дайын өнімге қойылатын талап
	Баннер бетінде басып шығарылған бейне мен мәтін анық, қанық, бұрмаланусыз және сыртқы көрінісі сапалы болуы тиіс



Жеткізу және түсіру жеткізушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Жеткізу орны: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі 150.
Жеткізу мерзімі: Келісімшартты Казначейлік органдарында тіркеген сәттен бастап 16 күн.

