                                                             ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
                                       Работа по изготовлению углового офисного стола (1 шт.)
Наименование товара: Стол офисный угловой  с тумбой, предназначенный для  организации рабочего места специалистов в  административных, служебных  и офисных  помещениях, для работы с документами, компьютером и оргтехникой. 
Тип стола - угловой (левая или правая конфигурация),    Г-образной формы, длина основной части - не менее 1400 мм, глубина основной части – не менее 500 мм, высота стола- около 750 мм, длина угловой/боковой части – 1200 мм, глубина столешницы – не менее 600 мм. Конструкция стационарная, сборно-разборная,  из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), толщина не менее 16 мм. Поверхность ровная, гладкая, устойчивая к истиранию и воздействию бытовых моющих средств.  Торцевые поверхности деталей облицованы кромочным материалом ПВХ не менее 2 мм. Кромка должна быть прочно закреплена, без отслоений, зазоров и острых выступающих участков. Углы и торцы столешницы должны быть безопасными, без острых режущих кромок. Каркас стола должен обеспечивать устойчивость и прочность конструкции при повседневной эксплуатации. Столешница должна выдерживать размещение компьютера, монитора, оргтехники, документов и канцелярских принадлежностей. Стол комплектуется встроенной тумбой с выдвижными ящиками. Количество ящиков не менее 3, одинаковых по объему, шириной не менее 400 мм., глубиной не менее 500 мм. Ящики должны иметь плавный ход и надежно фиксироваться в закрытом положении. Направляющие ящиков- телескопические, обеспечивающие надежное и удобное открывание.   Ручки металлические, изготовленные из прочного износостойкого материала. Конструкция тумбы должна обеспечивать хранение документов, канцелярских принадлежностей и личных вещей. Тумба должна быть устойчивой и соответствовать общему дизайну стола.  Материалы должны быть экологически безопасными (без запаха, безвредными). На видимых внешних поверхностях не допускается наличие сквозных отверстий и видимых винтов.
 Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и производственных дефектов. Цвет под дерево, по согласованию с Заказчиком. Комплектация: стол, тумба, комплект крепежных  элементов и необходимая фурнитура. 
Гарантия: не менее 12 месяцев с даты поставки товара. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает устранение выявленных производственных дефектов в соответствии с  условиями договора.  Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке. Поставщик осуществляет сборку по месту поставки без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. После сборки стол должен быть установлен устойчиво, все элементы должны быть надежно закреплены. После завершения сборки Поставщик обязан убрать упаковочный материал и иной строительный мусор, образовавшийся в результате выполнения работ, с территории Заказчика. 
Предварительные эскизы  товара подлежат обязательному согласованию с Заказчиком по телефонам:  8(71440) 21-2-02 или +7 702 504 46 30. 
Транспортировка (доставка) и разгрузка по адресу Заказчика: Республика Казахстан, Костанайская область, Амангельдинский район, село Амангельды, улица Б. Майлина, дом №14, 1 этаж, кабинет 106.
 В случае выявления брака товара его возврат осуществляется силами и за счет Поставщика.




                                                                              ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
                                    Бұрыштық кеңсе үстелін дайындау бойынша жұмыс ( 1 дана)
Тауардың атауы: Әкімшілік, қызметтік және кеңсе үй-жайларында мамандардың жұмыс орнын ұйымдастыруға, құжаттармен, компьютермен және ұйымдастырушылық техникамен жұмыс істеуге арналған тумбасы бар бұрыштық кеңсе үстелі.
Үстелдің түрі – бұрыштық (сол немесе оң жақ конфигурациялы), Г-тәрізді, негізгі бөлігінің ұзындығы – 1400 мм-ден кем емес, негізгі бөлігінің тереңдігі – 500 мм-ден кем емес, үстелдің биіктігі – шамамен 750 мм, бұрыштық/бүйірлік бөлігінің ұзындығы – 1200 мм, үстел үстінің (столешница) тереңдігі – 600 мм-ден кем емес. Конструкциясы стационарлық, жиналмалы-бөлшектелмелі, қалыңдығы 16 мм-ден кем емес ламинатталған ағаш-жоңқалы тақтасынан (ДСП) жасалған. Беті тегіс, мөлдір, үйкеліске және тұрмыстық жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Бөлшектердің шеткі беттері қалыңдығы 2 мм-ден кем емес ПВХ жиектеуіш материалымен қапталған. Жиек ажыраусыз, саңылаусыз және өткір шығып тұратын тұстарсыз берік бекітілуі тиіс. Үстел үстінің бұрыштары мен шеттері өткір кесетін жиектерсіз, қауіпсіз болуы тиіс. Үстелдің қаңқасы күнделікті пайдалану кезінде конструкцияның орнықтылығы мен беріктігін қамтамасыз етуі тиіс. Үстелдің үсті компьютерді, мониторды, ұйымдастырушылық техниканы, құжаттарды және кеңсе керек-жарақтарын орналастыруға шыдауы керек. Үстел жылжымалы жәшіктері бар кіріктірілген тумбамен жасақталады. Жәшіктер саны 3-тен кем емес, көлемі бойынша бірдей, ені 400 мм-ден кем емес, тереңдігі 500 мм-ден кем емес. Жәшіктердің жүрісі бірқалыпты болуы және жабылған күйінде сенімді бекітілуі тиіс. Жәшіктердің бағыттауыштары – телескопиялық, сенімді және ыңғайлы ашылуын қамтамасыз етеді. Тұтқалары металдан, берік әрі тозуға төзімді материалдан дайындалған. Тумбаның конструкциясы құжаттарды, кеңсе керек-жарақтарын және жеке заттарды сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Тумба орнықты болуы және үстелдің жалпы дизайнына сәйкес келуі керек. Материалдар экологиялық тұрғыдан қауіпсіз (иіссіз, зиянсыз) болуы тиіс. Көрінетін сыртқы беттерде өтпелі тесіктер мен көрінетін бұрандалардың болуына жол берілмейді.
Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Түсі – ағаш тектес, Тапсырыс берушімен келісім бойынша. Жинақтамасы: үстел, тумба, бекіту элементтерінің жиынтығы және қажетті жабдықтар.
Кепілдік: тауар жеткізілген күннен бастап 12 айдан кем емес. Кепілдік мерзімі ішінде Жеткізуші шарт талаптарына сәйкес анықталған өндірістік ақауларды жоюды қамтамасыз етеді.
Жеткізу тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақысыз жеткізу орны бойынша құрастыруды жүзеге асырады. Құрастырғаннан кейін үстел орнықты орнатылуы тиіс, барлық элементтер сенімді бекітілуі керек. Құрастыру аяқталғаннан кейін Жеткізуші жұмыстарды орындау нәтижесінде пайда болған қаптама материалын және өзге де құрылыс қоқыстарын Тапсырыс берушінің аумағынан алып тастауға міндетті.
Тауардың алдын ала эскиздері Тапсырыс берушімен мына телефондар арқылы міндетті түрде келісілуі тиіс: 8(71440) 21-2-02 немесе +7 702 504 46 30.
Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша тасымалдау (жеткізу) және түсіру: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, Б. Майлин көшесі, №14 үй, 1-қабат, 106-кабинет.
Тауардың ақауы анықталған жағдайда оны қайтару Жеткізушінің күшімен және оның есебінен жүзеге асырылады.





