


Сатып алынатын жұмыстар мен тауарлардың техникалық ерекшелігі. 
Тапсырыс бойынша кеңсе жиһазын жасау бойынша жұмыстар


1. Барлық басқа анықталмаған, жетіспейтін мәліметтер тапсырыс берушімен келісіледі, ал алдын ала эскиздік дизайн да өндіріске дейін келісіледі.
2.Жиһаз жаңа және қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.
3.Кепілдік мерзімі жиһазды жеткізу және орнату және Тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 24 айды құрайды. Жабдықтаушы кепілдік мерзімінің басталу күні мен кепілдік мерзімін көрсететін Кепілдік картасын ұсынады.Кепілдік мерзімі ішінде орындалған жұмыс немесе жиһаздың сапасы көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келмейтіні немесе орындалған жұмысты қабылдау кезінде бірден анықтауға болмайтын зақымдар анықталса:мысалы, ішкі өндірістік ақау болса, Жеткізуші тексеру жүргізілген күннен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан ешқандай шығынсыз жиһазды толық көлемде ауыстыруға міндетті.


Асхана жиһазының техникалық сипаттамалары 

	№ п/п
	Атауы
	Сипаттама
	Схема
	Саны

	1
	
Металл сөрелері

2000х1500х600
	MS Shelf, 1500*600 мм, бір сөреде 140 кг
MS-750 Тік, 2000 мм, секцияға 750 кг
Мыналарды қамтиды:
MS-750 Тік, 2000 мм - 4 бірлік
MS Shelf, 1500*600 мм - 4 бірлік
Бекіткіш жинағы
Металл тірек тіректері жоғары берік болаттан жасалған және қосымша арматуралық қабырғалары бар. MS-500 сериялы тігінен 500 кг-ға дейінгі біркелкі бөлінген жүктемеге төтеп бере алады.. Сөре бірлігінің құнын есептеу үшін тіректердің құнын (бір секцияға 4) және сөрелерді (қажетті сан) қосу керек. Бекіткіштер сөрелермен бірге жеткізіледі және бағаға кіреді. Биіктігі 1500 мм-ден аз сөрелерге аяқ төсемдері немесе бұрыштар кірмейді.
Биіктігі: 2000 мм
Ені: 1500 мм
Тереңдігі: 600 мм
MS-750 сериялы тігінен 750 кг-ға дейінгі біркелкі бөлінген жүкті көтере алады. Барлық параметрлерді Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жиһазды жеткізу, құрастыру Жеткізуші есебінен
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	5 дана

	2
	Тот баспайтын болаттан жасалған өнеркәсіптік үстелдер

1000х600х800
	 Тот баспайтын болаттан жасалған өнеркәсіптік үстелдер

Азық-түлікті өңдеудің толық цикліне арналған бұл кестелер инвентарлар мен жабдықтарға арналған көмекші беттер ретінде қызмет етеді. Олар тамақ өндірісінде, сондай-ақ қоғамдық тамақтану орындарында, наубайханаларда, супермаркеттерде, азық-түлік дүкендерінде, кафелер мен мейрамханаларда қолданылады.

Әрбір үстел тірек жақтау мен функционалды үстелден тұрады. Тағаммен үнемі байланыста болатын үстел үсті тек тағамдық тот баспайтын болаттан жасалған. Тот баспайтын болаттан жасалған, тамақтандыруға жарамды.
 Барлық параметрлерді Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жиһазды жеткізу, құрастыру Жеткізуші есебінен. 
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	5 дана




	
Техническая спецификация закупаемых работ и товаров.
Работы по изготовлению мебели на заказ


Произвести доставку, сборку и установку всей мебели по адресу:Кызылординская обл, Кармакшинский район,кент Жосалы,  ул. Хамза Жомартов 5, за счет средств и сил поставщика. Все расходные материалы по сборке и установке мебели за счет поставщика.
             1. Материалы является новой и в упаковке, ранее не эксплуатировавшиеся.
             2.  Все остальные не указанные, пропущенные детали согласуются с заказчиком, также предварительный эскизный дизайн согласовать перед изготовлением.
             3. Гарантийный срок 24 месяцев с момента поставки и монтажа конструкции и подписания Акта приема-передачи товара. Поставщик предоставляет Гарантийный талон с указанием даты начала гарантийного периода и срока действия гарантии. Если в течение гарантийного срока обнаружится, что выполненная работа или качество мебели не соответствует указанным характеристикам, или присутствуют повреждения, которые невозможно было установить сразу при приемке выполненных работ: например, внутренний заводской брак, Поставщик обязан произвести замену мебели в полном объеме, без каких-либо затрат со стороны Заказчика в течении 3 календарных дней с момента проверки.

Технические характеристики 


	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Схема
	Кол-во

	
	
Металлические стеллажи
2000х1500х600
	 Полка МС 1500*600 мм, нагрузка на каждую полку 140кг
Стойка МС-750 2000мм, нагрузка на секцию до 750кг
Комплектация:
Стойка МС-750 2000мм - 4 штуки
Полка МС 1500*600 мм - 4 штуки
Комплект крепежа
Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС - 500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 500 кг. 
Для расчета стоимости стеллажа необходимо посчитать стоимость стоек (4 шт на секцию) и полок (необходимое количество). Крепеж поставляется вместе с полками и входит в стоимость. Стеллажи высотой менее 1500 мм подпятниками и уголками не комплектуются.
Высота: 2000 мм
Ширина: 1500 мм
Глубина: 600 мм
Стойка серии МС - 750 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 750 кг.
. Все параметры должны быть согласованы с Заказчиком. Доставка и сборка мебели за счет Поставщика.
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	5 шт

	2
	


Стол разделочный с двумя полками

1000х600х800
	Производственные столы из нержавеющей стали

Предназначаются для произведения полного цикла обработки продуктов, используются как вспомогательные поверхности, на которых размещается инвентарь и оборудование, используются в производственных цехах пищевых предприятий, а также на комбинатах общественного питания, в кондитерских, супермаркетах, продуктовых магазинах, в кафе и ресторанах.

Конструкция любого стола состоит из опорного каркаса и функциональной столешницы. Для изготовления столешницы, постоянно контактирующей с продуктами, используется исключительно пищевая сталь-нержавейка. Изготовлен из материала, нержавеющая сталь, пригодная для общепита. Все параметры должны быть согласованы с Заказчиком. Доставка и сборка мебели за счет Поставщика.
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