Жылу жүйесі құбырларын ауыстыру жұмыстары

[bookmark: bookmark3]Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар:
1. Барлық жұмыстар Орындаушының жабдықтары мен материалдарынан, оның күшімен және құралдарымен орындалады.
2. Жеткізу және жұмыстарды орындау орны: Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жармыш ауылы, Асай көшесі, 90 ғимарат
3. Орындаушы жұмыстарды орындаудың барлық мерзімі ішінде, жұмыстарды түпкілікті аяқтау туралы актіге қол қойылғанға дейін, жұмыс орнын құрылыс және тұрмыстық қоқыстардан тазартуды қамтамасыз етуге және объектінің аумағынан шығаруға міндеттенеді.
4. Келісім шарт жасағаннан кейін алдын-ала жұмыс жоспарын жасап, Тапсырыс берушімен келісу керек, қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші өзгерістер енгізуге құқылы.
5. Жергілікті құрылыс материалдарын барынша пайдалануды қарастыру.
6. Жұмысты орындау мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 жұмыс күн.
7. Жұмыстар сапалы және уақтылы орындалуы керек. Жұмыс жасау кезінде әлеуетті өнім беруші жұмысқа енгізілуі қажет жұмыс түрлері, материалдар бойынша Тапсырыс берушінің барлық талаптары мен ескертулерін назарға алуға тиіс. 

Орындалатын жұмыстар:
· Жылу қазандығы ғимаратынан мектеп ғимаратына дейінгі ұзындығы 50 м 2 қатар жүргізілген (жалпы ұзындығы 100м) d 100 мм жылу құбырын ауыстыру. 
· Ескі жылу құбырын және жылу құбыры науасын толықтай бұзу. 
· Орынын қоқыстардан тазарту, 
· жаңадан d 100 мм болат трубадан 2 қатар жүргізіп, жылу жүйесіне дәнерлеу арқылы жалғау. 
· Жүргізілген трубаларды 2 қатар бөлек шөлмекмақтамен орау. 
· Сыртын толықтай қарақағазбен орау, ораманы сыммен бекіту. 
· Жылыту магистраліне арналған науа төсеу (жылыту желісінің екі жағына өлшемі 400*200*200 мм болатын екі қатар ұлутас төсеу).
· Бетін 800*300*80мм өлшемді ұлутас жабын плитасымен жабу.    

· Жұмыс барысында бүлінген, тесілген қабырғаларды қажетінше майлап-сылап, шпаклевка жағып, түсі сәйкес сулы эмульсиямен бояу.  
















Работы по ремонту (замене) трубопроводов системы отопления

Требования к выполнению работ: 
1. Все работы выполняются с использованием оборудования и материалов Подрядчика, его силой и инструментом.
2. Место сдачи и выполнения работ: Мангистауская область, Мангистауский район, село Жармыш, улица Асай, здание 90.
3. В течение всего периода выполнения работ до подписания акта об окончательном завершении работ подрядчик обязуется обеспечить очистку рабочего места от строительного и бытового мусора и вывезти его за территорию объекта.
4. После заключения договора должен быть составлен и согласован с Заказчиком предварительный план работ, при необходимости Заказчик имеет право вносить изменения.
5. Рассмотрите возможность максимального использования местных строительных материалов.
6. Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с момента подписания договора.
7. Работы должны выполняться своевременно и качественно. При проведении работ потенциальный поставщик должен учитывать все требования и предупреждения Заказчика относительно видов работ и материалов, включаемых в работу.

Виды работ:
• Замена отопительной трубы диаметром 100 мм и длиной 50 м (общая длина 100 м) от котельной до здания школы.

• Полный демонтаж старой тепловой труби и лотка для телотрассы.
[bookmark: _GoBack]• Очистка территории от мусора.
• Укладка 2 рядов новых стальных труб диаметром 100 мм и их подключение к системе отопления сваркой.

• Обмотка уложенных труб в 2 отдельных ряда стекловатой.

• Полная обмотка внешней стороны руберойдом с фиксацией проволокой.

• Кладка лотка для теплотрассы (кладка два ряда камень ракушечника размером 400*200*200 мм по обе стороны от линии отопления).
• Покрытие поверхности плитой перекрытия размером 800*300*80 мм.

• Во время работ поврежденные и перфорированные стены следует смазать и оштукатурить по мере необходимости, нанести шпаклевку и покрасить водорастворимой эмульсионной краской соответствующего цвета.





