Техникалық сипаттама
Жол көлік құралдарын техникалық бақылау (қарау) жөніндегі қызмет

Маркасы: Газель, Шығарылған жылы ж, жолаушылар орындарының саны 15
Автокөлік құралын техникалық байқау қызметіне мыналар кіреді:
- Тежегіш жүйесін тексеру
- Рульді тексеру
- Сыртқы жарық аспаптарын тексеру
- Пайдаланылған газдардағы зиянды заттардың құрамын тексеру
- Тораптар мен агрегаттардың шассиге бекітпелерінің жай-күйі мен жұмыс істеуін тексеру
- Әйнектің көрінуін тексеру
- Суспензия күйін тексеру
- Дөңгелектер мен шиналарды тексеру
- Басқа жабдықтардың жай-күйі мен жұмыс істеуін тексеру(қауіпсіздік белдіктері, спидометр, алғашқы көмек қобдишасы, өрт сөндіргіш және т. б.)
Кәсіпорын техникалық байқау орталығының тізілімінде тіркелуі және сертификатталған Бақылау-диагностикалық жабдығы болуы тиіс.
Қызмет Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық байқауды ұйымдастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізілуге тиіс.












Техническая спецификация
Услуга по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств
Марка: Газель , Год выпуска ____, Число пассажирских мест 15
В услугу технического осмотра автотранспортного средства входит:
- Проверка тормозной системы
- Проверка рулевого управления
- Проверка внешних световых приборов
- Проверка содержания вредных веществ в выхлопах
- Проверка состояния и функционирования креплений узлов и агрегатов к шасси
- Проверка обзорности стекол
- Проверка состояния подвески
- Проверка колес и шин
- Проверка состояния и функционирования прочего оборудования(ремни безопасности, спидометр, аптечка, огнетушитель и т.п.)
Предприятие должно быть зарегистрировано в реестре Центра Технического осмотра и иметь в наличии сертифицированное контрольно-диагностическое оборудование.
Услуга должна быть проведена согласно Правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним, действующих на территории Республики Казахстан.

