Приложения №2

Техническая спецификация 

Заказчик: Республиканское Государственное учреждение «Воинская часть 6654» Национальной гвардии Республики Казахстан.
Адрес оказания работ:
Воинская часть 6654 Национальной гвардии Республики Казахстан, расположенный по адресу: Алматинская область, г. Алатау, микрорайон Жетыген, строение 1.
За три дня перед началом работ поставщику необходимо представить заказчику список работников с копиями удостоверений личности и техники с техническими паспортами. 
Требования к поставщику:
Поставщик несет полную ответственность за качество произведенного ремонта (услуг) в течении 12 месяцев (гарантийного срока), в случае выявление дефектов (неисправностей) до истечение гарантийного срока поставщик обязан произвести ремонт за свой счет.
В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ВХОДИТ:
1. Приобретение, доставка, установка и подключение новой электрической печи для сауны (электрокаменки) – 1 штуки: в работы входит: поставка оборудования, монтаж в помещении парильной, подключение к существующей электрической сети (предварительно 30 м), выполнение необходимых пусконаладочных работ и проверка работоспособности оборудования.
2. Ремонт существующей электрической печи для сауны (электрокаменки) - 1 штука, в объем работ входит диагностика технического состояния, выявление неисправностей, ремонт и замена неисправных элементов и комплектующих, восстановление работоспособности, подлючение и проверка оборудования после выполненного ремонта (при необходимости установить новую электрическую печь для сауны указанной в 1 пункте).
3. Изготовление и установка защитного деревянного ограждения для электрокаменок – 2 комплекта. Ограждение выполнить из деревянных элементов по периметру электрокаменок с соблюдением безопасного расстояния от нагревающихся поверхностей  10-15 см, с надежными креплением. Конструкция должна исключать случайное соприкосновение военнослужащих с нагретыми поверхностями электрокаменок и обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования в помещении парильной.
Примечание: все расходы на услуги специалистов, разнорабочих, на закуп строительных материалов, на электрооборудования, на транспортные услуги, на вывоз строительного мусора и прочие-расходы возникшие при проведении текущего ремонта, в том числе монтажные и демонтажные работы за счет поставщика. 
Срок оказания работ: 25 календарных дней, после вступления договора в законную силу.
Понедельник – Пятница: с 09:00 до 18:00 часов, обед с 13:00 до 15:00 часов;
Суббота: с 09:00 до 13:00 часов;
Воскресенье: выходной.
Контактный номер Заказчика: 8 775 419 81 79, 8 700 647 4473 - Жанибек.

ВрИО заместителя командира воинской части 6654
											Ж. Кыдыр

ВрИО начальника службы (квартирно- эксплуатационной) тыла
											Ш. Асатулла

№2 қосымша
Техникалық ерекшелік

Тапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 6654 әскери бөлімі» Республикалық мемлекеттік мекемесі
Қызмет көрсету орны: Алматы облысы, Алатау қаласы, Жетіген шағын аудан,             1 – ғимарат, 6654 әскери бөлім.
Жеткізушіге қойылатын талаптар:
Орындаушы орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) сапасы үшін 12 айлық кепілдік мерзімі ішінде толық жауап береді. Кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін ақаулар (кемшіліктер) анықталған жағдайда, жеткізуші оларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Орындаушы орындайтын жұмыстар тізбесіне мыналар кіреді:
1.Саунаға арналғаг жаңа электр пешін (электр тас пешін) сатып алу, жеткізу, орнату және қосу - 1 дана: жұмыстар құрамына жабдықты жеткізу, бу бөлмесіне монтаждау, қолданыстағы электр желісіне қосу (арасы 30 м), қажетті іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру кіреді.
2.Саунаға арналған қолданыстағы электр пешін (электр тас пешін) жөндеу-1 дана: жұмыстар көлеміне техникалық жай-күйін диагностикалау, ақауларды анықтау, жарамсыз элементтері мен жинақтаушы бөлшектерін жөндеу және ауыстыру, жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру, жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін жабдықты қосу және тексеру кіреді. (Қажет болған жағдайда 1-тармақта көрсетілген жаңа саунаға арналған электр пешін орнату).
3.Электр тас пештеріне арналған қорғаныш ағаш қоршауларын дайындау және орнату-2 жиынтық: қоршаулар электр тас пештерінің периметрі бойынша ағаш элементтерден, қызатын беттерден 10-15 см қауіпсіз арақашықтықты сақтай отырып, сенімді бекітумен жасалуы тиіс. Қоршау конструкциясы әскери қызметшілердің электр тас пештерінің қызған беттеріне кездейсоқ жанасуын болдырмауы және су бөлмесіндегі жабдықтың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
Ескерту: Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде туындаған мамандардың, жұмысшылардың қызметтеріне, құрылыс материалдарын сатып алуға, электр жабдықтарына, көлік қызметтеріне, құрылыс қоқысын шығаруға және басқа да шығындар, соның ішінде монтаждау және демонтаждау жұмыстарына барлық шығындар жеткізуші есебінен төленеді.
[bookmark: _GoBack]Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт заңды күшіне енгеннен кейін 25 күнтізбелік күн.
Дүйсенбі – жұма: сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін;
Сенбі: сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін;
Жексенбі: демалыс күні.
Тапсырыс берушінің байланыс нөмірі: 8 775 419 81 79, 8700 647 4473 - Жанибек.

6654 әскери бөлімінің тыл жөніндегі орынбасарының МУА
											Ж. Кыдыр

6654 әскери бөлімінің пәтер пайдалану қызметі бастығының МУА
											Ш. Асатулла

