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Техническая спецификация
Наименование лота: Услуга по проведению технического диагностирования грузоподъемного механизма 
Заказчик: НАО «КазНПУ имени Абая» Департамент по развитию инфраструктуры	
	Наименование услуги
	Услуга по проведению технического диагностирования грузоподъемного механизма с целью продления срока дальнейшей эксплуатации с проведением аттестации машиниста автогидроподъемника на знание промышленной безопасности (в количестве 1 человека)

	Место оказания услуг
	г. Алматы, улица Валиханова 64

	Срок  оказания услуг
	В течение 15 календарных дней со дня подписания договора.

	Техническая спецификация услуги
	Объект обследования:
Вид оборудования: Подъемник с рабочей платформой.
Тип: Стреловой самоходный.
Модель: ТА-22.
Базовое шасси: Автомобиль ГАЗ-3309.
Год выпуска: 2012.
Рабочая высота подъема: 22м.
Номинальная грузоподъемность рабочей платформы: 200кг
Нормативные требования: Услуги должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе:
1 Законом Республики Казахстан «О гражданской защите»;
2 Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359;
3 Инструкцией по проведению обследования технического состояния подъемников (вышек) с истекшим сроком службы с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации, утвержденной приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 483;
4 Правилами подготовки, переподготовки и проверки знаний руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности, утвержденными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 332;
5 Иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими соответствующие виды работ.
Требования к Исполнителю:
1. Исполнитель должен иметь действующий аттестат и/или иные предусмотренные законодательством документы, подтверждающие право на проведение соответствующих работ в области промышленной безопасности.
2.  Обследование должно проводиться организацией, имеющей необходимые разрешительные документы для проведения соответствующего вида работ.
3. Исполнитель обеспечивает проведение обследования в составе и порядке, предусмотренных действующими нормативными требованиями.
4. Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов обследования и оформленных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями договора.
5. Исполнитель не вправе оформлять заключение о возможности дальнейшей эксплуатации подъемника без фактического проведения предусмотренных нормативными требованиями обследований, диагностических мероприятий и испытаний.
Условия проведения обследования:
Обследование проводится при соблюдении требований безопасности.
Не допускается проведение работ при условиях, препятствующих безопасному обследованию, в том числе: во время грозы; при снегопаде; при гололеде; в тумане; при сильном дожде; в темное время суток на открытом воздухе; при скорости ветра более 10 м/с при выполнении работ на высоте.
Работы проводятся с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны труда и безопасности при работе на высоте.
Документы, предоставляемые Заказчику:
По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет:
По техническому обследованию: акт обследования; заключение комиссии; ведомость дефектов; результаты диагностических исследований; рекомендации по устранению выявленных дефектов; иные приложения, предусмотренные Инструкцией № 483.
По машинисту: протокол проверки знаний;
удостоверение о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности при положительном результате; иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

	Дополнительная информация
	1. Исполнитель несет ответственность за достоверность результатов проведенного обследования и оформленных им документов в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и договором.
2. Положительное заключение не может выдаваться исключительно на основании визуального осмотра без проведения предусмотренных нормативными требованиями проверок и испытаний.
3. При выявлении дефектов, препятствующих безопасной эксплуатации, Исполнитель обязан отразить их в результатах обследования независимо от того, являются ли они следствием естественного износа, ремонта или иных обстоятельств.
4. Все работы выполняются с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда.
5. Стоимость услуг должна включать все расходы Исполнителя, необходимые для выполнения предусмотренного настоящей технической спецификацией объема работ, если иное не установлено договором.

	Контактные данные
	Начальник отдела транспорта – Байбеков Жаксылык  8 702 154 5171
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  Техникалық сипаттама
Лот атауы: Жүк көтергіш механизмге техникалық диагностика жүргізу жөніндегі қызмет
Тапсырыс беруші: «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі департамент
	Қызмет атауы:
	Автогидрокөтергіш машинистін өнеркәсіптік қауіпсіздікті білуге аттестаттауды жүргізе отырып, одан әрі пайдалану мерзімін ұзарту мақсатында жүк көтергіш механизмге техникалық диагностика жүргізу жөніндегі қызмет (1 адам санында)

	Қызмет көрсету орны
	Алматы қаласы, Уалиханова 64.

	Қызмет көрсету мерзімі
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

	Қызметтің техникалық сипаттамасы 
	Тексеру нысаны
Жабдықтың түрі: жұмыс платформасы бар көтергіш. 
Түрі: өздігінен жүретін жебе. 
Үлгі: ТА-22. 
Негізгі шасси: ГАЗ-3309 автокөлігі. 
Шығарылған жылы: 2012. 
Көтерудің жұмыс биіктігі: 22м. 
Жұмыс платформасының номиналды жүк көтергіштігі: 200кг
Нормативтік талаптар: Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес орындалуы тиіс, оның ішінде: 
1 "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен; 
2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 359 бұйрығымен бекітілген Жүк көтеру тетіктерін пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларымен; 
3 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 29 қыркүйектегі № 483 бұйрығымен бекітілген оларды одан әрі пайдалану мүмкіндігін айқындау мақсатында қызмет мерзімі өткен көтергіштердің (мұнаралардың) техникалық жай-күйіне тексеру жүргізу жөніндегі нұсқаулықпен; 
4 Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы басшыларды, мамандар мен қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру қағидаларымен; 
5 тиісті жұмыс түрлерін реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде.
Орындаушыға қойылатын талаптар: 
1. Орындаушының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тиісті жұмыстарды жүргізу құқығын растайтын қолданыстағы аттестаты және/немесе заңнамада көзделген өзге де құжаттары болуға тиіс. 2.  Тексеруді тиісті жұмыс түрін жүргізу үшін қажетті рұқсат беру құжаттары бар ұйым жүргізуі тиіс.
3. Орындаушы қолданыстағы нормативтік талаптарда көзделген құрамда және тәртіппен тексеру жүргізуді қамтамасыз етеді.
4. Орындаушы тексеру нәтижелерінің және ресімделген құжаттардың дұрыстығына Қазақстан Республикасының заңнамасына және шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады. 
5. Орындаушының нормативтік талаптарда көзделген тексерулерді, диагностикалық іс-шаралар мен сынақтарды нақты жүргізбей көтергішті одан әрі пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды ресімдеуге құқығы жоқ.
Тексеру жүргізу шарттары: Тексеру қауіпсіздік талаптары сақталған жағдайда жүргізіледі. Қауіпсіз тексеруге кедергі келтіретін жағдайларда, оның ішінде: найзағай кезінде; қар жауған кезде; көктайғақ кезінде; Тұманда; қатты жаңбыр кезінде; тәуліктің қараңғы уақытында ашық ауада; желдің жылдамдығы 10 м/с-тан асқан кезде жұмыстарды биіктікте орындау кезінде жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді. Жұмыстар биіктікте жұмыс істеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жүргізіледі.
Тапсырыс берушіге ұсынылатын құжаттар: Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Орындаушы: Техникалық тексеру бойынша: тексеру актісі; комиссия қорытындысы; ақаулар тізімі; диагностикалық зерттеулердің нәтижелері; анықталған ақауларды жою бойынша ұсыныстар; 
№ 483 Нұсқаулықта көзделген өзге де қосымшалар. Машинист бойынша: білімді тексеру хаттамасы; оң нәтиже болған кезде өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша білімін тексеру туралы куәлік; қолданыстағы заңнамада көзделген өзге де құжаттар.

	Қосымша мәлімет 
	1. Орындаушы жүргізілген тексеру нәтижелерінің және ол ресімдеген құжаттардың дұрыстығына Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта белгіленген шектерде жауапты болады. 
2. Оң қорытынды нормативтік талаптарда көзделген тексерулер мен сынақтарды жүргізбестен тек қана көзбен шолып қарау негізінде берілмейді.
3. Қауіпсіз пайдалануға кедергі келтіретін ақаулар анықталған кезде Орындаушы оларды табиғи тозудың, жөндеудің немесе өзге де мән-жайлардың салдары болып табылатынына қарамастан тексеру нәтижелерінде көрсетуге міндетті. 
4. Барлық жұмыстар өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптарын сақтай отырып орындалады. 
5. Қызметтердің құны, егер шартта өзгеше белгіленбесе, Орындаушының осы техникалық ерекшелікте көзделген жұмыс көлемін орындау үшін қажетті барлық шығыстарын қамтуға тиіс.

	Байланыс мәліметтері
	Көлік бөлімінің бастығы – Байбеков Жаксылык  8 702 154 5171




Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі
департамент  директоры                                                                             Бекқожанов Т.Қ.

Шарттар мониторингі және активтерді 
басқаружөніндегі департамент директоры                                                Куйлюков Т.С.

Мониторинг және талдау
бөлімінің бастығы                                                                                           Даниярова Г.Н.

Көлік бөлімінің бастығы                                                                                Байбеков Ж.К.

