Техникалық ерекшелік
	Сатып алудың атауы:
	Роликті жалюзи Қараңғылық

	 Жалпы саны:
	 19 шаршы/метр

	
Жеткізу орны:

	Атырау облысы, Исатай ауданы. Аккыстау селосы. Егемен Казахстан 12. «Нарын таңы» редакциясы

	Өлшем бірлік:

	Шаршы метр

	Жеткізу уақыты:

	Шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

	









Функционалдық,техникалық, сапалықжәне пайдаланумінездемесінсипаттау:
	Бүйірлік бағыттағыштары бар қораптағы UNI-1 роликті жалюзи, кеңселер, фотолабораториялар және студиялар сияқты толық өшіруді қажет ететін кеңістіктер үшін 100% қараңғы материалдан жасалған алтын емен кассетасы (қараңғылық тығыздығы бір шаршы метрге 220-дан 280 граммға дейін өзгереді). Мата – құрылымы бар біртұтас түсті. Мөлдір емес мата – қос атлас тоқылған отқа төзімді полиэфирлі талшықтан жасалған үш қабатты мөлдір емес мата. Матаның ең жарқын күн сәулесін де бөгейтін ерекше қабілеті бар, өшпейді, жұмсақ жабылады және пішінін тамаша сақтайды. Материалдық сипаттамалар қозғалыс көп аймақтарда қолданылатын тоқыма бұйымдарының барлық халықаралық стандарттарына сәйкес болуы керек. Өнімде жағымсыз иіс болмауы керек. Түс тұтынушымен келісіледі. Жеткізуші бақылау өлшеуін жүргізеді, тұтынушыға кеңседегі сметаны және эскиздерін ұсынады, перделерді шығарады, жеткізеді және орнатады. Өнімдер терезе өлшемдеріне сәйкес тапсырыс бойынша жасалады. Өлшемдер, өндіру, жеткізу және орнату, барлық байланысты шығыс материалдарымен бірге бағаға кіреді. Аяқтау алдында мата үлгісі ұсынылуы керек. Аяқтағаннан кейін жеткізуші мен тапсырыс беруші бақылау өлшеуін жүргізеді және қызмет үшін төлем осы өлшемге негізделеді. Жалюзилерге 12 айлық кепілдік беріледі.
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Техническая спецификация
	Наименование закупки:
	Жалюзи РОЛЛ ШТОРЫ Блекаут

	Количество:
	19кв/м

	Место поставки:
	Атырауская область, Исатайский район, село Аккыстау, улица Егемен Казахстан 12. Редакция «Нарын Таңы»

	Единица измерения:
	Метр квадрат

	
Срок поставки
	с момента вступления договора в силу в течение 16 календарных дней

	











Функционалдық,техникалық, сапалықжәне пайдаланумінездемесінсипаттау:
	Рулонные жалюзи (Ролл штор) в коробе с боковыми направляющими, кассетка золотой дуб.  UNI-1из 100% светонепроницаемого материала (blackout плотность материала варьируется от 220 до 280 грамм на квадратный метр) для помещений, в которых требуется абсолютное затемнение таких, как офисы, фотолаборатории, студия для съемки и т.д. Ткань – однотонные с фактурой. Светонепроницаемая ткань — трёхслойная светонепроницаемая ткань из огнезащитного полиэфирного волокна с двойным сатиновым переплетением. Ткань обладает уникальной способностью задерживать даже самый яркий солнечный свет, не выцветает, мягко драпируются и замечательно сохраняют форму. Характеристики материала должны соответствуют всем международным стандартам для текстиля, используемого в местах с большим скоплением людей.. Изделие не должно иметь неприятный запах. Цвет по согласованию с Заказчиком. Поставщик проводит контрольный замер, предоставив Заказчику по кабинетный расчет и эскизы, изготавливают, доставляют и устанавливают жалюзи. Изделия изготавливаются индивидуально в соответствии с размерами окон. Замеры, изготовление доставка и установка с сопутствующим расходным материалом входят в стоимость работы. Необходимо предоставить образец ткани до завершения. После завершения работы поставщик и заказчик проводит контрольный замер, по контрольному замеру будет проводится оплата за услугу. Срок гарантий на жалюзи 12 месяцев.



