

Техническая спецификация
Услуги по техническому  обслуживанию и ремонту  противопожарного инвентаря
1.Предмет работ (услуг)
      Техническое обслуживание и ремонт противопожарного инвентаря, огнетушителей ОП-2, ОП-5, ОУ-5.
2.Обоснование работ (услуг)
     Диагностика на предмет не исправностей, устранение данных не исправностей на территории Военного лазарета п. Сарыозек Кербулакский  район, область Жетісу.
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	Техническое обслуживания и ремонт противопожарного инвентаря
	шт.
	44

	




	Техническое обслуживание и ремонт противопожарного инвентаря. Выбраковка, освидетельствование, перезарядка, замена запасных частей к огнетушителям (индикатор давления, клапан, пломба-фиксатор, трубка сифонная ОП, ОУ)  покраска.
Выезд на объект   (Военный лазарет п. Сарыозек Кербулакский  район, Область Жетісу).
	
	

	2
	Перечень оборудования:
огнетушитель ОП-2
	шт.
	3

	3
	огнетушитель ОП-5
	шт.
	19

	4
	огнетушитель ОУ-5
	шт.
	22


  3.Требование к качеству применяемых материалов и выполненных работ
Качество материалов, поставляемых поставщиком  должно подтверждаться сертификатами, паспортами и другими документами. Запасные части – (Индикатор давления; клапан; пломба-фиксатор; порошок огнетушителей; трубка сифонная ОП, ОУ).
  4. Срок предоставления гарантии не менее  24 месяцев, срок гарантии начинается с  даты подписания акта выполненных работ. На результат оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту огнетушителей, устанавливается гарантийный срок продолжительностью  24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта оказанных услуг. При оказании услуг использовать технически исправные сертифицированные, освидетельствованные (поверенные), инструменты, приборы, оснастку и приспособления с характеристиками, соответствующими характеру оказываемых услуг. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию огнетушителей, гарантийный срок продлевается. Устранение дефектов (транспортировка) осуществляется Поставщиком за свой счет.
Порядок приёмки работ
«Поставщик» за день до сдачи  огнетушителей, письменно уведомляет «Заказчика» о готовности. «Заказчик» организует приемную комиссию и определяет порядок приемки  огнетушителей. Во время приемки составляется Акт приемки  недоделок  (если таковые выявляются и с определением порядка их устранения). После устранения недоделок подписывается Акт являющийся основанием для окончательного расчета.
Срок оказание услуг
 Сроки выполнение работ и услуг с даты подписания договора по 25 декабря 2026 года
«Поставщик» должен иметь лицензию на занятие деятельностью по выполнению ремонта и обслуживания   в сферах   обслуживания и ремонта  мобильных  кондиционеров, выдаваемой в соответствии с законодательством РК о лицензировании  на выполнение данных видов услуг и работ.
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