Приложение 

Техническая спецификация закупаемых услуг 
      Наименование заказчика КГКП «Ясли сад «Толағай» отдела образования Алтынсаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
      Наименование организатора КГКП «Ясли сад «Толағай» отдела образования Алтынсаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
      Наименование запроса ценовых предложений: Заправка огнетушителей для КГКП «Ясли сад «Толағай» отдела образования Алтынсаринского района»                      
     
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	749020.000.000101


	Наименование услуги*
	Заправка огнетушителей 

	Единица измерения*
	Одна услуга

	Количество (объем)*
	

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *
	

	Срок оказания услуги*
	С момента подписания договора не более 15 (пятнадцати) календарных дней. 

	Место оказания услуги*
	Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Силантьевка, ул.Шипина 1,1

	Размер авансового платежа*
	0


	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Услуга включает в себя все действия по освидетельствованию, осмотру и перезарядке огнетушителей, а также гидравлическое испытание:
- освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества;
- полная разборка;
- продувка огнетушителя;
- заполнение водой;
- выдерживание под пробным давлением;
- проверка отсутствия течи;
- опорожнение огнетушителя;
- сушка горячим воздухом;
- зарядка огнетушителя;
- опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя. 
Период перезарядки 3 года
В случае необходимости замена комплектующих осуществляется за счет Поставщика, без увеличения стоимости услуги
Услуга по перезарядке огнетушителей однократная. Общее количество огнетушителей      ОП-5 – 4шт; ОП -10 – 4шт;  требующих перезарядки составляет  8 шт.
Формой подтверждения оказания услуг является подтверждающий документ подписанный ответственным за прием по месту оказания услуг.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	



















 қосымша 

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі 
     Тапсырыс берушінің атауы Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Алтынсарин ауданы білім бөлімінің «Толағай» бөбекжайы» КМҚК
     Ұйымдастырушының атауы Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Алтынсарин ауданы білім бөлімінің «Толағай» бөбекжайы» КМҚК
     Баға ұсыныстарын сұратудың атауы Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Алтынсарин ауданы білім бөлімінің «Толағай» бөбекжайы» КМҚК үшін өрт сөндіргіштерін толтыру

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	749020.000.000101


	Қызметтің атауы*
	өрт сөндіргіштерін толтыру

	Өлшем бірлігі*
	Бір қызмет

	Саны (көлемі)*
	

	Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы*
	

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	

	Қызметтерді көрсету мерзімі*
	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспайды.

	Қызметтерді көрсету орны*
	 Қостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Силантьев а. Шипина 1.1

	Аванстық төлем мөлшері*
	0

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12ай

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	Қызмет қайта зарядтау, куәландыру бойынша барлық іс-әрекеттерді, сондай-ақ гидравликалық сынауды қамтиды
-өрт сөндіргішті өрт сөндіргіш зат қалдықтарынан босату;
[bookmark: _GoBack]-толық бөлшектеу;
-өрт сөндіргішті үрлеу;
-сумен толтыру;
-сынама қысыммен ұстау;
-ағуды тексеру;
- өрт сөндіргішті босату;
-ыстық ауамен кептіру;
- өрт сөндіргішті зарядтау;
-пломбалау өрт сөндіргіш корпусын жүргізілген гидравликалық сынау туралы мәлметтері бар биркаларды жапсыру. Кезекті қайта зарядтау аралығы 3 жыл. Қажетті жағдайда құрамдас бөліктерді ауыстыру Өнім беруші есебінен жүргізіледі.
Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметі бір реттік. Қайта зарядтауды қажет ететін ОП-5 – 4 дана; ОП-10 – 4 дана; өрт сөндіргіштерінің жалпы саны - 8 дананы құрайды. Қызмет көрсетуді растау нысаны қызмет көрсету орны бойынша қабылдауға жауапты адам қол қойған растайтын құжат болып табылады.    

	Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	



