Техникалық ерекшелігі
Жеткізушіге қойылатын талаптар: 
1) Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жүзеге асырылуға тиіс сәйкес: 1) "Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II ҚР Заңымен; 
2) ҚР СТ 2.4-2019 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартымен ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі "өлшем құралдарын тексеру. Ұйымдастыру және өткізу тәртібі"; 
3) ҚР СТ 2.42-2002 Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартымен ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі "өлшем түрлері. Жіктеу"; 
4) "қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы"2002 жылғы 3 сәуірдегі №314 ҚР Заңымен. Салыстырып тексеруді ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2019 "сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар"талаптарына сәйкес салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген метрологиялық қызмет жүзеге асыруы тиіс.

2. Қосымша талаптар: 

1) Салыстырып тексеру зертханасының қолданыстағы аккредиттеу аттестатының әлеуетті өнім берушісінің болуы (аккредиттеу аттестатының көшірмесі); 
2) Меншікте сынау және өлшеу жабдығының болуы.

	№п/п
	Атауы
	Өлшеу құралдарының түрі
	Саны
	Шығарылған жылы
	Ауқымы
	Тексеру мерзімі
	Тексеру орыны

	1
	Орындықпен биіктік өлшегіш
	0042305
	1
	2014
	30 см-200 см
	шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде
	«Батыр» санаторлық бөбекжайы

	2
	Таразы үстел үсті теру
	РН-6Ц13УМ
	1
	2012
	От 0 до 600 г
	шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде
	«Батыр» санаторлық бөбекжайы

	3
	Бірыңғай конструктивті қатардың электрондық таразы
	ВЭУ-150-50/100
	2
	2004,2014
	Max 100/150        НПВ 150         НмПВ 1 кг Т=20 кг от 1 до 150 кг
	шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде
	«Батыр» санаторлық бөбекжайы

	4
	Қан қысымын өлшегіш
	Biopress BL-ASM-1
	1
	
	23-37 см
	шарт жасалған сәттен бастап күн парақтың 30 күні ішінде
	«Батыр» санаторлық бөбекжайы



Қызмет көрсету орны: Қарағанды қаласы, Бирюзов к-сі, 23
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Техническая спецификация

Требования к поставщику: 
1. Поверка средств измерений должна осуществляется в 
соответствии с:
1) Законом РК от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений»;
2)  Государственным стандартом Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 Государственная система обеспечения единства измерений РК «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
3) Государственным стандартом Республики Казахстан СТ РК 2.42-2002 Государственная система обеспечения единства измерений РК «Виды измерений. Классификация»;
4) Законом РК от 3 апреля 2002 года №314 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах».

Поверку должна осуществлять метрологическая служба, аккредитованная на право поверки, в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

2. Дополнительные требования:
1) Наличие потенциального поставщика действующего аттестата аккредитации поверочной лаборатории (копия аттестата аккредитации);
2) Наличие в собственности испытательного и измерительного оборудования.

	№п/п
	Наименование средств
	Тип СИ
	Кол-во
	Год выпуска
	Диапазон
	Срок поверки
	Место поверки

	1
	Ростомер со стульчиком
	0042305
	1
	2014
	30 см-200 см
	30 календарных дней с момента заключения договора
	Санаторный ясли-сад «Батыр»

	2
	Весы настольные циферблатные
	РН-6Ц13УМ
	1
	2012
	От 0 до 600 г
	30 календарных дней с момента заключения договора	
	Санаторный ясли-сад «Батыр»

	3
	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда
	ВЭУ-150-50/100
	2
	2004,2014
	Max 100/150        НПВ 150         НмПВ 1 кг Т=20 кг от 1 до 150 кг
	30 календарных дней с момента заключения договора
	Санаторный ясли-сад «Батыр»

	4
	Измеритель артериального давления 
	Biopress BL-ASM-1
	1
	
	23-37 см
	30 календарных дней с момента заключения договора
	Санаторный ясли-сад «Батыр»



Место  оказания услуг: г.Караганда, ул. Бирюзова, 23
Сроки оказание услуг: 30 календарных дней с момента заключения договора 

