Мини рулонные шторы Тип: рулонные шторы системы «Мини» Монтаж: на створку окна без сверления или с креплением на саморезы Материал полотна: Мотцам Плотность ткани: на выбор Светопроницаемость: Blackout Управление: цепочный механизм Вал: металлический Нижняя планка: алюминиевая или пластиковая Цвет согласовать с заказщиком Размеры: изготавливаются индивидуально по ширине и высоте окна Назначение: защита от солнечного света, снижение нагрева помещения обеспечение приватности Уход: сухая или слегка влажная очистка мягкой тканью. Количество - 28 шт. обязательно цвет согласовать с заказщиком. Сумма должна включать доставку и установку на месте заказщика. Размеры: 6. комната Двух спа (вверху слева) Левая часть: высота 117 см, ширина 53 см Правая часть: высота 105 см, ширина 34 см Левая часть: высота 138 см, ширина 70 см 5. комната (вверху справа) Правая часть: высота 128 см, ширина 40 см 4. комната (средний ряд, слева) Левая часть: высота 138 см, ширина 70 см Правая часть: высота 128 см, ширина 40 см Вип (средний ряд, по центру) Левая часть: высота 132 см, ширина 70 см Правая часть: высота 123 см, ширина 40 см Левая часть: высота 125 см, ширина 63 см Вип (средний ряд, справа) Правая часть: высота 113 см, ширина 37 см 3 комната (ниже среднего ряда, слева) Левая часть: высота 137 см, ширина 74 см И Правая часть: высота 135 см, ширина 54 см 7. Лестница (ниже среднего ряда, по центру) Левая часть: высота 133 см, ширина 71 см Правая часть: высота 124 см, ширина 40 см 8. 2 комната (внизу слева) Левая часть: высота 135 см, ширина 73 см Правая часть: высота 125 см, ширина 40 см 4 комната (внизу справа) Левая часть: высота 138 см, ширина 70 см Правая часть: высота 128 см, ширина 40 см гостиница 3 комната левая чясть высата 134см ширина 72 см правая чясть низ высата 83 см, ширина 48см првая чясть верх 40см на 40см 2 этаж 1. Кухня (основной вариант справа от зачеркнутого): Левая часть: высота 130 см, ширина 68 см Правая часть: высота 121 см, ширина 36 см 2. 77 комната Левая часть: высота 130 см, ширина 67 см Правая часть: высота 121 см, ширина 36 см (два одинаковых окна внизу): Левая часть: высота 130 см, ширина 67 см Правая часть: высота 121 см, ширина 37 см гостиница 1 этаж Кафе Кухня (вверху слева): Левая часть: высота 132 см, ширина 59 см Правая часть: высота 125 см, ширина 43 см Кухня (вверху по центру): Левая часть: высота 132 см, ширина 54 см Правая часть: высота 132 см, ширина 54 см Прод склад (вверху справа): Левая часть: высота 132 см, ширина 54 см Правая часть: высота 132 см, ширина 54 см 1-терезе (второй ряд, слева): Левая часть: высота 142 см, ширина 88 см Правая часть: высота 137 см, ширина 42 см Зал 2 терезе (второй ряд, по центру): Левая часть: высота 133 см, ширина 88 см Правая часть: высота 133 см, ширина 42 см 3-терезе (второй ряд, справа): Левая часть: высота 142 см, ширина 69 см Правая часть: высота 142 см, ширина 69 см 4-терезе (третий ряд, слева): Левая часть: высота 142 см, ширина 88 см Правая часть: высота 135 см, ширина 42 см 5-терезе (третий ряд, по центру): Левая часть: высота 142 см, ширина 69 см Правая часть: высота 142 см, ширина 69 см Тамадо болме (третий ряд, справа). Левая часть: высота 132 см, ширина 88 см Правая часть: высота 125 см, ширина 42 см Вип зал (внизу слева): Левая часть: высота 130 см, ширина 59 см Правая часть: высота 125 см, ширина 42 см Казон склад (внизу по центру): Левая часть: высота 139 см, ширина 50 см Правая часть: высота 129 см, ширина 40 см Казон склад (внизу справа): Левая часть: высота 139 см, ширина 50 см Правая часть: высота 129 см, ширина 40 см

[bookmark: _GoBack]Шағын роликті перделер Түрі:"Мини" жүйесінің роликті перделері Монтаждау: терезенің белбеуінде бұрғылау жоқ немесе бұрандаларға бекітумен Кенеп материалы: Мотцам Матаның тығыздығы: таңдау Жарық Өткізгіштігі: Blackout Басқару: тізбекті механизм Білік: металл Төменгі жолақ: алюминий немесе пластикалық Түс Тапсырыс берушімен келісіледі Өлшемдері: терезенің ені мен биіктігі бойынша жеке жасалады Мақсаты: күн сәулесінен қорғау, бөлменің жылуын азайту құпиялылықты қамтамасыз ету Күтім: жұмсақ шүберекпен құрғақ немесе сәл дымқыл тазалау. Саны-28 дана. түс Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Сомасы Тапсырыс берушінің орнында жеткізуді және орнатуды қамтуы керек. Өлшемдері: 6. екі спа бөлмесі (жоғарғы сол жақта) Сол жағы: биіктігі 117 см, ені 53 см Оң жағы: биіктігі 105 см, ені 34 см Сол жағы: биіктігі 138 см, ені 70 см 5. бөлме (жоғарғы оң жақта) Оң жағы: биіктігі 128 см, ені 40 см 4. бөлме (ортаңғы қатар, сол жақта) Сол жағы: биіктігі 138 см, ені 70 см Оң жағы: биіктігі 128 см, ені 40 см VIP (ортаңғы қатар, ортасында) Сол жағы: биіктігі 132 см, ені 70 см Оң жағы: биіктігі 123 см, ені 40 см Сол жағы: биіктігі 125 см, ені 63 см VIP (ортаңғы қатар, оң жақта) Оң жағы: биіктігі 113 см, ені 37 см 3 бөлме (ортаңғы қатардан төмен, сол жақта) Сол жағы: биіктігі 137 см, ені 74 см Және Оң жағы: биіктігі 135 см, ені 54 см 7. Баспалдақ (ортаңғы қатардан төмен, ортасында) Сол жағы: биіктігі 133 см, ені 71 см Оң жағы: биіктігі 124 см, ені 40 см 8. 2 бөлме (Төменгі сол жақта) Сол жағы: биіктігі 135 см, ені 73 см Оң жағы: биіктігі 125 см, ені 40 см 4 бөлме (төменгі оң жақта) Сол жағы: биіктігі 138 см, ені 70 см Оң жағы: биіктігі 128 см, ені 40 см қонақ үй 3 бөлме сол жақ Ар-намыс биіктігі 134 см ені 72 см оң жақ Ар-намыс төменгі биіктігі 83 см, ені 48 см оң жақ Ар-намыс жоғарғы жағы 40 см 40 см 2 қабат 1. Ас үй (сызылған оң жақтағы негізгі нұсқа): сол жағы: биіктігі 130 см, ені 68 см оң жағы: биіктігі 121 см, ені 36 см 2. 77 бөлме Сол жағы: биіктігі 130 см, ені 67 см оң жағы: биіктігі 121 см, ені 36 см (төменгі жағында екі бірдей терезе): Сол жағы: биіктігі 130 см, ені 67 см Оң жағы: биіктігі 121 см, ені 37 см қонақ үй 1 қабат Кафе Ас үй (жоғарғы сол жақта): Сол жағы: биіктігі 132 см, ені 59 см Оң жағы: биіктігі 125 см, ені 43 см ас үй (жоғарғы ортасында): сол жағы: биіктігі 132 см, ені 54 см оң жағы: биіктігі 132 см, ені 54 см қойма (жоғарғы оң жақта): Сол жағы: биіктігі 132 см, ені 54 см оң жағы: биіктігі 132 см, ені 54 см 1-Тереза (екінші қатар, сол жақта): Сол жағы: биіктігі 142 см, ені 88 см оң жағы: биіктігі 137 см, ені 42 см Терезенің 2-залы (екінші қатар, ортасында): сол жағы: биіктігі 133 см, ені 88 см оң жағы: биіктігі 133 см, ені 42 см 3-Тереза (екінші қатар, оң жақта): сол жағы: биіктігі 142 см, ені 69 см оң жағы: биіктігі 142 см, ені 69 см 4-терезені қараңыз (үшінші қатар, сол жақта): сол жағы: биіктігі 142 см, ені 88 см оң жағы: биіктігі 135 см, ені 42 см 5-Тереза (үшінші қатар, ортасында): сол жағы: биіктігі 142 см, ені 69 см оң жағы: биіктігі 142 см, ені 69 см Тамадо болме (үшінші қатар, оң жақта). Сол жағы: биіктігі 132 см, ені 88 см оң жағы: биіктігі 125 см, ені 42 см VIP зал (төменгі сол жақта): Сол жағы: биіктігі 130 см, ені 59 см оң жағы: биіктігі 125 см, ені 42 см қазандық қойма (төменгі ортасында): Сол жағы: биіктігі 139 см, ені 50 см оң жағы: биіктігі 129 см, ені 40 см Қазандық қойма (төменгі оң жақта): сол жағы: биіктігі 139 см, ені 50 см оң жағы: биіктігі 129 см, ені 40 см
