                                                     Техникалық ерекшелік
(мұқият)

Қызметтің атауы: жыл сайынғы мерзімді сынақтар, зертханада сынақтар жүргізу жолымен ағаш конструкциялардың (шатырдың, стеллаждардың және архив сөрелерінің) оттан қорғау құрамының жай-күйі (сынау хаттамасы).
Орындаушыға қойылатын талаптар: 
       Өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау өңдеу сапасын айқындау жөніндегі сынақтар өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау өңдеу (орындалған өрттен қорғау жұмыстары) сапасын бақылау мақсатында жүргізіледі. Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көпбейінді облыстық аурухана» ШЖҚ МКК ғимараттарында шатырлы үй-жайдың ағаш конструкцияларын және мұрағат сөрелерін отқа төзімді өңдеу сапасын анықтау бойынша 9552 ш. м. сынақтар жүргізу. Сынақтардың нәтижесі мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген зертхана жүргізген сынақтардың хаттамасымен ресімделсін. Конструкциялардың отқа төзімді жабын сапасына сәйкестігін тексеру жүзеге асырылады. Ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеудің сыртқы жағдайы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Зертханалық сынақтарды жүргізу кезінде ҚР СТ 2.21 сәйкес үлгіні бекіту туралы сертификаты немесе ҚР СТ 2.30 сәйкес метрологиялық аттестаттау болуы тиіс сынақтар кезінде қолданылатын өлшеу құралдарын пайдалану Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде және ҚР СТ 2.4 сәйкес сенім білдірілген өкілдермен тіркелуі тиіс.
    Оттан қорғау өңдеуінің сапасын анықтау үшін сынақтар жүргізу жөніндегі жұмыстарға өткен адамдар жіберілуге тиіс: 
- МЕМСТ 12.0.004 және МЕМСТ 12.0.230 бойынша еңбектің қауіпсіз әдістеріне арнайы нұсқау беру және оқыту;
 - Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен медициналық қарап-тексерулер. 
 Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әлеуетті қызмет берушіде  «Өрт қауіпсіздігі жөніндегі инженер» біліктілігі бар кемінде 1 маманның болуы. 
Сынақ жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында әлеуетті жеткізушіде «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» біліктілігі бар кемінде 1 адамның болуы.
«Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау» курстарынан (сертификаттар, біліктілік куәліктері) өткен кемінде 3 маманның болуы. 
Қызмет көрсету бойынша жұмыс тәжірибесі бар персоналдың болуы; 
ГОСТ ISO\IEC 17025-2019 «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» екі қызметкерінен кем емес сертификаттың болуы. Орындаушыға аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу саласы бар аккредиттеу аттестаты МЕМСТ ISO/IEC 17025-2019 «Калибрлеу және сынақ зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкестігіне ұсынылсын. 
«Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» ҚР Заңына сәйкес өнім беруші өз қызметкерлерін еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шарттарының электрондық көшірмесін ұсынсын.
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар:
Қосалқы мердігерлікті тартпай жұмыстарды орындау.
Қызмет көрсету мерзімі-шарт күшіне енген күннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде.
Қызмет көрсету мекенжайы-Көкшетау қаласы, Сабатаев көшесі, 1, Ақан сері көшесі, 1В, Н. Назарбаев көшесі, 158 А.


Техническая спецификация
(внимательно)

Наименования  услуги: Ежегодные периодические испытания, состояния огнезащитного состава (протокол испытания) деревянных конструкций (кровли, стеллажей и полок архивов) путем проведения испытаний в лаборатории.
Требования к Исполнителю: 
       Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты проводятся в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты. Провести испытания по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения  и полок архивов в зданиях  ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» при управления здравоохранения Акмолинской области, в количестве 9552 кв.м. Результат испытаний оформить протоколом испытаний проведенных аккредитованной лабораторией в государственной системе технического регулирования. Осуществляется проверка конструкций на соответствие качества огнезащитного покрытия. Внешнее состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций должна соответствовать требованиям нормативных документов.
     При проведении лабораторных испытаний использовать Средства измерений, применяемые при испытаниях, которые должны иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с СТ РК 2.4.
    К работам по проведению испытаний для определения качества огнезащитной обработки должны допускаться лица, прошедшие: 
- специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда по ГОСТ 12.0.004 и ГОСТ 12.0.230;
 - медицинские осмотры в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения. 
 В целях обеспечения пожарной безопасности наличие у потенциального поставщика услуг не менее 1 специалиста с квалификацией «Инженер пожарной безопасности». 
В целях обеспечения безопасности при проведении испытании наличие у потенциального поставщика услуг не менее 1 человека с квалификацией «Безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды».
Наличие не менее 3 специалистов прошедшие курсы «Безопасность и охраны труда» (сертификаты, квалификационные удостоверения). 
Наличие персонала с опытом работы по оказанию услуг; 
Наличие сертификата не менее у двух сотрудников ГОСТ ISO\IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Исполнителю предоставить Аттестат аккредитации с областью аккредитации, зарегистрированного в реестре субъектов аккредитации на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий». 
В соответствии с Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», Поставщику предоставить электронную копию договоров обязательного страхования своих работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
Требования к потенциальному поставщику:
Выполнении работ без привлечения субподряда.
Срок оказания услуг  – в течение 15 календарных дней после дня вступления в силу договора.
Адрес оказания услуг – г.Кокшетау, ул.Сабатаева,1, ул.Акана серэ 1В, ул.Н.назарбаева 158 А.




































