[bookmark: _GoBack]                 Мемлекеттік мекеменің атауы көрсетілген маңдайшаның
дайындауға арналған
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2023 жылғы 11 желтоқсанда № 33759 тіркелген Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2023 жылғы 6 желтоқсандағы № 114 бұйрығына сәйкес)

1. Жалпы талаптар
· Маңдайша мемлекеттік және орыс тілдерінде жеке екі бөлек тақтайша түрінде дайындалады және горизонталь бағытта, бір деңгейде орналастырылады.
· Әр тақтайшаның өлшемі кемінде 60 х 80 см болуы тиіс.
· Негізі: қалыңдығы 1 см-ден 2 см-ге дейінгі ламинатталған, ылғалға төзімді ДСП немесе композит материал.
· Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы маңдайшаның жоғарғы үштен бірінің ортасында көлемді түрде орналастырылады. Елтаңбаның диаметрі 12-13 см құрайды, оның биіктігі мен Елтаңбаның диаметріне қатынасы 1:5 болуы керек.
· Материалы: пластик немесе ПВХ, алтын түсті фольгамен жабылған немесе боялған.
Елтаңба СТ РК 989-2014 техникалық құжаттамасына сәйкес жасалады.Елтаңбаның бояуы: алтын және көк түстер. 
Шаңырақ ішіндегі дөңес бөліктің, кереге арасындағы және шұғылалардың арасындағы кеңістік көк түсті. Елтаңбаның қалған бөліктері алтын түске, «ҚАЗАҚСТАН» жазуының асты қара алтын түспен боялады.
Елтаңбаның астында, тақтайшаның төменгі екіден бір бөлігінде мынадай мәтін орналасады:

Қазақ тіліндегі тақтайша (сол жақ):     
«Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мәртөк аудандық ветеринарлық стансасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

Орыс тіліндегі тақтайша (оң жақ): 
Государственное коммунальное предприятие «Мартукская районная ветеринарная станция» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управления ветеринарии Актюбинской области»

Әріптердің биіктігі: кемінде 3 см
· Қаріп:Book Antiqua
· Қаптама: ORACAL немесе ұқсас жабысқақ винил пленка
· Фон: көк түсті
· Әріптердің түсі: алтын түсті каттерлі кескін/аппликация
· Шеттері: кемінде 3 см болатын алтын түсті жиек (жабысқақ пленка, алюминий немесе пластик қалып)
· Бекіту:екі жақты жабысқақ лента
2. Жеткізушіге қойылатын талаптар
· Басып шығаруға дейін макетті келісуге міндетті
· Мекенжай бойынша маңдайшаны орнату: Ақтөбе облысы  Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Панфилова  көшесі 50.      
· Жеткізу, демонтаж және монтаж жұмыстары жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады
· Жеткізуші жұмыстың толық орындалуын растауға міндетті
· Ақау немесе сәйкессіздік болған жағдайда — түзету жұмыстарын өз есебінен дереу орындауы тиіс
· Өнімнің сапасына толық жауапкершілік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
· Жеткізушінің орналасқан жері: Ақтөбе облысы  Мәртөк ауданы, Мәртөк ауылы, Панфилова  көшесі 50.

















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление вывески с наименованием 
коммунального государственного учреждения
(в соответствии с Приказом и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 114,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
11 декабря 2023 года № 33759).
· Вывеска изготавливается на двух языках — государственном и русском — в виде отдельных табличек, размещённых друг с другом, на одном уровне в горизонтальной ориентации.
· Размер каждой таблички: не менее 60 х 80 см.
· Подложка: материал толщиной от 1 см до 2 см  - ламинированная влагостойкая ДСП или композит влагостойкий.
· Государственный Герб Республики Казахстан размещается по центру верхней трети вывески в объемном исполнении. Диаметр Герба составляет 12–13 см. Соотношение высоты вывески к диаметру Герба составляет 5:1.
· Пластиковый или ПВХ, фольгированный золотом или окрашен под золото. 
Герб изготавливается в строгом соответствии с технической документацией (СТ РК 989-2014).
Государственный Герб окрашен в золотой и голубой цвета. Пространство между лучами, на выпуклой части внутри «Шанырака» и между «Кереге» покрывается голубым цветом, остальные части Герба — покрываются цветом золота, цвет фона под надписью «ҚАЗАҚСТАН» покрывается затемненным цветом золота.
· Ниже Герба, в нижних 2/3 таблички, располагается наименование коммунального государственного учреждения:
Левая часть (на казахском):
«Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Мәртөк аудандық ветеринарлық стансасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны

Правая часть (на русском):
Государственное коммунальное предприятие «Мартукская районная ветеринарная станция» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управления ветеринарии Актюбинской области»

    
Высота букв текста: не менее 3 см
· Шрифт: Book Antiqua
· Покрытие: самоклеящаяся виниловая плёнка ORACAL или аналог
· Фон полотна: синий
· Цвет букв: золотой, каттерная резка/аппликация
· Рамка по периметру: золотого цвета, шириной не менее 3 см, клейкая плёнка, алюминий или пластиковый молдинг. 
· Крепление: двусторонний скотч 
2. Требования к Поставщику:
· Обязательно предоставление макета для согласования перед печатью
·      Демонтаж и монтаж вывески по адресу, указанному Заказчиком                     
Область Актобе Мартукский район с.Мартук улица Панфилова 50
· Доставка и демонтаж осуществляются силами Поставщика;
· Поставщик обязан подтвердить выполнение работ;
· В случае брака или несоответствий — устранение за счёт Поставщика в кратчайшие сроки;
· Несет полную ответственность за качество продукции — в соответствии с законодательством РК;


