	
Тех спецификация
Обязательным условием является наличие аттестата на право проведения работ в области промышленной безопастности
В услуги входят следующие виды работ:  
1) Работы по установке манометра для измерения давления газа. 
2) Работы по установке сигнализатора загазованности Ду 50 с клапаном отсекания природного газа .

Все материалы, и приборы вытекающие из выше перечисленных работ, за счет потенциального поставщика, в том числе сварочные работы и остановка подачи газа. 



