Сатып алынатың қызметтердің 
Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс берушімен толтырылады)

	Тапсырысберушінің атауы:
	"Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы

	Ұйымдастырушының атауы:
	"Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты" акционерлік қоғамы

	Қызметтің атауы:
	Зертханааралық салыстырмалы сынақтар (ЗАСС)

	Өлшем бірлігі:
	Қызмет

	Саны (көлемі):
	1

	Қызметтерді көрсету
мерзімі
	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

	Қызметтердікөрсету
орны
	Астана қ. Жекебатыр к. 35

	Аванстықтөлеммөлшері:
	0 %

	Кепілдікмерзімі (айлар)
	

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы

	1. Қоспаның минералдық бөлігінің орташа және шын тығыздығы. Жолдарға және аэродромдарға арналған полимерлі битуммен модификацияланған қиыршықтас-мастикалық асфальтбетон қоспалары және қиыршықтас-мастикалық асфальтбетон.

2. Құмның шын тығыздығын анықтау.

	Орындаушы жеңімпаздеп анықталған жағдайда
әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар
және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі)
(Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді
көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)

	Сынақтар Тапсырыс берушінің өтінімі негізінде жүргізіледі. Сынақ зертханасы Ұлттық аккредиттеу орталығында (ҰАО) аккредиттелген және зертханааралық салыстырмалы сынақтардың провайдері болуы тиіс. Өнім беруші өлшеу белгісіздігінің есебі қамтылған есепті ұсынуы тиіс. Сонымен қатар сынақ хаттамасы мен аккредиттеу аттестатының көшірмесі қоса берілуі тиіс.










Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

	Наименование заказчика
	АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт"

	Наименование
организатора
	АО "Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт"

	Наименование услуги:
	Межлабораторные сличительные испытания (МЛСИ)

	Единица измерения:
	Услуга

	Количество (объем):
	1

	Срок оказания услуги:
	По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней

	Место оказания услуги:
	г. Астана, ул. Жекебатыр,35

	Размер авансового
платежа:
	0 %


	Описание требуемых
характеристик, параметров
и иных исходных данных

	1. Средняя и истинная плотность минеральной части смеси, смеси щебеночно-мастичные полимерасфальтобетонные дорожные, аэродромные и щебеночно- мастичный асфальтобетон
2. Определение истинной плотности песка 

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)
(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)

	Испытания проводятся по заявке Заказчика. Испытательная лаборатория должна быть аккредитована национальным центром по аккредитации НЦА и являться провайдером. Поставщик должен предоставить отчет с расчетом неопределенности. Протокол испытания должно быть приложено, а также копия аттестата аккредитации.



